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La présente note expose la proposition d’évolution de la procédure de raccordement des installations de production au RPT. Elle a été élaborée en vue de la consultation officielle des acteurs sur Concerte, et après la présentation d’un projet en GT Producteurs de la CAR le 6 février 2015, et discussions lors des réunions du 19 mars, 20 mai et 2 juillet 2015.

[bookmark: _Toc223194928][bookmark: _Toc426117720]Prise en compte des S3REnR
La prise en compte des S3REnR impose d’harmoniser les dispositions de la procédure et du dispositif établi dans l’article 2.5 de la DTR relatif aux S3REnR.
Il s’agit notamment de préciser :
· la prise en compte S3R dans les hypothèses d’études,
· le régime de caducité des offres lors de l’entrée en vigueur d’un S3R,
· le paiement d’une partie de la quote-part en vue de l’entrée en file d’attente,

La procédure précise également le traitement des demandes dans le cas où le cadre du S3REnR ne permet pas d’envisager le raccordement du producteur.

[bookmark: _Toc426117721]dispositif d’entrée en file d’attente d’un projet lauréat d’un appel d’offres
L’objectif poursuivi est d’étendre et de préciser les modalités d’entrée en file d’attente prévues dans la procédure depuis sa version du 17 novembre 2011 pour les projets éoliens offshore du premier appel d’offres :
· une capacité est réservée en file d’attente pour l’ensemble des projets lors de l’annonce du processus de sélection,
· les porteurs de projets sont incités à renoncer aux projets en concurrence avec le processus de sélection,
· le lauréat se voit affecter la capacité correspondante.

[bookmark: _Toc426117722]applicabilité de la procédure aux raccordements existants
Jusqu’à présent, la procédure s’appuie sur les textes réglementaires de 2008 : en cas de modification d’une installation, la procédure s’applique dans le cas où la modification est « substantielle ».

Cependant, ceci ne permet pas toujours de garantir l’injection de la production sur le réseau. Notamment, même si l’augmentation de puissance d’une installation ne dépasse pas 10%, une étude de réseau (et donc une PTF) peut s’avérer nécessaire, et il est légitime que l’excédant de puissance soit inscrit en file d’attente. Le champ d’application est ainsi modifié pour prévoir ces cas.

[bookmark: _Toc426117723]Prise en compte de la nouvelle architecture de la convention de raccordement
L’intégration des cahiers des charges à la convention de raccordement aboutit à la suppression de la convention d’engagement et de performance. La chronologie des échanges reste néanmoins calée sur le processus actuel :
· transmission d’un projet de cahier des charges des capacités constructives 3 mois après l’acceptation de la PTF ;
· transmission de l’ensemble des cahiers des charges 6 mois après l’acceptation de la PTF ;
· puis transmission des autres pièces de la convention de raccordement avant le démarrage des travaux.
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