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	Fiche de collecte de données (D2)

DEMANDE DE PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE

Pour une Installation de consommation


	


	I- TYPE DE DEMANDE

	[bookmark: CaseACocher1] |_|
	Nouveau raccordement
	[bookmark: CaseACocher2]          |_|
	Modification du raccordement et/ou de l’Installation

	Informations complémentaires
	La demande est-elle précédée d’une étude exploratoire ou préparatoire ?
Si OUI, indiquer le numéro de l’étude :  ……………………………………………………
	|_| OUI
	|_| NON

	
	Pour les clients relevant normalement de la HTA : une autorisation du GRD a-t-elle été demandée?
	|_| OUI
	|_| NON

	
	Un raccordement temporaire va-t-il etre demandé auprès d’un GRD ?   
Si OUI indiquez la puissance de raccordement : XXXX
	|_| OUI
	|_| NON

	II- INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR*
* Fournir un Kbis et un certificat de TVA intracommunautaire du demandeur du raccordement pour une demande de raccordement initial d’une installation de production

	Nom de la société 
	
	Forme juridique
	

	RCS
	N° SIREN
	

	
	Lieu d’immatriculation
	

	
	Code APE (NAF)
	

	Nom du représentant légal 
	

	Siège social
	Numéro / rue 
	

	
	Code postal/ ville
	

	
	Pays
	

	Nom du contact
	

	Téléphone du contact
	

	Adresse mail du contact
	

	Le demandeur agit 
	[bookmark: CaseACocher4]|_|
[bookmark: CaseACocher5]|_|
[bookmark: CaseACocher6]|_|
	Pour son propre compte
En tant que mandataire du consommateur désigné ci-après - Fournir le mandat
En qualité de demandeur d’un raccordement d’une Installation composée d’une installation de consommation et d’une ou plusieurs installations de production et/ou de stockage – Le cas échéant fournir un mandat.

	Adresse de facturation
	Numéro / rue 
	

	
	Code postal/ ville
	

	
	Pays
	

	Identifiant d’adressage
	
	

	N° TVA Intracommunautaire
	
	

	III- INFORMATIONS SUR LE CONSOMMATEUR à compléter si différent du demandeur

	Nom de la société
	
	Forme juridique 
	

	RCS 
	N° SIREN
	

	
	Lieu d’immatriculation
	

	Nom du représentant légal
	

	Siège social
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville 
	

	
	Pays
	

	Nom du contact
	

	Téléphone du contact
	

	Adresse mail du contact
	




	IV- INFORMATIONS SUR LE SITE DE L’INSTALLATION A RACCORDER OU A MODIFIER 

	Nom du site de consommation 
	

	n° SIRET
	

	Adresse
	Numéro / rue
	

	
	Code postal/ ville
	

	Emplacement du Point de Raccordement  
	Coordonnées GPS de l’emplacement souhaité. Joindre un extrait cadastral ou schéma à échelle adaptée des parcelles concernées et indiquer la position envisagée

	Position de l’installation de consommation
	Joindre un extrait cadastral des parcelles concernées, indiquer la position envisagée de l’installation de consommation, caractérisée par les coordonnées GPS exprimées en degrés décimaux

	Date souhaitée de mise à disposition du raccordement 
	JJ/MM/AAAA

	Planning prévisionnel du projet Client
	Joindre à cette fiche un planning contenant a minima les jalons suivants : 
· date prévisionnelle de décision d’Investissement du projet ;
· date prévisionnelle de début et de fin des travaux du projet ;
· date prévisionnelle de mise en service de l’Installation ; 
· lorsqu’une Autorisation Environnementale est obligatoire pour le projet du Client : les dates prévisionnelles de dépôt du dossier et d’obtention ; 
· lorsqu’un Permis de Construire est obligatoire pour le projet du Client : les dates prévisionnelles de dépôt du dossier et d’obtention.

	V- DONNEES TECHNIQUES RELATIVES A L’INSTALLATION ET A SON RACCORDEMENT

	

	Caractéristiques principales des installations électriques du Client

		Joindre à cette fiche le schéma électrique HTB de l’Installation (schéma unifilaire de principe) avec localisation des appareils essentiels.

	Technologie envisagée pour le poste du Client 
En l’absence de réponse, RTE considérera par principe le recours à un poste aérien. Le Client informera RTE dans les meilleurs délais de son choix définitif pouvant nécessiter certaines adaptations de la PTF.
	|_| Poste aérien                           |_| Poste PSEM
	




	Puissances demandées

	Pour les installations déjà raccordées au RPT : valeur de la Puissance de raccordement actuelle ?
	
	MW

	Puissance de raccordement en soutirage souhaitée ?
	
	MW

	Si la montée en charge est progressive, joindre la prévision de montée en charge (ramp up)

	Est-ce que le site disposera d’un secours HTA ?                                            |_| OUI                            |_| NON
Dans l’affirmative, préciser la puissance en MW : 

	Unité de production installée en vue de fournir une alimentation de secours[footnoteRef:2] [2:  Voir l’article 3 du RÈGLEMENT (UE) 2016/631 DE LA COMMISSION du 14 avril 2016 (code RFG) pour la définition de l’une alimentation de secours.] 


	L’Installation comporte-t-elle une unité de production en secours ?
	|_| OUI
	|_| NON

	Description du secours : 

	Conditions de fonctionnement
	Le groupe doit fonctionner en parallèle avec le RPT moins de 5 mn par anmois. A préciser.

	Puissance maximale
	………………………………………………………………………………………………………………………………

	Unité(s) de production ou de stockage installée(s) hors alimentation de secours

	L’Installation comporte-t-elle une ou plusieurs unité(s) de production ou de stockage ?   
	|_| OUI                            |_| NON

	Dans l’affirmative, préciser le nombre d’unités de stockage et de production, et compléter les fiches D1 et D2 relatives aux unités de production et de stockage. Toutes les unités de productions et de stockages devront être décrites.
Préciser si l’unité de stockage est annexe à l’installation de consommation ou alors autonome dans les conditions fixées au paragraphe 4 de l’article 5.1.4 de la DTR.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

	Informations nécessaires à la maîtrise des transits et des perturbations engendrés par l’Installation sur le réseau
En application de l’article 104 de l’arrêté du 9 juin 2020

	À compléter si votre installation est susceptible d’appeler des puissances élevées pendant des durées courtes

	Puissance maximale instantanée
	
	MW

	Durée des appels de puissance (en s ou min)
	

	Fréquence des appels de puissance
	

	Déséquilibre              à compléter si votre installation n’appelle pas une puissance équilibrée sur les 3 phases

	Caractéristiques de l’installation
	|_| Biphasée 
|_| Biphasée avec marche en V
	|_| Triphasée en déséquilibre
	Précisions : ……………………………….
…………………………………………………

	Préciser le besoin de Scc minimale afin de limiter le taux de déséquilibre de la tension à moins de 1% (0,6% en HTB3).
	
	MVA

	Si vous ne connaissez pas votre besoin en SCC minimale veuillez compléter l’encadré ci-dessous

	Puissance maximale triphasée équivalente
	
	MW

	Puissance maximale monophasée équivalente 
	
	MW

	Harmoniques        tableau à compléter si l’Installation génère des harmoniques
(En l’absence de données transmises par le client RTE postulera que l’installation ne génère pas d’harmoniques)  

		pour chaque rang, valeur du courant harmonique exprimé en pourcentage du courant fondamental 

	Ih2/I1                                          
	
	%
	Ih8/I1
	
	%
	Ih14/I1
	
	%
	Ih20/I1
	
	%

	Ih3/I1
	
	%
	Ih9/I1
	
	%
	Ih15/I1
	
	%
	Ih21/I1
	
	%

	Ih4/I1
	
	%
	Ih10/I1
	
	%
	Ih16/I1
	
	%
	Ih22/I1
	
	%

	Ih5/I1
	
	%
	Ih11/I1
	
	%
	Ih17/I1
	
	%
	Ih23/I1
	
	%

	Ih6/I1
	
	%
	Ih12/I1
	
	%
	Ih18/I1
	
	%
	Ih24/I1
	
	%

	Ih7/I1
	
	%
	Ih13 /I1
	
	%
	Ih19/I1
	
	%
	Ih25/I1
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Variations rapides de tension
	à compléter si votre Installation génère des variations brusques d’appels de puissance active et/ou réactive
(En l’absence de données transmises par le client RTE postulera que l’installation ne génère pas des variations brusques d’appels de puissance active et / ou réactive)  

	 
Si vous connaissez votre besoin de Scc minimale, précisez le seuil permettant de limiter les à-coups de tension à moins de 5% (3% en HTB3) et le niveau de sévérité de courte durée du flicker (Pst) à moins de 1 (0,6 en HTB3)
	
	MVA

	Préciser si votre Installation présente un profil d’appel de tension particulier (four à arc, charge pulsée, variations brusques d’appels de puissance active/réactive, courant de démarrage élevé…) Si possible, joindre la courbe de charge correspondante.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Besoins relatifs à la qualité d’alimentation de l’installation par le réseau

	Souhaitez-vous une ou plusieurs alimentations supplémentaires en HTB ?
	|_|  OUI              |_|  NON

	Si vous avez coché « OUI », veuillez compléter l’encadré ci-dessous

	Puissance de l’alimentation supplémentaire demandée
	
	MW

	Préciser la nature de l’alimentation :                                                                   |_|  Complémentaire               |_| Secours 
Nota : ces concepts sont détaillés à l’article 2.2 des conditions générales de la PTF
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	Acceptez-vous des modes communs de vos alimentations ?
Le « mode commun » d’un raccordement désigne une mutualisation des alimentations sur tout ou partie du raccordement (tranchée ou support tel qu’un pylône » qui regrouperait les alimentations)
	|_|  OUI            |_|  NON

	Avez-vous besoin d’un niveau minimal de puissance de court-circuit (Scc min) ?
	|_|  OUI            |_|  NON

	Si vous avez coché « OUI », veuillez compléter ci-dessous

	Puissance de court circuit minimale requise pour le fonctionnement de votre Installation
	
	MVA

	En cas de besoins particuliers liés à votre demande, RTE prendra contact avec vous pour obtenir des données complémentaires





	VI- ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

	Précisions relatives aux caractéristiques de votre Installation, sur le raccordement demandé, et sur le niveau de disponibilité souhaité du point de raccordement, périodes d’arrêt pour maintenance, ainsi que toute information complémentaire permettant de préciser la demande, notamment les éventuelles notes d’études concernant l’Installation à raccorder.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






Point important : 

Si certaines données communiquées par le Client dans la présente fiche D2 lors de la demande de PTF venaient à évoluer dans le cadre de l’instruction de son projet, ce dernier s’engage à les communiquer à RTE dans les meilleurs délais, en procédant à la transmission d’une nouvelle Fiche D2 mise à jour. 


	Date
	Nom, prénom et fonction du signataire
	Signature

	
	




	







	Annexe : Fichier à remplir dans le cas de l’attribution progressive de la Puissance de Raccordement en soutirage sur une période de 10 ans.

	Dans le cas où l’option montée en charge progressive de la Puissance de Raccordement en soutirage sur 10 ans est retenue (option « rampe »), compléter le fichier ci-dessous et le joindre à la demande pour décrire les paliers de montée en charge.
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Fichier Option Rampe 10 ans_v3.xlsx
Dispositions 



				Rappel des dispositions attachées à l'option rampe







































































				Schéma synthétique de l’option rampe - valeurs minimales et maximales annuelles de montée en charge à respecter pour la définition des paliers.



































Demande

		Les cases en jaune doivent être remplies par le Demandeur.

																										Données graphique

		Nom (raison Sociale) du demandeur																								Année		Pracc		Min		Max

		Nom Projet																								0		0		10		50		0		40		50

		Numéro PTF 		à compléter par RTE																						1		0		10		50		0		40		50

																										2		0		10		80		0		70		20

		Date de la présente demande 		_ _/_ _/20_ _																						3		0		10		80		0		70		20

		Quelle est la valeur de la Pracc Cible sollicitée ?		100		MW																				4		0		10		80		0		70		20

		La demande concerne-t-elle une augmentation de Pracc d'une Installation existante ?		Oui/Non 																						5		0		40		80		0		40		20

		Si oui, quelle est la valeur de la Pracc initiale ?				MW																				6		0		40		80		0		40		20

												Règles de définition des paliers constitutifs de la rampe														7		0		40		100		0		0		0

		4 paliers étant à définir, le Client sollicite : 		Date de MAD 
souhaitée				Début de Palier 
 (Année)		Niveau de Pracc Sollicitée 
(MW)		Contrôle "Période" 		Contrôle "Niveau de Pracc"												8		0		40		100		0		0		0

		Rappel : Des contrôles de respect de la Pracc sont réalisés à l'issue de chaque palier. RTE peut faire évoluer les valeurs de Pracc intermédiaires en application des dispositions du CART.				Premier palier :		0						 10% Pracc cible ≤ Pracc 1 ≤  50% Pracc cible 												9		0		40		100		0		0		0

						Deuxième palier						Date "Palier 1" + 2 ans ≤ Date "Palier 2" ≤ Date "Palier 1" + 4 ans		Pracc 2 ≤  80% Pracc cible
+ si contient la 5ème année, alors Pracc 2 ≥ 40% Pracc cible												10		0		80		100		0		0		0

						Troisième palier						Date "Palier 2" + 1 an ≤ Date "Palier 3" ≤ Date MAD + 9 ans 		Pracc 3 ≤ 80% Pracc cible
+ si contient la 5ème année, alors Pracc 3 ≥ 40% Pracc cible

						Quatrième palier						Date "Palier 3" + 1 an ≤ Date "Palier 4" et
Date MAD +7 ans ≤ Date "Palier 4" ≤ Date MAD + 10 ans		 80% Pracc cible ≤ Pracc 4 ≤ Pracc cible 

		Date de 1er contrôle de la Pracc Cible (11ème année)				11



Visualisation de la rampe demandée



Min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	40	40	40	40	40	80	Pracc rampe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	40	40	70	70	70	40	40	0	0	0	0	Max	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	50	50	20	20	20	20	20	0	0	0	0	Année





Pracc (MW)
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Extrait des dispositions de la procédure de raccordement :
« Cas particulier de l'attribution progressive de la Puissance de Raccordement
en soutirage sur une période de 10 ans a la demande du Client »

Le Demandeur indique expressément dans sa demande de PTF son choix de recourir a I'option rampe.
Il précise la Puissance de Raccordement en soutirage demandée (« la PRacc cible ») et une rampe
prévisionnelle d’attribution de la Puissance de raccordement, jusqu’a atteindre la Pracc cible (« la
rampe de Pracc »). Il compléte le « Fichier rampe » qui figure en annexe de la Fiche D2 consommateur
ou stockage en respectant les modalités suivantes, et le joint 3 sa demande :

Le Demandeur définit 4 paliers sur la période de 10 années calendaires pleines aprés la MAD, et une
valeur de Pracc associée a chaque palier respectant les régles suivantes :

Pracc 1 <€ Pracc 2 £ Pracc 3 < Pracc4;

Pracc 1 doit étre supérieure ou égale a 10% de la Pracc cible et inférieure & 50% de la
Pracc cible. La durée du premier palier ne peut excéder 4 ans ;

Pracc 2 et Pracc 3 doivent étre inférieures a 80% de la Pracc cible ;

Pracc 4 doit étre comprise entre 80% de Pracc cible et Pracc cible. La durée du dernier
palier ne peut excéder 4 ans ;

La valeur de la Pracc contenant la 5¢m année aprés la Mise a Disposition du
Raccordement doit étre supérieure ou égale & 40% de la Pracc cible.

Dans le cas d’'une demande d’augmentation de la Puissance de Raccordement en soutirage, les régles
ii & v ci-dessus sont remplacées par les régles suivantes, ol « Pracc initiale » est la valeur de Pracc
soutirage du Demandeur a la date de sa demande d’augmentation de puissance :

Pracc 1 doit &tre supérieure ou égale a Pracc initiale + 10% de (Pracc cible — Pracc
initiale) et inférieure a Pracc initiale + 50% de (Pracc cible — Pracc initiale). La durée du
premier palier ne peut excéder 4 ans ;

Pracc 2 et Pracc 3 doivent étre inférieures a Pracc initiale + 80% de (Pracc cible — Pracc
initiale) ;

Pracc 4 doit &tre comprise entre Pracc initiale + 80% de (Pracc cible — Pracc initiale) et
Pracc cible. La durée du dernier palier ne peut excéder 4 ans ;

La valeur de la Pracc contenant la 5™ année aprés la Mise & Disposition du
Raccordement doit étre supérieure ou égale a Pracc initiale + 40% de (Pracc cible —
Pracc initiale).
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