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1. Introduction
Nom :
Mail :
Organisation :

2. Paramètres non exhaustifs de la participation active de la demande
2.1. Article 28 : DSR contrôlable à distance

	Article
	Accord avec la proposition
	Commentaires

	28.2.c : capacité de fonctionnement dans la plage de tension opérationnelle du réseau (U < 110 kV)

	
	

	28.2.e : spécifications pour le transfert d’informations
	
	

	28.2.f. : délai d’activation

	
	

	28.2.k : tenue aux vitesses de variation de fréquence (ROCOF : Rate Of Change Of Frequency)

	
	

	28.2.l : spécifications pour le transfert d’informations

	
	



2.2. Article 29 : DSR réglage autonome de la fréquence
	Article
	Accord avec la proposition 
	Commentaires

	29.2.c : capacité de fonctionnement dans la plage de tension opérationnelle du réseau (U < 110 kV)

	
	

	29.2.d : largeur de la bande morte
	

	

	29.2.e. : variation maximale de la fréquence

	
	

	28.2.g : temps de réponse à une variation de fréquence

	
	





