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	Acronyme
	Signification

	aFRR
	automatic Frequency Restoration Reserve (réserve secondaire)

	AO
	Appel d'offres

	DMO
	Délai de mobilisation ou délai de mise en œuvre

	DN
	Délai de neutralisation

	Délai de Neutralisation entre Activations ou DNA
	Délai déclaré par l’Acteur d’Ajustement pour une Offre Spécifique et correspondant à la durée minimale entre l’Instant de Désactivation d’un ajustement et l’Instant d’Activation de l'ajustement suivant.

	Durée Minimale d’Utilisation ou Domin
	Durée, exprimée en minutes et à une résolution de 5 minutes, pendant laquelle une Offre d’Ajustement Activée ne peut être Désactivée.

	EDA
	Entité d'ajustement

	EDP 
	Entité de programmation

	EOD
	Equilibre offre-demande

	FCR
	Frequency Containment Reserve (réserve primaire)

	GRT
	Gestionnaire de réseau de transport 

	MA
	Mécanisme d'Ajustement

	mFRR
	manual Frequency Restoration Reserve (réserve tertiaire rapide)

	P=C
	Production = Consommation

	Période contractuelle
	Période de livraison couverte par l’appel d’offres.

	Période de validité
	La période au cours de laquelle l'offre d'énergie d'équilibrage déposée par le fournisseur de services d'équilibrage peut être activée, toutes les caractéristiques du produit étant respectées. La période de validité est définie par une heure de début et une heure de fin.

	Pmin
	Puissance minimale d’une offre

	Pmax
	Puissance maximale d’une offre

	P seuil
	Puissance minimale indivisible d’une offre. Elle est fixée par RTE à dix (10) MW. 

	RPD
	Réseau public de distribution d’électricité

	RPT
	Réseau public de transport d’électricité

	RR
	Replacement Reserve (réserve tertiaire complémentaire)

	RR-RC
	Réserves rapides et réserves complémentaires



[bookmark: _Toc166702253]Introduction
RTE adapte le mécanisme de la RR-RC aux évolutions règlementaires et aux besoins de RTE. A ce titre, RTE a présenté lors du GT RR/RC du 30/04/2024 : 
· Les orientations pour le futur appel d’offres long terme qui va remplacer pour l’année de livraison 2026 l’appel d’offres annuel.
· Les caractéristiques d’un produit baisse dont la mise en œuvre serait attendue pour T4 2025.
Dans le cadre de la concertation, RTE souhaite sonder les Acteurs d’Ajustement sur les deux points ci-dessus. Sur la base des résultats du sondage, RTE présentera des propositions lors du GT RR-RC du 20/06/2024.


[bookmark: _Toc166702254]Caractéristiques de l’AOLT (appel d’offres long terme)
L’AOLT ne concerne que les offres à la hausse.
RTE souhaite s’appuyer sur l’application RACOON déjà utilisée pour l’AOJ pour la contractualisation des produits de RR-RC via l’AO LT à la fois pour le dépôt des offres et la publication des résultats.
Un guichet de clôture de l’AOLT concernera un ensemble d’offres couvrant une période contractuelle constituée de mois consécutifs. Pour 2026, s’agissant de périodes contractuelles trimestrielles, un guichet aura pour objectif de recueillir les offres pour les 3 mois suivants. 
[bookmark: _Toc166702255]Temporalité des offres pour un AOLT
Pour la période de livraison débutant au 1er janvier 2026, un appel d’offres long terme dont les périodes contractuelles seront de 3 mois, remplacera l’actuel AOA. 
Lors du GT RR-RC du 30 avril, 2 options ont été présentées demandant aux acteurs de se prononcer en faveur de l’un ou l’autre des options concernant la formulation des offres.
[image: ] [image: ]

Quelle option préférez-vous ?
	· L’option 1
· L’option 2
· Les 2 options me conviennent


[bookmark: _Toc166702256]Nombre de fichiers d’offres par AOLT
RTE a indiqué en GT souhaiter calquer le fonctionnement de l’AOLT sur la base de l’appel d’offres journalier orchestré par la plateforme Racoon. Il en découle que le format des fichiers d’offres devraient être très proches du format des fichiers capB_mFRR_ «AAAAMMJJ » _« ACTEUR ».
 RTE identifie 2 possibilités :
Option 1 : l’acteur dépose autant de fichiers que de clearings attendus ;
Option 2 : l’acteur dépose un seul fichier par AOLT, c’est-à-dire avec l’ensemble des offres de la période contractuelle (3 mois).

Quelle option préférez-vous ?
	· L’option 1
· L’option 2
· Les 2 options me conviennent



Contenu des offres de l’ AOLT
RTE propose de reconduire les caractéristiques des offres de l’appel d’offres journalier :
1. Une offre porte sur un seul produit : soit la RR soit la RC 
2. Période de validité d’une offre 
3. Plage de puissance et prix de l’offre :
Une plage de puissance a un seul prix. Les plages de puissance (entiers positifs, en MW) sont continues. Le prix (en €/MW ou €/MW/période de validité) est croissant avec la puissance (non strictement), c’est-à-dire que le prix proposé pour le nième MW est supérieur ou égal au prix proposé pour le pième MW lorsque n > p.
Le prix proposé sur toute la plage de puissance comprise entre 0 MW et la Pmin doit être constant. 
RTE fixe la puissance seuil de soumission à 10 MW.
La puissance seuil d’une offre soumise par un acteur est supérieure ou égale à la puissance seuil fixée par RTE. Au-delà de la puissance seuil de l’offre, celle-ci est sécable au MW près. 
4. Nombre de plage de prix par guichet et par acteur
Un acteur, candidat à l’AOLT, peut soumettre, toutes offres confondues, au plus cinquante (50) prix pour une période de validité.
Ce plafond vous convient-il ? Si ce plafond est trop contraignant, justifiez une nouvelle valeur.
	Oui 



Avez-vous des commentaires sur la formation des prix des offres ?
	NA


[bookmark: _Toc166702257]Modalités d’attribution
Les modalités d’attribution sont identiques à celles utilisées dans l’actuel appel d’offres journalier (cf règles RR/RC en vigueur).
Voyez-vous des limites à cette proposition ? 
	Non, pas de limite identifiée


[bookmark: _Toc166702258]Format des résultats de l’AOLT
Le format utilisé sera sur le modèle de l’AOJ actuellement en place. Une vision trimestrielle sera ajoutée. 
 Voyez-vous des limites à cette proposition ? 
	Non, pas de limite identifiée


Publication des résultats 
RTE s'interroge sur les timings associés à l'appel d'offres trimestriel, en effet ce dernier se déroulera en 4 phases :
1. Dépôt des offres
2. Clearing
3. Contrôle de cohérence des résultats par RTE
4. Publication des résultats aux acteurs

Dans ce cadre RTE souhaite sonder les acteurs sur la date limite de publication des résultats.
Cette limite doit être exprimée par rapport au 1er jour de la période de livraison. 
Par exemple : 28 jours avant le 1er jour de livraison.

	Ok pour 28 jours avant le 1er jour de livraison, mais NW RE souhaiterai que le délais soit allongé pour la première période de livraison : par exemple 3 mois avant le premier jour de livraison 






[bookmark: _Toc166702259]Contractualisation de mFRR à la baisse
[bookmark: _Toc166702260]Description
[bookmark: _Toc166702261]Contexte
RTE identifie depuis plusieurs années le besoin de mettre en place un produit rapide à la baisse.
Dans le cadre d’une étude menée avec ENTSO-E (RGCE) sur les LLFD (Long Lasting Frequency Deviation), sur 20 situations passées, RTE a identifié que la contribution de RTE à ces évènements était due dans 50% des cas à un manque de moyens rapides à la baisse.
RTE envisage donc de contractualiser une réserve rapide à la baisse.
Comme présenté lors du GT RRRC du 30/04, le dimensionnement pressenti reposerait sur la notion d’aléa dimensionnant à la baisse. Le besoin exprimé par RTE pour ce nouveau produit est ainsi estimé entre 700 et 1000 MW. 
[bookmark: _Toc166702262]Caractéristiques du produit
RTE, dans le cadre du design de ce produit, cherche à conjuguer 3 enjeux : 
· Disposer d’un produit permettant de faire face aux contraintes à la baisse, y compris ceux à dynamiques rapides (DfD notamment) ; 
· Choisir un produit qui pourra être proposé à la cible sur la plateforme d’équilibrage MARI ;
· … et disposant d’un gisement suffisant pour couvrir le besoin de RTE. 
Aussi, RTE et la CRE souhaitent évaluer le gisement de mFRR baisse qui pourrait être proposé par les acteurs. Ce gisement étant dépendant des caractéristiques du produit, il est présenté ci-dessous plusieurs scénarii, faisant varier le couple (DOmin, DNA). La notion de DNA s’applique pour les offres implicites et explicites. 
Dans tous les scénarii : 
· Le besoin RTE est réputé constant sur la journée ; 
· La période contractuelle est d’1 journée.
· Le période de validité est 1h, débutant à l’heure ronde. Le DOmax doit être compatible avec la période de validité.  
· Le DMO est de 13’ ; 
· La gestion des stocks et du nombre d’activation sont gérés par les acteurs via la formulation de leurs offres et LE. 
[bookmark: _Toc166702263]Sondage
[bookmark: _Toc166702264]Guide de réponse
Pour chaque scénario, RTE souhaite disposer des informations suivantes : 
· La répartition par filière des MW que l’acteur pourrait proposer à l’AO à l’horizon T4 2025 ; 
· Pour chaque filière, un ordre de grandeur des pas de temps pour lesquels l’acteur pourrait proposer les MW pendant une journée de livraison donnée. 
· Dans le cas où les volumes seraient convertis depuis des moyens existants/prévus en aFRR, le préciser.

Exemple
	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	1400 MW
	600 MW
	0
	0

	Stockage
	0
	0
	200 MW
	300 MW

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	300 MW



Expression libre : 
	Chiffres max pour le PV, dépend de l’ensoleillement.
Arbitrage de certaines batteries prévues pour l’aFRR, suivant les conditions des A.O.



Analyse de RTE
L’acteur de l’exemple ci-dessus indique qu’il pourra proposer : 
· 2000 MW via la filière photovoltaïque dont : 
· 1400 MW entre 1h et 3h par jour ;
· 600 MW entre 4h et 11h par jour.
· 500 MW via la filière stockage dont : 
· 200 MW entre 12h et 23h par jour ; 
· 300 MW toute la journée.
Il a par ailleurs précisé que 300 des 2500 MW seraient proposés en mFRR en lieu et place d’aFRR (arbitrage).  
Synthèse des scénarii
	Scénario
	DOmin
	DNA

	A
	5
	0

	B
	15
	0

	C
	30
	0

	D
	5
	15

	E
	15
	15

	F
	30
	15

	G
	5
	30

	H
	15
	30

	I
	30
	30



Si la réponse de l’acteur ne change pas suivant le DNA, il n’est pas nécessaire de remplir tous les scénarii. 


[bookmark: _Toc166702265]Scénario A : DOmin = 5’, DNA = 0’

	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	
	
	
	

	Stockage
	128 MW
	128 MW
	120 MW
	72 MW 

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	La totalité de MW indiqués est actuellement destinée à l’aFRR
Cependant 1MW de MFRR à la baisse ne correspond pas à 1 MW d’aFRR (nous pouvons proposer un volume plus grand de MFRR que d’aFRR avec nos actifs) 



Expression libre : 
	Les valeurs présentées ne sont pas cumulatives. Nous présentons la valeurs maximales possibles que nous pourrions fournir avec la totalités de nos actifs pour chaque cas





[bookmark: _Toc166702266]Scénario B : DOmin = 15’, DNA = 0’

	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	
	
	
	

	Stockage
	128 MW
	128 MW
	40,5 MW
	21,5 MW

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	La totalité de MW indiqués est actuellement destinée à l’aFRR
Cependant 1MW de MFRR à la baisse ne correspond pas à 1 MW d’aFRR (nous pouvons proposer un volume plus grand de MFRR que d’aFRR avec nos actifs)



Expression libre : 
	Les valeurs présentées ne sont pas cumulatives. Nous présentons la valeurs maximales possibles que nous pourrions fournir avec la totalités de nos actifs pour chaque cas





[bookmark: _Toc166702267]Scénario C : DOmin = 30’, DNA = 0’

	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	
	
	
	

	Stockage
	128 MW
	128 MW
	20,5 MW
	5 MW

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	La totalité de MW indiqués est actuellement destinée à l’aFRR
Cependant 1MW de MFRR à la baisse ne correspond pas à 1 MW d’aFRR (nous pouvons proposer un volume plus grand de MFRR que d’aFRR avec nos actifs)



Expression libre : 
	Les valeurs présentées ne sont pas cumulatives. Nous présentons la valeurs maximales possibles que nous pourrions fournir avec la totalités de nos actifs pour chaque cas





[bookmark: _Toc166702268]Scénario D : DOmin = 5’, DNA = 15’

	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	
	
	
	

	Stockage
	128 MW
	128 MW
	128 MW 
	128 MW

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	La totalité de MW indiqués est actuellement destinée à l’aFRR
Cependant 1MW de MFRR à la baisse ne correspond pas à 1 MW d’aFRR (nous pouvons proposer un volume plus grand de MFRR que d’aFRR avec nos actifs)



Expression libre : 
	Les valeurs présentées ne sont pas cumulatives. Nous présentons la valeurs maximales possibles que nous pourrions fournir avec la totalités de nos actifs pour chaque cas





[bookmark: _Toc166702269]Scénario E : DOmin = 15’, DNA = 15’

	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	
	
	
	

	Stockage
	128 MW
	128 MW
	128 MW
	128 MW

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	La totalité de MW indiqués est actuellement destinée à l’aFRR
Cependant 1MW de MFRR à la baisse ne correspond pas à 1 MW d’aFRR (nous pouvons proposer un volume plus grand de MFRR que d’aFRR avec nos actifs)



Expression libre : 
	Les valeurs présentées ne sont pas cumulatives. Nous présentons la valeurs maximales possibles que nous pourrions fournir avec la totalités de nos actifs pour chaque cas





[bookmark: _Toc166702270]Scénario F : DOmin = 30’, DNA = 15’

	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	
	
	
	

	Stockage
	128 MW
	128 MW
	91,5 MW
	89 MW

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	La totalité de MW indiqués est actuellement destinée à l’aFRR
Cependant 1MW de MFRR à la baisse ne correspond pas à 1 MW d’aFRR (nous pouvons proposer un volume plus grand de MFRR que d’aFRR avec nos actifs)



Expression libre : 
	Les valeurs présentées ne sont pas cumulatives. Nous présentons la valeurs maximales possibles que nous pourrions fournir avec la totalités de nos actifs pour chaque cas





[bookmark: _Toc166702271]Scénario G : DOmin = 5’, DNA = 30’

	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	
	
	
	

	Stockage
	128 MW
	128 MW
	128 MW
	128 MW

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	La totalité de MW indiqués est actuellement destinée à l’aFRR
Cependant 1MW de MFRR à la baisse ne correspond pas à 1 MW d’aFRR (nous pouvons proposer un volume plus grand de MFRR que d’aFRR avec nos actifs)



Expression libre : 
	Les valeurs présentées ne sont pas cumulatives. Nous présentons la valeurs maximales possibles que nous pourrions fournir avec la totalités de nos actifs pour chaque cas





[bookmark: _Toc166702272]Scénario H : DOmin = 15’, DNA = 30’

	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	
	
	
	

	Stockage
	128 MW
	128 MW
	128 MW
	128 MW

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	La totalité de MW indiqués est actuellement destinée à l’aFRR
Cependant 1MW de MFRR à la baisse ne correspond pas à 1 MW d’aFRR (nous pouvons proposer un volume plus grand de MFRR que d’aFRR avec nos actifs)



Expression libre : 
	Les valeurs présentées ne sont pas cumulatives. Nous présentons la valeurs maximales possibles que nous pourrions fournir avec la totalités de nos actifs pour chaque cas





[bookmark: _Toc166702273]Scénario I : DOmin = 30’, DNA = 30’

	
	Entre 1h et 3h
	Entre 4h et 11h
	Entre 12h et 23h
	Toute la journée

	Nucléaire
	
	
	
	

	Hydraulique
	
	
	
	

	Thermique
	
	
	
	

	Eolien
	
	
	
	

	Photovoltaïque
	
	
	
	

	Stockage
	128 MW
	128 MW
	128 MW
	128 MW

	Soutirage (hors stockage)
	
	
	
	

	Autre
	
	
	
	




Parmi les MW ci-dessous, certains seront-ils proposés en lieu et place d’aFRR ? Si oui, environ quels volumes ? 
	La totalité de MW indiqués est actuellement destinée à l’aFRR
Cependant 1MW de MFRR à la baisse ne correspond pas à 1 MW d’aFRR (nous pouvons proposer un volume plus grand de MFRR que d’aFRR avec nos actifs)



Expression libre : 
	Les valeurs présentées ne sont pas cumulatives. Nous présentons la valeurs maximales possibles que nous pourrions fournir avec la totalités de nos actifs pour chaque cas
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AO Long Terme — [Option 1]

O Période contractuelle : 3 mois

O Période de validité : une journée calendaire

O Jours indépendants (pas d’offres Hebdo, Mensuelles, Trimestrielles) ~90 clearings, $
» L'AO Long Terme est alors composé d’ « AOJ Consécutifs »

» Utilisation de 'AOJ actuel pratiquement a I'identique
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AO Long Terme — [Option 2]
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» Nécessite d’adapter 'AOJ actuel mais facile & mettre en place
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