Réponse à la consultation des règles du Mécanisme de Capacité
Elax Energie

1. Elax Energie souhaite qu’une part du volume réservé aux flexibilités décarbonées soit offerte à l’enchère PL-4. 
Règles F.2.1. : « Sur décision des pouvoirs publics, la Courbe de Demande peut faire apparaître un Volume Réservé aux Flexibilités Décarbonées tel que décrit à l’Article C.1. Dans le cas où deux Enchères sont organisées pour la PL concernée, ce Volume Réservé est pris en compte uniquement lors de l’Enchère la plus proche de la PL. »
Elax Energie souhaite qu’une part du volume réservé aux flexibilités décarbonées soit offerte à l’enchère PL-4. 
Comme indiqué par RTE et les pouvoirs publics, l’enchère PL-4 a vocation à faire émerger des nouvelles capacités nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. 
Or, la prise en compte du volume réservé aux flexibilités décarbonées uniquement lors de l’enchère PL-1 conduirait les nouvelles flexibilités décarbonées à s’offrir uniquement lors de l’enchère PL-1 pour bénéficier du prix de clearing associé au volume réservé. Par conséquent, l’enchère PL-4 ne permettrait de faire émerger que des nouvelles capacités carbonées, ce qui est contreproductif par rapport aux objectifs nationaux de décarbonation. 
Elax Energie considère que la mise en place d’un volume réservé à l’enchère PL-4 ne n’est pas incompatible avec le principe de proportionnalité d’aide d’état. En effet, c’est la présence d’un volume réservé en PL-1 non nul qui conduit à une possibilité de surcontractualisation de flexibilités décarbonées, et non la présence d’un volume réservé en PL-4. 

2. En cas de non atteinte du volume réservé, Elax Energie souhaite que les écarts positifs soient pris en compte 
Règles H.2.1. : « Les écarts positifs ne sont pas rémunérés, ainsi la valeur de l’Ecart du TPC sera nulle si le Volume Disponible total est supérieur au Volume Contractualisé total du TPC. »
Elax Energie considère que dans la mesure où RTE pénalise les écarts négatifs, RTE devrait rémunérer les écarts positifs dans la limite des volumes totaux d’écarts négatifs. En effet ces écarts positifs, venant en compensation des écarts négatifs observés, permettent effectivement de contribuer à la sécurité d’approvisionnement et devraient donc être à ce titre rémunéré pour cette contribution.

3. Elax Energie est favorable à un impact direct des tests sur la rémunération de l’acteur, mais considère que cet impact doit être pondéré par les activations naturelles 
Règles Annexe IV : « Le taux d’incidence des tests d’activation est de 0,8 ».

Elax Energie partage les grands principes avancés par RTE dans la concertation : 
· Le coefficient d’abattement doit refléter la performance de toutes les activations, que ce soit par tests ou par activations naturelles 
· L’échec à un test d’activation doit entrainer une baisse de la rémunération. Cet impact doit être supérieur doit être supérieur à l'impact d’un échec lors d’une activation naturelle (à iso-capacité activée/testée).
Elax Energie considère que la proposition de RTE concernant le taux d’incidence des tests (80% du coefficient d’observabilité déterminé par les résultats des tests) n’est pas proportionnée par rapport à ces objectifs, dans la mesure où le risque lié à un test est identique pour un acteur qui a prouvé de manière naturelle qu’il était capable de s’activer régulièrement à pleine puissance et un acteur qui fait de la fuite à l’activation. C’est d’autant plus surprenant que dans le cadre de la concertation, RTE et les pouvoirs publics ont indiqué vouloir contrôler spécifiquement les capacités s’activant très peu à pleine puissance. En outre, cette non-proportionnalité augmente si le test ne cible pas la totalité de l’agrégat.  
Elax Energie souhaite que ce taux soit pondéré en fonction des principes suivants : 
· L’impact des tests est proportionnel à la puissance testée 
· L’impact des tests diminue avec le volume des puissances livrées par l’acteur
Elax Energie propose de calculer un taux d’incidence prenant en compte les puissances attendus lors des activations naturelles et les puissances testées.  Pour conserver l’approche 80%/20% proposée par RTE, Elax energie propose que ce taux d’incidence soit pondéré par les activations naturelles avec un poids de 20% pour les activations naturelles et 80% pour les tests, selon la formule suivante : 
Taux d’incidence : 
 [image: ]
Avec les puissances attendues lors des tests, 
et  les puissances attendues lors des activations naturelles moyennes sur les jours PP, 
Ainsi le taux d’incidence reste à 80% pour des capacités ne s’activant pas, mais diminue proportionnellement à la puissance activée et contrôlé naturellement, et augmente proportionnellement à la capacité testée. 
En l’absence de tests, ce taux est bien de 0. 
A échec similaire (entre un test et une activation naturelle), le test a un impact plus important du fait de la pondératon plus importante des tests. 

4. Elax Energie considère que la fiabilité des activations naturelles doit prendre en compte les surlivraisons (comme dans les règles actuelles)
Règles G.3.6.5.3. : [image: Une image contenant texte, Police, ligne, blanc

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
Elax Energie considère que, pour chaque activation naturelle, le coefficient d’observabilité doit pouvoir être supérieur à 1, et prendre en compte des surlivraisons. 
Cette prise en compte permet en effet de faire foisonner les erreurs de mesure entre l’attendu et le réalisé. Dans le contexte des effacements, les méthodes de contrôle du réalisé (en particulier les nouvelles méthodes comme la méthode des panels d’Enedis) présentent des marges d’erreur qui entrainent une variabilité du volume réalisé. Ces erreurs ne sont pas anticipables par l’opérateur d’effacement. La prise en compte des surlivraisons permet de faire foisonner ces erreurs liées aux méthodes de contrôle du réalisé, et ainsi d’obtenir un coefficient d’observabilité juste. 
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a avancé RTE en GT, Elax Energie considère que la prise en compte des surlivraisons est compatible avec le principe d’absence de rémunération des écarts positifs. En effet, lorsque la prise en compte des surlivraisons entraine une coefficient moyen supérieur à 1, alors celui-ci est plafonné à 1 dans la formule suivante :
[image: Une image contenant texte, reçu, capture d’écran, ligne

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.] 

Elax Energie propose de retirer le plafond de 1 dans le calcul de chaque coefficient d’observabilité.

5. Elax Energie est favorable à la prise en compte de la thermosensibilité des EDC, mais considère que les informations publiées à ce stade sont insuffisantes pour calculer la puissance disponible lors de l’évènement extrême

Les précédentes règles du mécanisme de capacité intégraient des chroniques de température extrême, représentant l’aléa de thermosensibilité du système électrique.
Les puissances thermosensibles offertes sont extrapolées au niveau de cette témpérature extrême. 
Les chroniques de température extrême doivent être réintégrées aux règles du mécanisme de capacité. A minima, RTE doit s’engager à les publier dès que possible, suffisamment en amont des enchères. 
De manière générale, les données relatives à la thermosensibilité doivent être publics, afin que les acteurs puissent estimer finement leur capacité lors de l’évènement extrême. Dans le cas contraire, il s’agit d’un risque financier pour l’acteur, et d’un risque pour la sécurité d’approvisionnement du système,
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