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Consultation CURTE – Commentaires GDF Suez

Trame type convention d’exploitation conduite des installations d’un producteur et son annexe ( version du 23 juillet 2009)

	Paragraphe
	Commentaires

	Préambule
	Quel trame type s’applique aux installations de production actuellement en construction et relevant des décret et arrêté de 2003 ?

Dans le cas d’un producteur disposant de plusieurs installations de production comment cette convention pour les futures installations s’interfacera-t-elle avec la (les) convention(s) déjà signée(s) pour les installations déjà en service ?

	1.1
	Préciser que la convention d’engagement de performances prime par rapport à la convention d’exploitation / conduite, et que RTE ne peut pas demander à une installation un fonctionnement ou de performances en dehors des limites de la convention d’engagement de performances (notamment en application des § 2.7 – § 3.4.4 – § 3.4.5 – § 3.4.7 – Annexe 2

	1.1
	Pourquoi avoir défini EDP alors que cette notion n’est pas utilisée dans la convention. De plus cette convention s’applique également aux EDPrev

	1.1

2.9

3.5.1
	Remplacer « fax » par « télécopie » (3 fois dans la définition de la notification)

	1.4.2
	Uniformiser l’abréviation du Chargé de consignation : CdC dans le présent § – CDC au § 2.4.3

	2.4.2 - 2
	Remplacer le dernier alinéa par : « L’attestation de séparation du réseau n’est pas une attestation de première étape de consignation et n’autorise pas la réalisation des travaux. Les travaux ne peuvent pas démarrer tant que le Chargé de Consignation du Producteur n’a pas délivré les autorisations d’accès appropriées (attestation de consignation, autorisation de travail,…) aux différents intervenants

	2.7
	La modification en cas d’urgence du réglage des protections devrait être traitée au chapitre 3 

	3.5.1
	Etendre cette disposition aux défaut sur la liaison de raccordement entraînant l’îlotage ou le déclenchement d’un groupe de production

	5.2
	Préciser de manière exhaustive les conditions qui permettent à RTE de dénoncer la convention autre que celle pour faute prévue par l’article 4.5

	5.2
	Préciser à quoi correspond l’expiration de la convention, dans la mesure ou celle-ci est conclue pour une durée indéterminée

	5.2
	Que signifie « déconnexion des installation » ? S’agit-il d’un opération réversible (ouverture du sectionneur de départ) ou irréversible (dépose de la liaison de raccordement) ?

	5.2

5.3
	Quelles sont les interactions avec le Contrat d’accès au réseau de transport et avec la Convention de Raccordement ? S’il y a réellement des liens de cause à effet avec ces contrats, ils doivent être détaillés dans le préambule ou dans le chapitre 1

	5.4
	Ne s’agit-il pas plutôt de : « Chacune des Parties peut suspendre ou résilier la présente convention en cas de non-respect par l’autre (Partie) de ses obligations »

	Annexe 2
	Cet annexe concerne les Producteurs qui n’ont pas de contrat service système via leur Responsable de Programmation. En conséquence les capacités de réglage ne seront pas transmises par ce dernier. Il faudrait prendre comme référence celles de l’articles 2.8

	Annexe relative à l’installation § 3
	La réciproque concernant les travaux d’une entreprise extérieure sur des équipements de RTE installés sur le site du Producteur (comptage par ex) est également vraie. De plus, le responsable de l’entreprise extérieure doit également participer à la réalisation du plan de prévention.

D’où la proposition de rédaction : « Dans le cas d’une entreprise extérieure, l’accès au site (RTE ou Producteur) est conditionné aux modalités ci-dessus, et à la réalisation d’un plan de prévention établi entre le chargé d’exploitation du site (RTE ou Producteur), le chargé d’exploitation de l’ouvrage ou de l’équipement concerné par l’intervention (Producteur ou RTE) et le responsable de l’entreprise extérieure »
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