GT Conditions d’utilisation des offres / CONTRAINTES TECHNIQUES - REUNION DU 21 Octobre 2011
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Le sujet de la réunion de ce GT est aujourd’hui l’intégration des CCG dans le Mécanisme d’Ajustement. En effet, les CCG présentent certaines particularités qui n’ont, parfois, pas été anticipées par RTE. Nous pouvons citer par exemple :
· La prise en compte du fonctionnement du réseau gaz et des Règles contractuelles associées ;
· Les différentes technologies de CCG ;
· Gestion des chroniques.
Depuis l’apparition de ces contraintes, GRT GAZ a mis en place un contrat de flexibilité au 1er avril 2011, la grande majorité des CCG est maintenant couplée, un code de dialogue a été rédigé et soumis aux remarques des acteurs.
Cependant, des points spécifiques aux CCG doivent encore être analysés :
· La déclaration du délai de prévenance (DP) ;
·  La gestion des 4 délais de prévenance ;
·  La possibilité de ne pas faire d’offre entre 3h et 6h ;
·  Le détarage ;
·  La gestion du Low load (Basse Charge dans le nouveau Code de Dialogue);
·  Le profil de couplage/découplage ;
·  Le rapprochement des processus gazier et électrique ;
·  La mise en place d’un DP spécifique à l’ajustement.
I/ La déclaration du Délai de Prévenance (DP)
Le DP est calculé et transmis par GRT GAZ à l’ensemble des acteurs qui disposent de Sites Fortement Modulés. Vu du GRT GAZ, cela peut donc concerner aussi bien des CCG que des TAG. Comment traiterons-nous ces deux problématiques ? De la même manière ? De manière séparée ?

Actuellement, le DP est :

· intégré au DMO des offres de démarrage, à la hausse et à la baisse ;
· mentionné dans le champ commentaire du fichier CT_PROD_5 pour prise en compte du DP dans la traçabilité RTE des ordres d’ajustement ;
· éventuellement re-déclaré par fax ou par téléphone au guichet de 23h pour modification du DP à partir de 6h le lendemain ;
· en cas d’interruption du service de flexibilité, le DP est de 24h.
A la cible, les questions suivantes devront avoir été analysées par le GT CUO/CT:


· RTE préconise une révision du mode de déclaration des DMO dans les fichiers CT_PROD ; en fournissant les éléments constitutifs du DMO : temps de préparation (délai entre la réception de l’ordre et le début de variation) et gradient, ce qui permettrait une meilleure visibilité par RTE du réalisé des groupes
· GDF SUEZ souligne que la fourniture simultanée de DMO et des éléments  constitutifs (temps de préparation, gradient) présente un risque d’incohérence possible entre ces données et pose la question de l’intérêt de maintenir ou non la notion de DMO. EDF fait par contre remarquer que  la notion de DMO conserve un fort sens et qu’il est préférable de la conserver.
· Gradient présent à la fois dans CT_PROD_5 et dans CT_PROD_1/2 : crée un nouveau cas de redondance entre les deux fichiers

· Pour les offres de démarrage, le sujet doit être étudié plus en détail sur la faisabilité à diviser le DMO de la phase de démarrage ;
· Combien de valeurs de DP faut-il déclarer ? Passer en chroniques : 48 ? Par nombre de plages de prix 6 (slot) ? 2 (J-1 et J gaz) ? 

Dans le cadre de ce GT, il faudra analyser les tenants et aboutissants de ces changements et les implications SI.
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II/ Gestion des 4 DP :
A partir d’avril 2012, toutes les mailles gazières disposeront de 4 DP déterminés par GRT GAZ en J-1 pour J:

· le DP de Qmin à Qmax ;
· le DP de 0 à Qmax ;
· le DP de Qmax à Qmin ;
· le DP  de Qmax à 0.

Le DP de Pmax à 0 n’est pas déclarable en l’état actuel des choses dans le Mécanisme d’Ajustement. 
Trois options sont envisagées : 

·  créer une offre de découplage. Cependant, RTE préconise d’attendre la création dans les Règles du Mécanisme d’Ajustement de ce type d’offre pour le prendre en compte. Le sujet des découplages est une problématique complexe qui pourra être traitée après les sujets prioritaires. étudier la possibilité d’une solution avec DP de découplage dans un champ spécifique de l’offre à la baisse. 
· Il pourrait également être imaginé la mise en place de CUO d’offre de découplage, contenant uniquement le DMO/ gradient et le DP, sans que ces CUO ne soient associées à une offre (elles seraient utilisables uniquement dans le cas d’anticipation de découplage prévu au programme d’appel, ou découplage d’un groupe démarré par RTE) .
Les 3 autres DP nécessitent d’ajouter un champ spécifique dans les fichiers CT_PROD_INITIAL_1 et 2 (cf § précédent). (réserve: faire une évolution qui ne servira peut-être à rien est peu souhaitable, d’autant plus que le jour venu le format valeur unique ou chronique ne sera peut-être pas le bon)
III/ Mise en place d’un DP spécifique à l’ajustement :

La délibération de la CRE du 24 mars 2011 portant décision sur les modalités opérationnelles du service de flexibilité intra-journalière pour les sites fortement modulés prévoit les modalités suivantes :
« … la CRE demande à GRT GAZ d’instruire dans le cadre de la Concertation Gaz, la possibilité de mettre en place un délai de prévenance adapté aux ordres d’ajustement de RTE. En attendant la finalisation de ces travaux, lorsque le délai de prévenance communiqué par GRT GAZ est de 24 heures, GRT GAZ devra faire ses meilleurs efforts pour traiter les éventuels besoins d’ajustements de RTE... » 

GRT GAZ et RTE ont commencé les discussions à ce sujet :
· ce délai de prévenance ne sera pas calculé au détriment des délais de prévenance des Responsables de Programmation ;
· les travaux seront réalisés en fonction des possibilités techniques de l’outil de GRT GAZ et des priorisations des travaux annexes.

GRT GAZ travaille actuellement à la totalité de ses moyens sur l’établissement des 4 DP pour le 1er avril 2012. GRT GAZ repousse donc l’analyse de cette problématique à cette période.
IV/ CCG non offerts de 3h à 6h :

Les règles d’équilibrage du réseau gazier ne permettent pas à un expéditeur de se rééquilibrer en fin de journée gazière, entre 3h et 6h, de ce fait certains producteurs ne proposent pas leur CCG à disposition sur le mécanisme d’ajustement sur cette période. En effet, les conditions générales du contrat d’acheminement précisent que « Les demandes de modification des Quantités Journalières Programmées pour le Jour J peuvent être effectuées à tout moment par l’intermédiaire du SI entre le Jour J-1 à seize heures (16h00) et le Jour J à trois heures (3h00). GRTGAZ fait des efforts raisonnables pour accepter ces demandes. »
Actuellement :


· Conformément  à l’expérimentation de l’été 2011, la demande de ne pas être appelé à l’ajustement entre 3h et 6h est mentionnée dans le champ essai du fichier CT_PROD_5 ; cette solution temporaire n’est pas satisfaisante pour RTE sur le long terme ;
· RTE est en cours d’élaboration d’un REX.
A la cible :

· Une augmentation du prix de l’offre sur le premier slot, réduisant le risque d’être appelé, pourrait être une solution ; Il nous semble que cette solution avait été écartée par RTE, si ce n’est pas le cas elle ne convient pas à EDF car une telle modification de prix est difficilement auditable : autant ne pas offrir (en offre normale) sur le premier slot 
· Une déclaration des Pmax/Pmin égales aux puissances du PA (en J-1) ou une redéclaration au guichet de 2h permet de répondre au besoin mais sera contraignant pour les acteurs ;
· Saisir une valeur de DMO majoré sur les pas demi-horaires concernés ou sur le premier slot peut être une solution.
Pas de convergence en GT sur la solution cible.
V/ Rapprochement des processus programmation J-1 entre RTE et GRTgaz :

La délibération de la CRE du 24 mars 2011 portant décision sur les modalités opérationnelles du service de flexibilité intra-journalière pour les sites fortement modulés prévoit les modalités suivantes :
« … La CRE demande à GRT GAZ et RTE de travailler sur l’optimisation du processus de transmission des programmes horaires des sites fortement modulés en analysant toutes les marges de manœuvre qui peuvent être dégagées au niveau de leur cycle de programmation respectif. En particulier, elle leur demande d’instruire, dans le cadre de la Concertation Gaz, les sujets suivants : 

· optimisation de la part de GRT GAZ de l’heure limite de confirmation de la faisabilité du programme déclaré en J-1, fixée aujourd’hui à 20h30 et que les acteurs trouvent trop tardive; 

· analyse de la part de RTE de l’opportunité d’ajouter un guichet de re-déclaration entre 20h00 et 23h00, afin d’anticiper la prise en compte de l’éventuelle modification du programme de fonctionnement du site fortement modulé… »
Afin de répondre au mieux à cette sollicitation :
· GRTGAZ étudie la possibilité d’avance l’heure de confirmation de la faisabilité du programme déclaré en J-1 avant 19h30 ;
· Un délai de 30 min semble faible pour certains acteurs pour transmettre les informations à RTE, notamment en cas de modification du programme à la demande de GRTGAZ nécessitant de ré-optimiser le périmètre ;
Faut-il mettre en place un guichetentre 20h et 22h? Supprimer les échéances J-1 et faire du glissant J-1/J ? -> de quoi s’agit-il? Les impacts opérationnels doivent être analysés. Les premiers échanges sur cette question montrent que les acteurs POWEO et EDF ne voient pas de plus value à la mise en place de ce nouveau guichet pour le rapprochement des processus électrique et gazier. GDF SUEZ y est cependant plutôt favorable, voyant en cela la possibilité de mettre à jour le délai de prévenance GRT Gaz (contraintes organisationnelles ne permettant pas de redéclarer le délai de prévenance par fax) et de permettre d’inclure la dernière prescription de services systèmes dans notre programme J-1. En effet, la mise en place d’un nouveau guichet apparaît plutôt, à l’ensemble des acteurs, comme une opportunité supplémentaire de re-déclarations, en particulier en cas d’évolution de la prescription SSY à 18h. Pour RTE, il semble donc que d’autres solutions moins lourdes en termes d’impact doivent pouvoir être recherchées.
VI/ Le détarage

Actuellement, les points de fonctionnement correspondants au détarage sont encore mentionnés dans le champ essai du fichier CT_PROD_5. Ce point de fonctionnement est pris en compte par l’opérateur de RTE lors de la transmission de l’ordre d’ajustement et dans la traçabilité de l’ordre d’ajustement.
Le coefficient de détarage sera pris en compte dans le SI de RTE à partir de novembre 2011. Il convient de définir un mode de déclaration de la valeur du coefficient (accord de participation, CT pérennes). NB : il faudra préciser les modalités de basculement, et notamment l’échéance à laquelle il n’est plus nécessaire de transmettre les triplets dans les commentaires du CT_PROD_5
Le coefficient de détarage pris en compte par RTE à partir de novembre concerne le détarage secondaire à Pmax. GDF SUEZ fait remarquer que d’autres fonctionnements en mode détarage pourraient exister, par exemple, à Pmin.
VII/ La gestion du low load (Basse Charge dans le nouveau Code de Dialogue)
Actuellement, le point de fonctionnement Basse Charge n’est pas pris en compte par RTE. C’est un point de fonctionnement propre à certains types de CCG et les caractéristiques diffèrent entre chaque groupe.  La tranche est hors réglage primaire et secondaire, elle se place à une puissance inférieure au minimum technique. Tous les producteurs n’utilisent pas cette fonction. A la cible, un traitement de ce point de fonctionnement uniquement en offre complémentaire pourrait être envisagé. Au sein du GT, seul GDF SUEZ utilise ce point de fonctionnement.
VIII/ Le profil de couplage découplage

Actuellement, les profils de couplage et de découplage particuliers ne sont pas pris en compte par RTE. RTE propose de décaler les profils prévus au programme d’appel. A la cible, nous pourrions imaginer  décrire ces profils dans les contraintes techniques pérennes.
IX/ Les conditions des re-déclarations des conditions d’utilisation des offres
RTE propose d’introduire les conditions des re-déclarations des conditions d’utilisation des offres dans le prochain jeu de règles du Mécanisme d’Ajustement et de Responsable d’Equilibre qui sera discuté à partir de novembre puis soumis à l’approbation de la CRE. 
Les évolutions concernent les évolutions des re-déclarations des fichiers en infra journalier, produites par le GT piloté par GDF SUEZ et la CNR en 2010.

RTE soumettra dans le projet de règles ces conditions : nombre limite de re-déclarations, délai de neutralisation…

EDF maintient son désaccord avec ces conditions (nombre limite, restrictions de redéclaration de CUO si un ajustement est en cours, délai de neutralisation, principe même d’acceptation/refus alors que les Règles actuelles prévoient une éventuelle non-prise en compte ) : ces conditions n’ont pas de sens pour des contraintes techniques, et elles risquent de conduire à des divergences de vision entre le producteur et RTE sur les performances des groupes.
RTE maintient que cela est nécessaire pour encourager les acteurs à déclarer correctement leurs contraintes techniques en J-1. RTE rappelle qu’une contrainte technique subite pourra toujours être communiquée par téléphone, la situation étant régularisée au guichet suivant (sans DN ?).

La prochaine réunion du GT CUO/CONTRAINTES TECHNIQUES est fixée pour le 24 novembre 2011, de 10h à 12h, à la Tour Initiale, en salle XXX.
