Réunion contrôle du réalisé du MA réunion du 10 octobre 2011
Tour de table : 

Voilà la liste complète des participants référencés sur ce GT à l’heure actuelle. 

	Prénom
	Nom
	Société
	Présence 
23/09/2011
	Présence 
10/10/2011

	William
	CHAN
	Air Liquide
	 
	 

	Pierre
	BUFFIEREDELAIR
	Alpiq
	 
	 

	 
	ROMIEUX
	Anroc
	 
	 

	Véronique 
	GRASSER
	CNR
	X
	X

	Laurent
	POIX
	CNR
	 
	 

	Frédéric
	STORCK
	CNR
	 
	 

	Romain
	BENQUEY
	CRE
	X
	 

	Pierre
	FALCY
	CRE
	 
	 

	Emmanuel
	WATRINET
	CRE
	 
	 

	Zhihao
	NI
	Dalkia
	X
	 

	Arnaud
	BOURGEOIS
	Dalkia
	 
	X

	 
	PHILIPPE
	Dalkia
	 
	 

	Grégory
	VEDEL
	Dalkia
	 
	 

	Fabien
	CHONE
	Direct Energie
	 
	 

	Romain
	VERDIER
	Direct Energie
	 
	 

	Anne
	BARBARIN
	Direct Energie
	 
	 

	Cyril
	VOIRIN
	Direct Energie
	 
	 

	Claire 
	DUTHEILLET
	EDF
	X
	X

	Maria
	SEBASTIAN
	EDF
	X
	 

	Josselin
	BOURSIER
	EDF
	X
	X

	Jean-Christophe
	GAULT
	EDF
	 
	 

	Davy
	MARCHAND MAILLET
	ENERGYPOOL
	X
	X

	Emilie
	SCHOLTES
	ENERGYPOOL
	 
	X

	Michel
	DRIESSENS
	EON
	X
	X

	Barbara
	MANDET
	EON
	 
	X

	Dominique
	ROBIN
	EON
	 
	 

	Emmanuelle
	JOUBERT
	EON
	 
	 

	Philippe
	GOUILLART
	EON
	 
	 

	Florence
	ARNOUD GUISSE
	ERDF
	X
	X

	Jean
	DUPLEX
	ERDF
	 
	 

	William
	PHUNG
	ERDF
	 
	 

	Elisabeth
	GEBHARD
	ES
	 
	 

	Marc
	KOENIG
	ES
	 
	 

	Bruno
	REYNARD
	GDF SUEZ
	X
	X

	Arnaud
	BOELLE
	GDF SUEZ
	 
	 

	Guillaume
	LEHEC
	GDF SUEZ
	 
	 

	Patrick
	GODFRIN
	GEG
	 
	 

	 
	 
	Novawatt
	 
	 

	Isabelle
	CORNEAUCREMERS
	POWEO
	 
	 

	Frédéric
	GALMICHE
	RTE
	X
	X

	Djedjiga
	BENBOUDJEMA
	RTE
	X
	X

	Claudine
	VINET
	RTE
	 
	X

	Thomas
	ULRICH
	RWE
	 
	 

	Claude
	CONRAD
	Solvay
	 
	 

	Julien
	DELAGRANDANNE
	Soregies
	 
	 

	vincent
	HOFFBECK
	UNELEG
	X
	 

	Jean Michel
	MICLO
	UNELEG
	X
	X

	Nicolas
	GAULY
	Voltalis
	X
	X

	Pierre
	BIVAS
	Voltalis
	 
	 


Validation du Cr de la réunion précédente : le CR n’a pas été reçu par tous les acteurs. Le CR sera donc validé à la réunion suivante. La liste de diffusion du GT doit être revérifiée pour éviter ces désagréments. Cependant, le Compte Rendu de Réunion avait été mis en ligne sur le site du CURTE et certains acteurs avaient pu émettre leurs remarques. Nous rappelons que le principe reste que nous acceptons les remarques des acteurs lorsqu’elles portent sur des éléments qui les concernent seulement. 
Présentation par RTE du contrôle du réalisé actuel et du contrôle du réalisé proposé dans le projet de jeu de Règles section 1 :
Plusieurs acteurs signalent qu’il est nécessaire de clarifier la méthode du contrôle du réalisé du mécanisme d’ajustement (CRMA) des EDA de type point de soutirage (chapitre D.10.1.1.2 de la Section 1 des Règles), notamment sur la prise en compte de la référence pour le calcul de la puissance moyenne constatée sur le pas demi horaire précédant l’ajustement. RTE précise qu’actuellement, cette référence est la moyenne des points de comptage sur le pas demi horaire précédent le DMO.

CNR demande si le principe du CR au niveau EDA n’est pas battu en brèche pour les EDP liées, où le CR ne se fait en général que pour l’EDP de tête.  RTE a répondu que le principe général du CRMA réalisé par RTE se limitait à la maille du contrôle du service rendu sur le Mécanisme d’Ajustement, et donc par conséquent à la maille de l’EDA.
ERDF précise que la réalisation  du CRMA à la maille EDA est problématique dans le cas d’EDA multi GRD, notamment pour le calcul de la réconciliation temporelle en cas de défaillance.
Voltalis pose la question de l’asymétrie de traitement entre les EDA de type profilé et les EDA de type Point de soutirage à CdCT dans le projet de Règles, notamment pour le contrôle du rebond et le seuil de tolérance et souhaite avoir une réponse claire à cette question. En ce qui concerne la différence de tolérance (10% pour le profilé et 20% pour les autres types d’EDA), il semble qu’une remarque ait été faite en ce sens en GT ajustement sur le RPD et que le projet de Règles ait été modifié en conséquence (tolérance de 20% pour toutes les EDA). Ce point sera confirmé à la prochaine réunion.
EDF souligne, en lien avec sa présentation à venir, qu’un contrôle site à site est nécessaire au RE. EDF souhaite que le REX qui sera effectué sur l’ajustement diffus soit diffusé de façon plus large qu’à la CAM.
Les GRD souhaitent que soit précisé dans le projet de Règles Section 1, que le CRMA comprenne une vérification par les GRD du respect des modalités contractuelles exposées par les GRD lors de la contractualisation de l’EDA. Ce sujet sera instruit par RTE sur la base d’une proposition de texte qui sera fournie par les GRD.
UneleG pense que l’uniformisation des traitements des EDA demandée par RTE dans le cadre des travaux de ce GT est trop exagérée.
Concernant la participation des EDA de type Point de Soutirage reliées au RPD( ?) au mécanisme d’ajustement, RTE précise que le périmètre de Responsable d’Equilibre n’est pas corrigé des ajustements par RTE. EDF précise que la Section 2 des Règles prévoit bien une correction des BGC par les GRD. Ce point sera clarifié lors d’une prochaine réunion.
RTE est favorable à l’envoi d’une prévision de courbe de consommation pour les sites participant au mécanisme d’ajustement.
Présentation EDF : effacements MA contrôle du réalisé pour le fournisseur

EnergyPool précise que sa compréhension du besoin exprimé par le RE EDF est qu’il semble nécessaire non seulement de réaliser un CR MA à la maille EDA, mais également un CR à la maille UA, ce dernier pouvant être réalisé par l’AA et/ou le RE puisque RTE n’est pas missionné pour le faire et ne souhaite pas faire de CRMA à la maille UA (charge de travail plus importante, risque de compensation d’un ajustement d’une UA à une autre …). Uneleg précise que les RE ont toutes les données pour faire leur propre CRMA à la maille UA.
EnergyPool comprend que le contrôle site à site est motivé pour le RE par le prix du contrat qui est une donnée confidentielle et demande si un contrôle à la maille EDA ne pourrait pas suffire ceci afin d’éviter trop de coût de contrôle. EDF rappelle que les modalités entre un AA et un RE restent bilatérales et les particularités de chaque RE conduisent, pour EDF, à une position exposée au sein du GT ajustement RPD.
Tout comme il est envisagé sur les EDAs profilées, EnergyPool signale à nouveau que pour exploiter le gisement d’effacement, il est nécessaire de créer des EDA multi RE et d’automatiser leur traitement. RTE précise que la notion d’EDA multi RE dépasse le simple cadre du CRMA et doit être abordée au sein des discussions sur la section 1 des Règles. Energy Pool précise néanmoins que si la gestion d’EDA multi-RE pour le bas de portefeuille (gestion d’un nombre très important de sites) semble un sujet « lointain », les EDA multi-RE pour le haut de portefeuille (sites à CdCT) sont un sujet qui est accessible dès aujourd’hui, sous réserve d’évolutions du SI RTE. RTE répond que la limitation sur ce point là ne relève pas seulement du SI mais également du fait que RTE n’a pas vocation à réaliser le Contrôle du Réalisé en dessous de la maille EDA.
EnergyPool estime que la tolérance affectée au contrôle du réalisé doit dépendre des erreurs de mesure, de la marge de manœuvre qui peut être donné à un opérateur pour contrôler son process et des erreurs de la méthode. RTE ajoute cependant que les erreurs de mesure doivent tout de même permettre d’envisager une réduction forte des seuils actuels. RTE propose de baisser dans le futur le seuil de tolérance à 10%, ce qui laisse tout de même une marge confortable. RTE rappelle que la marge 20% avait été déterminée pour les groupes qui fournissaient des services systèmes. Les services systèmes pouvant atteindre parfois 14% par moments, le seuil  de tolérance avait été fixé haut.
Premiers résultats de ce GT CR : 

· Identification de la nécessité de préciser l’utilisation du DMO dans le calcul de Pmoyenne précédant l’activation les règles de CRMA pour les sites RPT

· Identification de la nécessité d’intégrer la méthode de CR pour le Diffus dans les règles (la méthode des trapèzes est décrite dans les règles de l’expérimentation, mais pas dans le projet de règles MA) : Ce point relevant directement du GT Ajustement Diffus, RTE recommande aux acteurs de relever ce point dans le prochain GT Ajustement Diffus qui va justement consister en une relecture des règles.
· Identification d’un risque d’erreurs sur l’affectation des énergies ajustées par GRD pour des EDA multi-GRD (notamment en cas de sur-ajustements ou de sous-ajustements qui resteraient dans la marge de tolérance)
Prochaine réunion :
Les GRD (ERDF et/ou Uneleg) réaliseront une présentation sur les contraintes qu’ils souhaitent voir appliquées aux ajustements MA sur le RPD et les modalités de contrôle du bon respect de ces contraintes. 

EnergyPool fera une présentation d’un benchmark international sur le contrôle du réalisé et prendra appui sur des cas pratiques, notamment pour évoquer la notion de courbe de référence.
La prochaine réunion est fixée au 14 novembre à de 14h à 16h à la tour Initiale en salle 1-021.

La date de la réunion suivante proposée est le 6 décembre de 10h à 12h.

