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1. Participants

	Société
	Nom

	Direct Energie
	A . Coliche

	EDF
	F.Coursaux

	EDF
	J. Boursier

	EDF
	R. Simonnet

	URM (GRD du groupe UEM)
	D. Mathieu (pilote)

	ERDF
	S. Gosswiller

	Sicae Somme & Cambraisis
	C. Jouglet

	RTE
	B. Larripa

	RTE
	JC. Dourthe

	RTE
	C. Orgeret


Dans la suite du document, les abréviations suivantes se retrouvent : 

GRD : Gestionnaire de réseau de Distribution

RPD : Réseaux Publics de Distribution

RE : Responsable d’Équilibre

AA : Acteur d’Ajustement 

Ordre du jour

En 2004, sur demande du régulateur, RTE avait organisé une concertation, afin de définir des conditions de participation de sites  raccordés aux RPD au mécanisme d’ajustement. 

En 2005, les règles de participation au mécanisme d’ajustement ont été modifiées pour intégrer des offres d’ajustement sur les RPD à la triple condition que :

- RE, Fournisseur et EDA soient confondus

- le site dispose d’un comptage à courbe de charge

- l’offre soit d’au moins 10 MW.

Depuis le mois de novembre 2008, des acteurs sont présents exclusivement sur le RPD, et leur EDAs ont été activées. RTE a souhaité ré-ouvrir une phase de concertation pour définir un mécanisme cible à décliner dans les règles section I & II et dans le SI.

L’ordre du jour de cette première rencontre était le suivant :

1. Rappel des règles en vigueur pour le mécanisme d’ajustement sur le réseau public de distribution.

2. Le processus de contrôle de l’exécution des ordres d’ajustement
3. Le calcul de la consommation ajustée des sites de consommation

4. Échanges de données à mettre en œuvre entre RTE et les GRD.

2. Le processus de contrôle de l’exécution des ordres

Après la présentation de l’état de l’art dans les règles sections I et II pour encadrer la participation au mécanisme d’ajustement de sites télérelevés situés sur les réseaux publics de distribution, RTE a explicité le processus de contrôle de réalisé pratiqué afin de s’assurer de l’efficience de l’ajustement proposé et activé.

Concernant ce processus, les données en provenance des GRD pour les sites raccordés à leur réseau sont indispensables pour mener à bien cette vérification. 

3. Le calcul de la consommation ajustée

Le sujet suivant est le calcul de la consommation ajustée des sites en pointant  la différence de traitement entre les sites raccordés sur le RPT et ceux raccordés aux RPD.

Pour rappel, ci-dessous la définition de la consommation ajustée d’un site dans le chapitre A : « pour un site de soutirage, sur un intervalle de temps donné, somme égale au volume total d’énergie soutirée plus le volume d’énergie correspondant aux offres d’ajustement à la hausse activées sur ce site, moins le volume d’énergie à la baisse activées sur ce site, moins la somme de toutes les NEB déclarées apportées à ce site. »

Pour les sites de soutirage RPT, le calcul mis en œuvre est cohérent avec la définition.

Pour les sites de soutirage RPD,  la consommation ajustée est calculée comme le volume total d’énergie soutirée, moins la somme de toutes les NEB déclarées apportées à ce site. 

En effet, avec l’équation RE = fournisseur = Acteur d’ajustement, le calcul de la consommation ajustée perd de son intérêt, et la correction peut s’effectuer comme une composante directe de l’écart du RE.

Les nouveaux acteurs souhaitant participer au mécanisme d’ajustement ne sont pas eux-mêmes les RE des sites, mais voudraient assurer le rôle d’acteurs d’ajustement. 

L’hypothèse simplificatrice des règles actuelles n’autorise pas de telles offres.

Pour intégrer ces offres, il conviendrait de modifier les règles en durcissant le processus de contrôle des volumes ajustés pour minimiser le risque de transfert financier entre RE et EDA différents.

Le RE EDF demande la mise en place d’une publication à destination du RE décrivant l’activité de chaque AA sur son périmètre. 

La mise en place d’un calcul de la consommation ajustée des sites RPD pose la question d’une correction de la synchrone RPD.

Dans les règles, il est indiqué que tous les sites d’une même EDA doivent être raccrochés à un et un seul périmètre d’équilibre. (Section 1 article D.2.1.4). La question se pose du processus de vérification de ce point.

Le débat s’élargit sur une gestion ad-hoc du périmètre de l’acteur d’ajustement et du raccrochement de ses sites, à l’image de ce qui est fait pour le RE. 

La gestion des périmètres des EDA sur les RPD nécessiterait une adaptation des SI des GRD

In fine, il est demandé d’inviter un acteur d’ajustement actif sur ce type d’offre à ce GT pour mieux appréhender ses processus.

4. Prochaine rencontre

Chaque membre du GT doit proposer sa vision du processus et préciser ses besoins en terme d’informations et de traitement pour la fin du mois de mars.

La prochaine rencontre est fixée pour le jeudi 09 avril 2009 à 14h00.
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