CR réunion du GT contraintes techniques

du 8 décembre 2009
Participants :

CNR : Laurent Thevenet

EDF : Isabelle Ropert, Arnaud Lavoix

GDF SUEZ : Emilie Guyot

POWEO : Nicolas Deloge

SNET : Emmanuelle Joubert, Michel Driessens

RTE : Djedjiga Benboudjema

Lot 1 :

Rappel du contour du lot 1 :

· Complément documentaire par RTE

· Passage des Pmin et Pmax (et PMD) en chronique de 48 pas demi-horaires

· Mise en place du Domin pour les groupes hydrauliques

· Précision sur les Offres complémentaires/exceptionnelles (Substitution/Complément)

· Redéclaration informatique des CT_Prod_1 et CT_Prod_2

· Etudier la possibilité de passer le champ Durée en minutes

+ Passage des DMO en chronique au pas demi-horaire (suite à l’introduction d’un délai de prévenance pour les CCG). Proposition : DMO fixe par plage de prix (ou par exemple sur la plage 0h-6h et 6h-24h).

Remarques générales :

RTE envisage de créer des contrôles supplémentaires suite aux évolutions SI de ce GT.
Les acteurs s’étonnent de la finalité de cette réunion et alertent sur le fait qu’aucun de ces contrôles ne doit conduire à rejeter une redéclaration de PA, ce qui serait une régression par rapport aux règles actuelles et qui n’est pas l’objectif initial de ce GT. Une liste précise des contrôles envisagés est souhaitée par les acteurs pour en débattre. Par ailleurs, la conception de ces contrôles vont inévitablement rallonger les délais d’analyse et de développement.

1. RTE propose de traiter dans un premier temps, les redéclarations de programme d’appel conformément aux Règles (acceptation/refus) puis de traiter dans un second temps, les redéclarations de CUO. RTE propose qu’une non conformité entre les PA (ou redéclarations de PA) et les redéclaration des CUO entrainera un rejet de la ligne de la redéclaration des CUO (EDA concernée), ce qui peut entraîner une perte d’information de l’état du parc de production pour RTE. RTE mettra en place un système de retour sur les acceptations des redéclarations de CUO. Ce retour sera donc plus long que celui des redéclarations de programme d’appel.

EDF pose la question de l’interaction avec la déclaration des CT hors guichet.

2. Les redéclarations de CUO se feront au guichet et seront soumises à un DN, sauf pour le DMO. La redéclaration du DMO se fait actuellement hors guichet (et donc sans DN). Le GT se demande si cette particularité est toujours nécessaire et propose d’attendre que la gestion des délais de prévenance soit davantage précisés par GRTGaz (modalités de révision du délai de prévenance en Infra journalier) pour statuer. 

3. Le fax est proposé comme mode secours de redéclarations des CUO.

4. Dans le guide d’implémentation du SI, le champs PMD est dédié aux groupes thermiques et le champs Pmax aux groupes hydrauliques. EDF remarque que les champs PMD et MT ont une spécification bien précise .Une proposition de renommage en  Pmax Thermique, Pmax hydro et Pmin Thermique
 est retenue, il faudra correctement les définir. Elle sera prise en compte lors de la mise à jour du guide d’implémentation du SI (http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services_clients/regle_si_specifique_pop.jsp)

5. Si une redéclaration de CUO a un impact sur un ordre d’ajustement différé, une alerte doit être faite à l’opérateur RTE pour qu’il puisse revoir la préséance économique en conséquence. RTE va instruire cette demande d’alerte afin de ne pas dégrader le fonctionnement à la cible par rapport au fonctionnement actuel.

6. EDF pose la question de la nécessité de maintenir des redéclarations de CUO par fax pour communiquer des redéclarations le plus rapidement possible à RTE. RTE ne souhaite pas maintenir la redéclaration des CUO par fax (hors mode secours) à la cible du lot 1 et pense que toutes les redéclarations peuvent être faites aux guichets. Ce point sera instruit plus en détail lors de la prochaine réunion.

7. EDF alerte sur le fait que les PA et les redéclarations de PA doivent être conformes au CT et non pas au CUO. 

RTE estime que les PA doivent être conformes aux CUO également et qu’une redéclaration de PA doit s’accompagner d’une redéclaration des CUO s’il y a un impact sur les CUO. 

Ce point pourra être discuté lors des échanges sur le lot 2 dans la mesure où RTE ne prévoit pas de mettre en place un contrôle automatique de cohérence entre les PA et les CT/CUO à court terme.

8. Le champs Pmin peut être nécessaire pour un groupe hydraulique sur lequel des contraintes existent : il convient de rajouter ce champs lors des spécifications du lot 2 afin d’analyser plus finement les impacts.

9. EDF propose de gérer des DMO et des Domin par type d’ajustement (ceux ci pouvant être différent pour des ajustements services système ou pour des ajustements P=C) : le GT préconise un traitement de cette proposition dans le lot 2.
Modalités de redéclaration du CT_PROD_1

PMD  ou Pmax Thermique: 

Proposition de contrôle RTE : la redéclaration de la PMD sur un créneau horaire ne doit pas être strictement inférieure à la puissance du programme d’appel sur ce créneau horaire. Dans le cas contraire, la ligne du fichier est rejetée.

POWEO souligne que ce contrôle ne permet pas à RTE de se prémunir d’une redéclaration de programme d’appel incohérente avec les CUO déclarées et pose donc la question de la pertinence de contrôle. La nécessité de mettre en place ce contrôle sera décidée lors de la prochaine réunion. Des autres propositions de contrôle pourront être faites.

Les producteurs font remarquer que si RTE rejette toute la ligne de redéclaration à cause d’un contrôle, alors des redéclarations de données « justes » seront perdues. 

Les producteurs proposent que le contrôle soit implémenté mais que la redéclaration ne soit pas refusée et qu’une alerte soit émise. RTE ne souhaite pas faire des développements de SI important uniquement pour émettre une alerte.

MT ou Pmin thermique :

Idem que pour la PMD mais le problème des pentes rend le contrôle trop compliqué. RTE analysera toutefois la possibilité de mettre en place ce contrôle pour évaluer la difficulté.

RPF/RSFP :

La définition de ces champs devra être améliorée pour éviter toute confusion

Le GT ne juge pas pertinent de passer ces données en 48 pas demi-horaires.

Pmax  ou Pmax hydraulique :

Cf PMD

Durée :

RàS

Emax :

L’Emax redéclarée doit être au dessus de l’E du PA et ne doit pas conduire à un dépassement de l’E du PM connu à l’heure de guichet.

Soit Emaxredec >= (Epm avant guichet + Epa après guichet)

Il n’est pas sûr que ce contrôle soit facilement réalisable par RTE.

Ce point sera revu à la prochaine réunion.

DMO :

Passage en chronique ? par plage de prix ? hors guichet ? sans DN ?

Ce point sera revu à la prochaine réunion.

Modalités de redéclaration du CT_PROD_2

MT :

Cette donnée ne concerne que les STEP. 

Inutile de passer ce champ à 48 pas demi-horaire.

Durée :

Champ inutilisé par RTE

Emin :

L’Emin redéclarée doit être en dessous de l’E du PA et ne doit pas conduire à un dépassement de l’E du PM connu à l’heure de guichet.

Soit Eminredec =< (Epm avant guichet + Epa après guichet)

Il n’est pas sûr que ce contrôle soit facilement réalisable par RTE.

Ce point sera revu à la prochaine réunion.
DMO :

Passage en chronique ? par plage de prix ? hors guichet ? sans DN ?

Ce point sera revu à la prochaine réunion.

Modalités complémentaires 

1. Pour assurer une cohérence du SI, une modification des noms de fichier pour distinguer le J-1 et l’infra journalier est nécessaire (cf PA_INITIAL et PA).

Les fichiers J-1 seront nommés :

CT_PROD_1 INITIAL_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM et

CT_PROD_2 INITIAL_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM (à confirmer par RTE). 

Les fichiers de redéclaration seront nommés :

CT_PROD_1_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM et CT_PROD_2_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM 

2. Conformément aux règles de redéclarations des PA, seules les données redéclarées doivent être présentes. Pour les données non redéclarées, elles doivent être remplacées par un champ vide
. 

Point à vérifier par RTE :

· Faut il laisser le # dans les champs non utilisés dans le fichier de redéclaration des CUO ?

· Que se passe t il si on redéclare une valeur qui ne change pas ? Le fichier est il accepté
 ?

Ces points sera traités lors de la prochaine réunion.
3. Le GT pose la question de l’implémentation d’un horodatage dans les fichiers de redéclarations des CUO. La faisabilité sera étudiée par RTE. Si cela nécessite un développement SI lourd, alors cette demande sera implémentée pour le lot 2.

Abréviations :

PA : Programme d’Appel

PM : Programme de Marche

CUO : Condition d’Utilisation des Offres

CT : Contraintes Techniques

DMO : Délai de Mobilisation

Domin : Durée d’utilisation minimum

DN : Délai de neutralisation

MT : Minimum Technique pour le thermique

PMD : Puissance max disponible pour les groupes thermiques

� La CNR souligne le besoin de définir une Pmin hydraulique





�Quid de la suppression d’une CT ?? Faut il rentrer 0 ? Quid de la suppression d’une Emax ? Doit on rentrer 0 ? Dans ce cas on ne respecte par Emax<Epa


�Si  c’est le cas, il n’est pas necessaire d’envoyer que les données redéclarées (point i dessus)





