	[image: image2.png]



	NT-DOM-GPMA-10-00284
Indice : 2 REF PROJET \* CHARFORMAT \* MERGEFORMAT 
Spécifications fonctionnelles relatives aux évolutions des conditions d'utilisation des offres
REF TITRE2  \* CHARFORMAT  \* MERGEFORMAT 
REF TITRE3  \* CHARFORMAT  \* MERGEFORMAT 
	Page : 14/17 


	[image: image1.png]



	NT-DOM-GPMA-10-00284
Indice : 2 REF PROJET \* CHARFORMAT \* MERGEFORMAT 
Spécifications fonctionnelles relatives aux évolutions des conditions d'utilisation des offres
REF TITRE2  \* CHARFORMAT  \* MERGEFORMAT 
REF TITRE3  \* CHARFORMAT  \* MERGEFORMAT 
	Page : 13/16 



	Spécifications fonctionnelles relatives aux évolutions des conditions d'utilisation des offres

 SET TITRE2 ""  

 SET TITRE3 ""  

 SET REF1 "NT" NT

 SET REF2 "SI" SI

 SET REF2_LONG "SI" SI

 SET CHAMP_PORTEUR ""  

 SET REF3 "DOM" DOM

 SET REF6 "GPMA" GPMA

 SET REF7 ""  

 SET REF4 "10" 10

 SET REF5 "00284" 00284

 SET IND "2" 2

 SET PERIMETRE "Public" Public

 SET VALEUR_DOMAINE "-" -

 SET AUTEUR "Djedjiga BENBOUDJEMA" Djedjiga BENBOUDJEMA

 SET AUTEUR2 ""  

 SET AUTEUR3 ""  

 SET VERIFICATEUR "Emmanuelle TEXIER" Emmanuelle TEXIER

 SET VERIFICATEUR2 ""  

 SET VERIFICATEUR3 ""  

 SET APPROBATEUR "Frédéric EVE" Frédéric EVE

 SET APPROBATEUR2 ""  

 SET APPROBATEUR3 ""  

 SET CLASSEMENT ""  

 SET CONSERVATION ""  

 SET DATEDOCMM ""  

 SET DATEAPPMM ""  

 SET DATEFINVALIDITE ""  

 SET ACCESSIBILITE "RTE" RTE

 SET PRESCRIPTIF_CHOIX ""  

 SET PRESCRIPTIF ""  

 SET RESUME1 "Ce document précise les modalités des évolutions SI décidées par le groupe de travail Contraintes Techniques dans le cadre d'un lot 1. Les échéances de réalisation sont prévues à fin 2010 / début 2011." Ce document précise les modalités des évolutions SI décidées par le groupe de travail Contraintes Techniques dans le cadre d'un lot 1. Les échéances de réalisation sont prévues à fin 2010 / début 2011.

 SET RESUME2 "Des évolutions plus profondes sont prévues dans un lot 2 à une échéance plus lointaine" Des évolutions plus profondes sont prévues dans un lot 2 à une échéance plus lointaine

 SET RESUME3 ""  

 SET RESUME4 ""  

 SET DOCUMENTS_ANNULES ""  

 SET DOCASS ""  

 SET ANNEXES ""  

 SET ACTIVITE ""  

 SET REF_CALCULEE "NT-DOM-GPMA-10-00284" NT-DOM-GPMA-10-00284

 SET REF_CALCULEE_USUSSU "DOM-GPMA" DOM-GPMA

 SET ADRESSE_DISPLAY_1 ""  

 SET ADRESSE_DISPLAY_2 ""  

 SET ADRESSE_DISPLAY_3 ""  

 SET PROJET ""  

 SET VAL_PRESCRIPTIF ""  

 SET VAL_LIBRE ""  

 SET VAL_RTE "X" X

 SET VAL_RESTR ""  

 SET VAL_CONFID ""  

 SET MOTANNEXE ""  

 SET VAL_PUBLIC "X" X

 SET VAL_PRIVE ""  
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Contexte

Lors des discussions du GT PCCP et à la demande de certains acteurs, il a été décidé de monter un groupe de travail spécifique à la gestion SI des contraintes techniques et des conditions d’utilisation des offres. GDF SUEZ et Electrabel (CNR maintenant) se sont portés volontaires pour piloter ce groupe de travail.

L’objectif de ce groupe de travail est d’analyser l’opportunité et la faisabilité de réduire le nombre de fichiers informatiques échangés, d’adapter les déclarations de données aux évolutions des technologies de production (CCG), de supprimer les redondances entre les différents fichiers et de simplifier le processus de redéclaration des CUO.

Il a été décidé en octobre 2009 de procéder à des évolutions en 2 temps. Un premier lot des évolutions les plus « simples » et urgentes sera engagé rapidement et un deuxième lot plus complexe sera engagé à plus long terme.

En mars 2010, le groupe de travail a décidé de répartir les évolutions du lot 1 en 2 sous lots. Le premier sous lot sera réalisé en novembre 2010 et le deuxième sous lot sera réalisé en mai 2011. Ce document traite des évolutions relatives aux sous lots du premier lot et tient lieu de spécifications fonctionnelles.

1. Sous lot 1

Ce premier sous lot consiste à modifier les fichiers CT_PROD_1 et CT_PROD_2 et à réaliser les évolutions suivantes :

· Passage des données Pmax, Pmin et DMO en chroniques ;

· Passage du champs Durée en minutes ;

· Modification de la structure des fichiers (suppression des champs non utilisés actuellement, suppression du MT dans le CT_PROD_1, mise en place d’un entête …).

· Modification du nom des fichiers CT_PROD_1 et 2

Ce lot correspond à une simple remise en forme des données déjà existantes. Il ne modifie pas la façon dont RTE récupère les données des groupes de production.

1.1 CT_PROD_1

Le champ « PMD » passe en chronique de 48 pas demi-horaires. Les champs « PMD » et « Pmax » sont fusionnés dans un champ nommé Pmax et correspondent à la valeur déclarative prévisionnelle de la PMD des groupes thermiques ou de la Pmax des groupes hydrauliques. 

Le champs « MT » est supprimé.

Le champ « DMO » passe en chronique de 48 valeurs. Toutefois, la valeur du DMO doit être identique sur chaque plage de prix. Il ne peut donc y avoir que 6 valeurs différentes de DMO dans un fichier. Par défaut et en J-1, RTE ne considérera que la valeur du DMO sur le premier pas demi-horaire de chaque plage de prix du fichier CT_PROD_1 J-1 et la dupliquera sur le reste de la plage de prix. Un champ commentaire, qui permettra à terme de préciser le motif de la redéclaration du DMO, est ajouté (rappel des Règles : la modification du Délai de Mobilisation doit être motivée par une justification technique). 
Le champ commentaire (non rempli en J-1) est limité à 50 caractères en évitant tous les caractères accentués et les caractères "<", ">", " ' ", " " ", "&" et ";".

Le mode d’interprétation des changements de DMO est précisé en annexe 3 au travers d’exemple. 

Le champ « Durée » sera saisi en minutes (même pour les offres de démarrage) et non plus en heures afin de permettre des Domin inférieures à l’heure. La valeur saisie reste un entier. 
Pour des raisons de simplification dans la lecture des fichiers et la recherche d’erreur, les champs PMD/Pmax et DMO sont placés sur des lignes distinctes. Il y a donc 3 lignes associées à une EDA dans le CT_PROD_1. Les lignes relatives à la Pmax et au DMO sont précédés des termes « Pmax » et « DMO » (traitement identique à la RP et RS du PA_PROD) pour annoncer le type de données qui suivent. 

Les champs # non utilisés dans le fichier actuel seront supprimés.

Un entête est crée et contient les éléments suivants :

1ère ligne : Date de constitution du fichier (AAAAMMJJ) ; Heure de constitution du fichier (HHMMSS) ;

2ème ligne : Nom de l’Acteur d’Ajustement ; Date de validité de la Redéclarations (AAAAMMJJ) ; Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (AAAAMMJJ) ; Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (HHMM) ;

Le fichier se présente donc ainsi :

Date de constitution du fichier ; Heure de constitution du fichier ;

Nom de l’Acteur d’Ajustement ; Date de validité de la Redéclarations ; Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations ; Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations;

Identifiant de l’EDA;Index de Démarrage;RPF;RSFP;Durée;Energie Maximale;

Pmax;PMD/Pmax1;PMD/Pmax2;PMD/Pmax3;PMD/Pmax4;PMD/Pmax5;PMD/Pmax6;PMD/Pmax7;PMD/Pmax8;PMD/Pmax9;PMD/Pmax10;PMD/Pmax11;PMD/Pmax12;PMD/Pmax13;PMD/Pmmax14;PMD/Pmax15;PMD/Pmax16;PMD/Pmax17;PMD/Pmax18;PMD/Pmax19;PMD/Pmax20;PMD/Pmax21;PMD/Pmax22;PMD/Pmax23;PMD/Pmax24;PMD/Pmax25;PMD/Pmax26;PMD/Pmax27;PMD/Pmax28;PMD/max29;PMD/Pmax30;PMD/Pmax31;PMD/Pmax32;PMD/Pmax33;PMD/max34;PMD/Pmax35;PMD/Pmax36;PMD/Pmax37;PMD/Pmax38;PMD/max39;PMD/Pmax40;PMD/Pmax41;PMD/Pmax42;PMD/Pmax43;PMD/max44;PMD/Pmax45;PMD/Pmax46;PMD/Pmax47;PMD/Pmax48;

DMO;DMO1;DMO2;DMO3;DMO4;DMO5;DMO6;DMO7;DMO8;DMO9;DMO10;DMO11;DMO12;DMO13;DMO14;DMO15;DMO16;DMO17;DMO18;DMO19;DMO20;DMO21;DMO22;DMO23;DMO24;DMO25;DMO26;DMO27;DMO28;DMO29;DMO30;DMO31;DMO32;DMO33;DMO34;DMO35;DMO36;DMO37;DMO38;DMO39;DMO40;DMO41;DMO42;DMO43;DMO44;DMO45;DMO46;DMO47;DMO48;Commentaire;

1.2 CT_PROD_2

Le champ « MT » passe en chronique de 48 pas demi-horaires. Il sera nommé Pmin et  correspond à la valeur déclarative prévisionnelle du minimum technique des groupes thermiques ou de la puissance minimale des groupes hydrauliques. Il n’est plus réservé uniquement au STEP (cf annexe 3). 
Le champ « DMO » passe en chronique de 48 valeurs. Toutefois, la valeur du DMO doit être identique sur chaque plage de prix. Il ne peut donc y avoir que 6 valeurs différentes de DMO dans un fichier. Par défaut et en J-1, RTE ne considérera que la valeur du DMO sur le premier pas demi-horaire de chaque plage de prix du fichier CT_PROD_2 J-1 et la dupliquera sur le reste de la plage de prix. Un champ commentaire qui permettra à terme de préciser le motif de la redéclaration du DMO est ajouté (rappel des Règles : la modification du Délai de Mobilisation doit être motivée par une justification technique). 
Le champ commentaire est limité à 50 caractères en évitant tous les caractères accentués et les caractères "<", ">", " ' ", " " ", "&" et ";" 

Le mode d’interprétation du DMO est précisé en annexe 3 au travers d’exemple. 

Le champ « Durée » sera saisi en minutes et non plus en heures afin de permettre des Domin inférieurs à l’heure. La valeur saisie reste un entier. 
Pour des raisons de simplification dans la lecture des fichiers et la recherche d’erreur, les champs MT/Pmin et DMO sont placés sur des lignes distinctes. Il y a donc 3 lignes associées à une EDA dans le CT_PROD_2. Les lignes relatives à la Pmin et au DMO sont précédés des termes « Pmin » et « DMO » (traitement identique à la RP et RS du PA_PROD) pour annoncer le type de données qui suivent.

Les champs # non utilisés dans le fichier actuel seront supprimés.

Un entête est crée et contient les éléments suivants :

1ère ligne : Date de constitution du fichier (AAAAMMJJ) ; Heure de constitution du fichier (HHMMSS) ; 

2ème ligne : Nom de l’Acteur d’Ajustement ; Date de validité de la Redéclarations (AAAAMMJJ) ; Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (AAAAMMJJ) ; Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (HHMM) ;

Le fichier se présente donc ainsi :

Date de constitution du fichier; Heure de constitution du fichier;

Nom de l’Acteur d’Ajustement; Date de validité de la Redéclarations; Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations; Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations;

Identifiant de l’EDA; Durée;Energie Minimale;

Pmin;MT/Pmin1;MT/Pmin2;MT/Pmin3;MT/Pmin4;MT/Pmin5;MT/Pmin6;MT/Pmin7;MT/Pmin8;MT/Pmin9;MT/Pmin10;MT/Pmin11;MT/Pmin12;MT/Pmin13;MT/Pmin14;MT/Pmin15;MT/Pmin16;MT/Pmin17;MT/Pmin18;MT/Pmin19;MT/Pmin20;MT/Pmin21;MT/Pmin22;MT/Pmin23;MT/Pmin24;MT/Pmin25;MT/Pmin26;MT/Pmin27;MT/Pmin28;MT/Pmin29;MT/Pmin30;MT/Pmin31;MT/Pmin32;MT/Pmin33;MT/Pmin34;MT/Pmin35;MT/Pmin36;MT/Pmin37;MT/Pmin38;MT/Pmin39;MT/Pmin40;MT/Pmin41;MT/Pmin42;MT/Pmin43;MT/Pmin44;MT/Pmin45;MT/Pmin46;MT/Pmin47;MT/Pmin48;

DMO;DMO1;DMO2;DMO3;DMO4;DMO5;DMO6;DMO7;DMO8;DMO9;DMO10;DMO11;DMO12;DMO13;DMO14;DMO15;DMO16;DMO17;DMO18;DMO19;DMO20;DMO21;DMO22;DMO23;DMO24;DMO25;DMO26;DMO27;DMO28;DMO29;DMO30;DMO31;DMO32;DMO33;DMO34;DMO35;DMO36;DMO37;DMO38;DMO39;DMO40;DMO41;DMO42;DMO43;DMO44;DMO45;DMO46;DMO47;DMO48;Commentaire;

1.3 Nom des fichiers

Pour assurer une cohérence du SI, une modification des noms de fichier pour distinguer le J-1 et les redéclarations infra journalières est nécessaire (cf PA_INITIAL et PA).

Les fichiers J-1 seront nommés :

CT_PROD_1_INITIAL_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM

CT_PROD_2_INITIAL_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM

Les fichiers de redéclaration infra journalières seront nommés :

CT_PROD_1_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM

CT_PROD_2_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM

AAAAMMJJ désigne la date (année, mois, jour) du Guichet infra journalier auquel les Redéclarations sont soumises et HHMM désigne l’heure du Guichet infra journalier auquel les Redéclarations sont soumises.

Exemple :

CT_PROD_1_INITIAL_« ACTEUR »_20100204_1600 désigne un fichier déposé par Acteur au Guichet J-1 de 16h le 4 février 2010 et contenant les conditions d’utilisation des offres à la hausse de la journée du 5 février 2010.

CT_PROD_1_« ACTEUR »_20100205_1400 désigne un fichier de redéclaration des conditions d’utilisation des offres à la hausse déposé par l’Acteur pour le guichet infra journalier de 14h du 5 février 2010.

2. Sous lot 2

Ce deuxième sous lot consiste à permettre la redéclaration infra journalière des fichiers CT_PROD_1 et 2 et éventuellement du CT_PROD_3 pour mai 2011. Il consiste à réaliser les évolutions suivantes :

· Modification des noms des fichiers CT_PROD_3 et 4;

· Evolution du format du fichier CT_PROD_3 ;

· Redéclaration des fichiers en infrajournalier.

2.1 Points Particuliers

A l’identique des Programmes d’Appel, RTE étudie la possibilité de générer des fichiers CT_PROD_X_RTE mis à disposition dans SYGA après l’heure de guichet et permettant aux Responsables de Programmation de connaître les redéclarations prises en compte par RTE. L’acceptation sera signifiée par le terme « acceptée » ou « refusée » (et non 0 ou 1 comme le PA_PROD_RTE).

Les redéclarations en mode nominal, faites par SYGA, doivent respecter le Délai de Neutralisation. Les redéclarations pour contraintes techniques doivent être faites par téléphone et fax et ne sont alors pas soumises au Délai de Neutralisation. Une redéclaration de CUO pour contraintes techniques faite par téléphone peut donc ne pas être redéclarée aux guichets, RTE assurant la traçabilité de la redéclaration. Un exemple de séquencement des redéclarations de contrainte techniques ayant un impact sur les Conditions d’Utilisation des offres est fourni en annexe 3.

2.2 CT_PROD_1

En cas de redéclaration des valeurs de DMO, des éléments explicatifs devront accompagner la redéclaration du DMO dans le champs commentaire, conformément aux Règles (rappel des Règles : la modification du Délai de Mobilisation doit être motivée par une justification technique). Toute redéclaration de DMO sans présence de texte dans le champs commentaire sera refusée par RTE. Le DMO redéclaré doit être identique jusque la fin de la plage de prix en cours. La redéclaration du DMO au travers du fichier CT_PROD_1 est soumise au respect du Délai de Neutralisation. 
La notion de Domin est introduite pour les EDA hydrauliques. Il s’agit de la puissance minimale d’utilisation de l’Offre, lorsque l’ajustement activé par RTE crée un palier de puissance non prévu au Programme d’Appel

Pour information, si un Acteur d’Ajustement souhaite redéclarer immédiatement (ie hors guichet) un DMO, il ne peut le faire que par fax. Des éléments explicatifs devront accompagner la redéclaration du DMO, conformément aux Règles.

Le mode d’interprétation du DMO est précisé en annexe 3 au travers d’exemple. 

Le fichier se présente donc ainsi :

Date de constitution du fichier ; Heure de constitution du fichier ;

Nom de l’Acteur d’Ajustement ; Date de validité de la Redéclarations ; Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations ; Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations;

Identifiant de l’EDA;IndexdeDémarrage;RPF;RSFP;Durée;Energie Maximale;

Pmax;PMD/Pmax1;PMD/Pmax2;PMD/Pmax3;PMD/Pmax4;PMD/Pmax5;PMD/Pmax6;PMD/Pmax7;PMD/Pmax8;PMD/Pmax9;PMD/Pmax10;PMD/Pmax11;PMD/Pmax12;PMD/Pmax13;PMD/Pmmax14;PMD/Pmax15;PMD/Pmax16;PMD/Pmax17;PMD/Pmax18;PMD/Pmax19;PMD/Pmax20;PMD/Pmax21;PMD/Pmax22;PMD/Pmax23;PMD/Pmax24;PMD/Pmax25;PMD/Pmax26;PMD/Pmax27;PMD/Pmax28;PMD/max29;PMD/Pmax30;PMD/Pmax31;PMD/Pmax32;PMD/Pmax33;PMD/max34;PMD/Pmax35;PMD/Pmax36;PMD/Pmax37;PMD/Pmax38;PMD/max39;PMD/Pmax40;PMD/Pmax41;PMD/Pmax42;PMD/Pmax43;PMD/max44;PMD/Pmax45;PMD/Pmax46;PMD/Pmax47;PMD/Pmax48;

DMO;DMO1;DMO2;DMO3;DMO4;DMO5;DMO6;DMO7;DMO8;DMO9;DMO10;DMO11;DMO12;DMO13;DMO14;DMO15;DMO16;DMO17;DMO18;DMO19;DMO20;DMO21;DMO22;DMO23;DMO24;DMO25;DMO26;DMO27;DMO28;DMO29;DMO30;DMO31;DMO32;DMO33;DMO34;DMO35;DMO36;DMO37;DMO38;DMO39;DMO40;DMO41;DMO42;DMO43;DMO44;DMO45;DMO46;DMO47;DMO48;Commentaire;

2.3 CT_PROD_2

En cas de redéclaration des valeurs de DMO, des éléments explicatifs devront accompagner la redéclaration du DMO dans le champs commentaire, conformément aux Règles (rappel des Règles : la modification du Délai de Mobilisation doit être motivée par une justification technique). Toute redéclaration de DMO sans présence de texte dans le champs commentaire sera refusée par RTE. Le DMO redéclaré doit être identique jusque la fin de la plage de prix en cours. La redéclaration du DMO au travers du fichier CT_PROD_2 est soumise au respect du Délai de Neutralisation. 
Pour information, si un Acteur d’Ajustement souhaite redéclarer immédiatement (ie hors guichet) un DMO, il ne peut le faire que par fax. Des éléments explicatifs devront accompagner la redéclaration du DMO, conformément aux Règles.

Le mode d’interprétation du DMO est précisé en annexe 3 au travers d’exemple. 

Le champ « Durée » sera saisi en minutes et non plus en heures afin de permettre des Domin inférieurs à l’heure. La valeur saisie reste un entier. 
Le fichier se présente donc ainsi :

Date de constitution du fichier; Heure de constitution du fichier;

Nom de l’Acteur d’Ajustement;Date de validité de la Redéclarations;Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations;Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations;

Identifiant de l’EDA; Durée;Energie Minimale;

Pmin;MT/Pmin1;MT/Pmin2;MT/Pmin3;MT/Pmin4;MT/Pmin5;MT/Pmin6;MT/Pmin7;MT/Pmin8;MT/Pmin9;MT/Pmin10;MT/Pmin11;MT/Pmin12;MT/Pmin13;MT/Pmin14;MT/Pmin15;MT/Pmin16;MT/Pmin17;MT/Pmin18;MT/Pmin19;MT/Pmin20;MT/Pmin21;MT/Pmin22;MT/Pmin23;MT/Pmin24;MT/Pmin25;MT/Pmin26;MT/Pmin27;MT/Pmin28;MT/Pmin29;MT/Pmin30;MT/Pmin31;MT/Pmin32;MT/Pmin33;MT/Pmin34;MT/Pmin35;MT/Pmin36;MT/Pmin37;MT/Pmin38;MT/Pmin39;MT/Pmin40;MT/Pmin41;MT/Pmin42;MT/Pmin43;MT/Pmin44;MT/Pmin45;MT/Pmin46;MT/Pmin47;MT/Pmin48;

DMO;DMO1;DMO2;DMO3;DMO4;DMO5;DMO6;DMO7;DMO8;DMO9;DMO10;DMO11;DMO12;DMO13;DMO14;DMO15;DMO16;DMO17;DMO18;DMO19;DMO20;DMO21;DMO22;DMO23;DMO24;DMO25;DMO26;DMO27;DMO28;DMO29;DMO30;DMO31;DMO32;DMO33;DMO34;DMO35;DMO36;DMO37;DMO38;DMO39;DMO40;DMO41;DMO42;DMO43;DMO44;DMO45;DMO46;DMO47;DMO48;Commentaire;

2.4 CT_PROD_3

L’ajout d’un champs supplémentaire est nécessaire afin de préciser si l’offre exceptionnelle est en complément ou en substitution de l’offre normale dans le cas où une offre normale existerait sur l’EDA offerte. Ce champ se situerait avant le champ commentaire. 

S’il s’agit d’une offre de substitution, alors la lettre S sera précisée.

S’il s’agit d’une offre de complément, alors la lettre C sera précisée.

Les champs PMD et Pmax sont fusionnés dans un champ qui sera nommé Pmax. Ce champ correspond à la valeur déclarative prévisionnelle de la PMD des groupes thermiques ou de la Pmax des groupes hydrauliques. Ils ne passent pas en chronique de 48 valeurs.

Les champs MT/Pmin et DMO ne passent pas en chronique de 48 valeurs.

Le champ « Durée » sera saisi en minutes et non plus en heures afin de permettre des Domin inférieurs à l’heure. La valeur saisie reste un entier. 
Un entête est crée et contient les éléments suivants :

1ère ligne : Date de constitution du fichier (AAAAMMJJ); Heure de constitution du fichier (HHMMSS); 

2ème ligne ; Nom de l’Acteur d’Ajustement; Date de validité de la Redéclarations (AAAAMMJJ); Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (AAAAMMJJ); Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (HHMM) ;

Le fichier se présente donc ainsi :

Date de constitution du fichier (AAAAMMJJ);Heure de constitution du fichier (HHMM);

Date de validité de la Redéclarations (AAAAMMJJ);Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (AAAAMMJJ);Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (HHMM);

Identifiant de l’EDA;Type d’Offre;PMD ou Pmax;MT ou Pmin;# ou RPF;# ou RSFP;Prix;Durée;Energie minimale ou Energie maximale;Délai de Mobilisation;S ou C;Commentaire;

La possibilité de redéclarer ce fichier en infra journalier est en option dans le sous lot 2. L’option sera levée en fonction du chiffrage. Les évolutions concernant la mise en place d’un entête et la dénomination du fichier sont dépendantes du choix de permettre la redéclaration du fichier ou pas.

2.5 CT_PROD_4

Il convient de modifier le nom du fichier soumis en J-1 par souci d’homogénéité (Moyen non offert). Ce fichier n’est pas redéclaration en infra journalier.

2.6 CT_PROD_X_RTE

Ce fichier reprend l’ensemble des redéclarations soumises à un guichet. Sur la ligne contenant le nom de l’EDA redéclarée sont ajoutés les champs suivants : recevabilité (0 pour signifier que la redéclaration est refusée, 1 pour signifier que la redéclaration est acceptée) et motif.

Format du fichier CT_PROD_1_RTE :

Nom de l’Acteur d’Ajustement; Date de validité de la Redéclarations; Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations; Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations;

Identifiantdel’EDA;IndexdeDémarrage;RPF;RSFP;Durée;EnergieMaximale;Recevabilité;Motif;
Pmax;PMD/Pmax1;PMD/Pmax2;PMD/Pmax3;PMD/Pmax4;PMD/Pmax5;PMD/Pmax6;PMD/Pmax7;PMD/Pmax8;PMD/Pmax9;PMD/Pmax10;PMD/Pmax11;PMD/Pmax12;PMD/Pmax13;PMD/Pmmax14;PMD/Pmax15;PMD/Pmax16;PMD/Pmax17;PMD/Pmax18;PMD/Pmax19;PMD/Pmax20;PMD/Pmax21;PMD/Pmax22;PMD/Pmax23;PMD/Pmax24;PMD/Pmax25;PMD/Pmax26;PMD/Pmax27;PMD/Pmax28;PMD/max29;PMD/Pmax30;PMD/Pmax31;PMD/Pmax32;PMD/Pmax33;PMD/max34;PMD/Pmax35;PMD/Pmax36;PMD/Pmax37;PMD/Pmax38;PMD/max39;PMD/Pmax40;PMD/Pmax41;PMD/Pmax42;PMD/Pmax43;PMD/max44;PMD/Pmax45;PMD/Pmax46;PMD/Pmax47;PMD/Pmax48;

DMO;DMO1;DMO2;DMO3;DMO4;DMO5;DMO6;DMO7;DMO8;DMO9;DMO10;DMO11;DMO12;DMO13;DMO14;DMO15;DMO16;DMO17;DMO18;DMO19;DMO20;DMO21;DMO22;DMO23;DMO24;DMO25;DMO26;DMO27;DMO28;DMO29;DMO30;DMO31;DMO32;DMO33;DMO34;DMO35;DMO36;DMO37;DMO38;DMO39;DMO40;DMO41;DMO42;DMO43;DMO44;DMO45;DMO46;DMO47;DMO48;Commentaire;

Format du fichier CT_PROD_2_RTE :

Date de constitution du fichier; Heure de constitution du fichier;

Nom de l’Acteur d’Ajustement; Date de validité de la Redéclarations;Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations;Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations;

Identifiant de l’EDA;Durée;Energie Minimale;Recevabilité;Motif;
Pmin;MT/Pmin1;MT/Pmin2;MT/Pmin3;MT/Pmin4;MT/Pmin5;MT/Pmin6;MT/Pmin7;MT/Pmin8;MT/Pmin9;MT/Pmin10;MT/Pmin11;MT/Pmin12;MT/Pmin13;MT/Pmin14;MT/Pmin15;MT/Pmin16;MT/Pmin17;MT/Pmin18;MT/Pmin19;MT/Pmin20;MT/Pmin21;MT/Pmin22;MT/Pmin23;MT/Pmin24;MT/Pmin25;MT/Pmin26;MT/Pmin27;MT/Pmin28;MT/Pmin29;MT/Pmin30;MT/Pmin31;MT/Pmin32;MT/Pmin33;MT/Pmin34;MT/Pmin35;MT/Pmin36;MT/Pmin37;MT/Pmin38;MT/Pmin39;MT/Pmin40;MT/Pmin41;MT/Pmin42;MT/Pmin43;MT/Pmin44;MT/Pmin45;MT/Pmin46;MT/Pmin47;MT/Pmin48;

DMO;DMO1;DMO2;DMO3;DMO4;DMO5;DMO6;DMO7;DMO8;DMO9;DMO10;DMO11;DMO12;DMO13;DMO14;DMO15;DMO16;DMO17;DMO18;DMO19;DMO20;DMO21;DMO22;DMO23;DMO24;DMO25;DMO26;DMO27;DMO28;DMO29;DMO30;DMO31;DMO32;DMO33;DMO34;DMO35;DMO36;DMO37;DMO38;DMO39;DMO40;DMO41;DMO42;DMO43;DMO44;DMO45;DMO46;DMO47;DMO48;Commentaire;

Format du fichier CT_PROD_3_RTE :

Date de constitution du fichier (AAAAMMJJ);Heure de constitution du fichier (HHMM);

Date de validité de la Redéclarations (AAAAMMJJ);Date du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (AAAAMMJJ);Heure du Guichet auquel ont été soumises les Redéclarations (HHMM);

Identifiant de l’EDA;Type d’Offre;PMD ou Pmax;MT ou Pmin;# ou RPF;# ou RSFP;Prix;Durée;Energie minimale ou Energie maximale;Délai de Mobilisation;S ou C;Commentaire;Recevabilité;Motif;
2.7 Fax des Offres complémentaires

Le fax de déclaration des offres complémentaires devra préciser s’il s’agit d’une offre de substitution ou de complément.

Une proposition de format de fax est faite en annexe 1.

2.8 Nom des fichiers

Pour assurer une cohérence du SI, une modification des noms de fichier pour distinguer le J-1 et les redéclarations infra journalières est nécessaire (cf PA_INITIAL et PA).

Les fichiers J-1 seront nommés :

CT_PROD_3_INITIAL_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM

CT_PROD_4_INITIAL_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM

Les fichiers de redéclaration infra journalières seront nommés :

CT_PROD_3_« ACTEUR »_AAAAMMJJ_HHMM

AAAAMMJJ désigne la date (année, mois, jour) du Guichet infra journalier auquel les Redéclarations sont soumises et HHMM désigne l’heure du Guichet infra journalier auquel les Redéclarations sont soumises.

Exemple :

CT_PROD_3_INITIAL_« ACTEUR »_20100204_1600 désigne un fichier déposé par Acteur au Guichet J-1 de 16h le 4 février 2010 et contenant les offres exceptionnelles de la journée du 5 février 2010.

CT_PROD_3_« ACTEUR »_20100205_1400 désigne un fichier de redéclaration des offres exceptionnelles déposé par l’Acteur pour le guichet infra journalier de 14h du 5 février 2010.

3. Modalités de transmission des redéclarations

Le traitement des redéclarations des Conditions d’Utilisation des Offres sera effectué après le traitement des redéclarations de Programme d’Appel, c’est à dire après la génération du fichier PA_PROD_RTE à destination des Responsables de Programmation.

Les fichiers de redéclarations des conditions d’utilisation des offres doivent être soumis aux guichets. Les données redéclarées sont soumises au Délai de Neutralisation. Par conséquent, une redéclaration de Pmax/Pmin/RPF/RSFP/Emin/Emax/Durée/DMO reçue à un guichet sera effective à Guichet + délai de neutralisation.

Une redéclaration de DMO à l’intérieur d’une plage de prix (à Heure de guichet + délai de neutralisation) est possible en mettant une valeur identique jusqu'à la fin de la plage. En cas de valeurs différentes redéclarées à l'intérieur d'une même plage horaire, la ligne entière sera refusée.

Une redéclaration des valeurs Emax/Emin/Domin/RPF/RSFP sera prise en compte par RTE à Guichet + délai de neutralisation.

En J-1, les champs non utilisés sont remplis par des #. En J, les champs non redéclarés et non utilisés en J-1 sont vides. 

Si une donnée redéclarée ne respecte pas le délai de neutralisation, toute la redéclaration de l’EDA sera rejetée. Il n’est pas possible de ne refuser que la donnée redéclarée.

Conformément au principe de redéclaration des programmes d’appel, RTE préconise que le fichier contienne uniquement les données redéclarées. A la demande des acteurs, les champs non redéclarés situés après Guichet + délai de neutralisation pourront être non vides mais RTE alerte les acteurs sur le fait qu’ils remplaceront les données précédentes.

Si des données de l’EDA sont manquantes (nombre de champs attendu non conforme), toute la redéclaration de l’EDA sera rejetée.

Une redéclaration de Conditions d’Utilisation des Offres sur une EDA pour laquelle un ajustement borné a été activé par RTE sera refusée si les données redéclarées se situent sur le créneau d’activation de l’offre d’ajustement. Toute la redéclaration de l’EDA sera rejetée. Si l’ajustement transmis par RTE ne comporte pas d’heure de fin (ordre de type « jusqu’à nouvel avis »), toute redéclaration sur le créneau [heure de guichet + délai de neutralisation ; 24h] sera acceptée. Des exemples de cas sont donnés en annexe 3.

Un ajustement à la hausse (respectivement à la baisse) n’empêchera pas la redéclaration du CT_PROD_2 (respectivement CT_PROD_1) sur le créneau d’activation de l’offre d’ajustement. 

Un mode secours des redéclarations des Conditions d’Utilisation des Offres par fax sera mis en place. Le fax devra obligatoirement respecter la trame type présenté en annexe 2.

La possibilité de redéclarer les Conditions d’Utilisation des Offres en mode secours par mail à l’identique des Programmes d’Appel sera étudiée par RTE ultérieurement.

Le nombre d’EDA redéclarées est limité de la même façon que les redéclarations de Programme d’Appel (à discuter avec les acteurs et à préciser dans les Règles):

	Nombre N d’EDA comprises dans le Périmètre d’Ajustement
	N ( 14
	14 < N

	Nlimite 
	Min (10, N)
	Min (30, N)


Une éventuelle redéclaration du fichier CT_PROD_3 n’est pas soumise au nombre limite.

Si un Acteur d’Ajustement souhaite rendre une EDA non offerte, il peut mettre les champs Pmax et Pmin à 0 (en plus de l’annulation de l’offre).

Un Acteur d’Ajustement pourra redéclarer des Conditions d’Utilisation d’Offre d’une EDA non présente dans le fichier initial transmis en J-1 à l’Heure Limite d’Accès au Réseau.

4. Cas des jours de changement d’heure

Les données communiquées au pas demi-horaire devront toujours être déclinées en 48 valeurs. 

Pour les journées de 25 heures, les deux pas qui correspondent à l'heure supplémentaire (de 2*:00 à 3:00) et qui ne sont pas transmis, seront supposés être identiques au pas précédent. 

Pour les journées de 23 heures, les deux pas qui correspondent à l'heure inutilisée (de 2:00 à 2:59) et qui sont transmis dans la chronique, seront non significatifs. 

Il s'agit des mêmes modalités que pour la transmission des Programmes d'Appel.

5. Evolutions des dénominations

Ces évolutions ne concernent pas le SI mais seront introduites dans le guide d’implémentation du SI en novembre 2010.

5.1 CT_PROD_1

La notion de Domin est introduite pour les EDA hydrauliques. La définition du champ « Durée » pour les offres normales devient la même pour les groupes thermiques et hydrauliques : Il s’agit des la durée minimale d’utilisation de l’Offre, lorsque l’Ajustement activé par RTE crée un palier de puissance non prévu au Programme d’Appel.

Les champs « PMD » et « Pmax » seront fusionnés. 

Les champs « Pmax » et « MT » seront supprimés.

5.2 CT_PROD_2

La définition du champ « Durée » devient identique à celle du CT_PROD_1 et concerne aussi bien les groupes hydrauliques que thermiques. Il s’agit des la durée minimale d’utilisation de l’Offre, lorsque l’Ajustement activé par RTE crée un palier de puissance non prévu au Programme d’Appel.

5.3 CT_PROD_3

La notion d’offre exceptionnelle de substitution ou de complément sera introduite.

Annexe 1

Le fax des offres complémentaires doit contenir les informations suivantes :

Nom RP

Date et heure de soumission des offres complémentaires

Pour les offres sur des EDA de type point d’injection :

	Référence
	Id EDA
	N°offre
	Indice
	Pmax
	Pmin
	RPF
	RSFP
	Prix
	Durée
	Emax
	Emin
	DMO
	Commentaire
	Complément ou Substitution

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A compléter

Annexe 2

Le fax de redéclaration des Conditions d’Utilisation des Offres doit respecter le format suivant :

Redéclaration du CT_PROD_1

	Id EDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Index démarrage
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RPF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RSFP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Durée
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Energie Maximale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PMD/Pmax
	00h30
	01h00
	01h30
	02h00
	02h30
	03h00
	03h30
	04h00
	04h30
	05h00
	05h30
	06h00
	06h30
	07h00
	07h30
	08h00
	08h30
	09h00
	09h30
	10h00
	10h30
	11h00
	11h30
	12h00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12h00
	12h30
	13h00
	13h30
	14h00
	14h30
	15h00
	15h30
	16h00
	16h30
	17h00
	17h30
	18h00
	18h30
	19h00
	19h30
	20h00
	20h30
	21h00
	21h30
	22h00
	22h30
	23h00
	23h30

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DMO
	00h30
	01h00
	01h30
	02h00
	02h30
	03h00
	03h30
	04h00
	04h30
	05h00
	05h30
	06h00
	06h30
	07h00
	07h30
	08h00
	08h30
	09h00
	09h30
	10h00
	10h30
	11h00
	11h30
	12h00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12h00
	12h30
	13h00
	13h30
	14h00
	14h30
	15h00
	15h30
	16h00
	16h30
	17h00
	17h30
	18h00
	18h30
	19h00
	19h30
	20h00
	20h30
	21h00
	21h30
	22h00
	22h30
	23h00
	23h30

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Commentaire
	


Redéclaration du CT_PROD_2

	Id EDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Durée
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Energie Minimale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MT / Pmin
	00h30
	01h00
	01h30
	02h00
	02h30
	03h00
	03h30
	04h00
	04h30
	05h00
	05h30
	06h00
	06h30
	07h00
	07h30
	08h00
	08h30
	09h00
	09h30
	10h00
	10h30
	11h00
	11h30
	12h00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12h00
	12h30
	13h00
	13h30
	14h00
	14h30
	15h00
	15h30
	16h00
	16h30
	17h00
	17h30
	18h00
	18h30
	19h00
	19h30
	20h00
	20h30
	21h00
	21h30
	22h00
	22h30
	23h00
	23h30

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DMO
	00h30
	01h00
	01h30
	02h00
	02h30
	03h00
	03h30
	04h00
	04h30
	05h00
	05h30
	06h00
	06h30
	07h00
	07h30
	08h00
	08h30
	09h00
	09h30
	10h00
	10h30
	11h00
	11h30
	12h00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12h00
	12h30
	13h00
	13h30
	14h00
	14h30
	15h00
	15h30
	16h00
	16h30
	17h00
	17h30
	18h00
	18h30
	19h00
	19h30
	20h00
	20h30
	21h00
	21h30
	22h00
	22h30
	23h00
	23h30

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Commentaire
	


Annexe 3

Exemples :

Exemple 1 : Déclaration des Pmin et Pmax des STEP (sous lot 1 et 2)

Une STEP est décomposée en 2 EDA : XXXXXZP pour l’EDA pompage et XXXXXZH pour l’EDA turbinage. Les fichiers CT_PROD_1 et CT_PROD_2 doivent être rempli de la façon suivante :

· Pour l’EDA pompage : le champ Pmax du CT_PROD_1 correspond à la puissance minimale de pompage et le champ Pmin correspond à la puissance maximale de pompage. L’Emax du CT_PROD_1 correspond à l’énergie minimale de pompage et l’Emin du CT_PROD_2 correspond à l’énergie maximale de pompage.

· Pour l’EDA turbinage : le champ Pmax du CT_PROD_1 correspond à la puissance maximale de turbinage et le champ Pmin correspond à la puissance minimale de turbinage. L’Emax du CT_PROD_1 correspond à l’énergie maximale de turbinage et l’Emin du CT_PROD_2 correspond à l’énergie minimale de turbinage.

Exemple 2 : Exemples de fichier CT_PROD_1 et CT_PROD_2 initiaux et redéclarés (sous lot 2)

· CT_PROD_1_INITIAL_ACTEUR_20100204_1600

Ce fichier désigne le fichier déposé à l’heure limite d’accès au réseau le 4 février 2010 et contenant les conditions d’utilisation des offres à la hausse du 5 février 2010.

20100204;140255;

ACTEUR;20100205;20100204;1600;

EDA1;0;10;20;15;2350;

Pmax;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;510;510;510;510;510;510;510;510;510;510;510;510;510;510;510;510;510;520;520;520;520;520;520;520;520;520;520;520;250;0;0;0;0;0;0;0;

DMO;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;commentaire;

EDA2;1;5;10;480;#;

Pmax;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;

DMO;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;commentaire;

EDA2;0;5;10;480;#;

Pmax;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;

DMO;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;commentaire;

· CT_PROD_1_ACTEUR_20100205_0900

Ce fichier désigne le fichier déposé au guichet infra journalier de 09h le 5 février 2010 et contenant les redéclarations des conditions d’utilisation des offres à la hausse.

20100205;082045;

ACTEUR;20100205;20100205;0900;

EDA1;0;;;;3000;

Pmax;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;500;

DMO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

EDA2;1;5;10;480;;

Pmax;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

DMO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15;15; Contrainte gaz réduite;

· CT_PROD_2_INITIAL_ACTEUR_20100204_1600

Ce fichier désigne le fichier déposé à l’heure limite d’accès au réseau le 4 février 2010 et contenant les conditions d’utilisation des offres à la baisse du 5 février 2010.

20100204;140255;

ACTEUR;20100205;20100204;1600;

EDA1;0;10;20;15;500;

Pmin;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;

DMO;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;commentaire;

EDA2;0;5;10;60;#;

Pmin;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;250;

DMO;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;commentaire;

· CT_PROD_2_ACTEUR_20100205_0900

Ce fichier désigne le fichier déposé au guichet infra journalier de 09h le 5 février 2010 et contenant les redéclarations des conditions d’utilisation des offres à la hausse.

20100205;082045;

ACTEUR;20100205;20100205;0900;

EDA1;0;;;;600;

Pmin;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

DMO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

Exemple 3 : Interprétation des DMO (sous lot 1et 2)

Supposons les DMO suivants :

	04h00-4h30
	04h30-5h00
	05h00-5h30
	05h30-6h00
	06h00-6h30
	06h30-7h00
	07h00-7h30
	07h30-8h00

	30
	30
	30
	30
	45
	45
	45
	45


Cela signifie :

· Si RTE passe un ordre d’ajustement à 05h45 demandant le passage « dès maintenant passer à (200,10,20), le DMO appliqué sera le DMO sur la plage ]05h30, 06h00] soit 30 min.

· Si RTE passe un ordre d’ajustement à 06h15 demandant le passage « dès maintenant passer à (200,10,20) jusqu’à nouvel avis », le DMO appliqué sera le DMO sur la plage ]06h00, 06h30] soit 45 min.

· Si RTE souhaite ajuster cette EDA pour qu’elle soit à (200,10,20) à 06h, RTE doit passer l’ordre d’ajustement au plus tard à 05h30 « dès 05h30 jusqu’à 08h monter à (200,10,20) », le DMO appliqué étant celui de la plage ]05h30, 06h00].

· Si RTE souhaite ajuster cette EDA pour qu’elle soit à (200,10,20) à 06h30, RTE doit passer l’ordre d’ajustement au plus tard à 05h45 « dès 05h45 jusqu’à 08h monter à (200,10,20) », le DMO appliqué étant celui de la plage ]06h00, 06h30].

· La prolongation d’un ajustement n’est pas soumise à l’application d’un DMO.

Exemple 4 : Exemple de refus de redéclaration de CT_PROD en raison d’ajustement en cours (borné et AI) (sous lot 2)

A - Si RTE a activé à 09h un ajustement à la hausse sur la plage [10h00,12h00], aux guichets de 10h et 11h :

· aucune redéclaration des données RPF, RSFP, Durée et Emax du CT_PROD_1 ne pourra avoir lieu ;

· aucune redéclaration de Pmax ne pourra avoir lieu sur la plage [10h00,12h00] ;

· aucune redéclaration de DMO ne pourra avoir lieu sur la plage [10h00,12h00] ;

· un Acteur d’Ajustement pourra redéclarer le DMO sur la plage [12h ;14h]

· le fichier CT_PROD_2 peut être redéclaré sans contraintes particulières

Si ces règles ne sont pas respectées, RTE refusera l’intégralité de la redéclaration du CT_PROD_1 concernant l’EDA.

B - Si RTE a activé à 09h un ajustement à la baisse sur la plage [10h00,12h00], aux guichets de 10h et 11h :

· aucune redéclaration des données Durée et Emin du CT_PROD_2 ne pourra avoir lieu ;

· aucune redéclaration de Pmin ne pourra avoir lieu sur la plage [10h00,12h00] ;

· aucune redéclaration de DMO ne pourra avoir lieu sur la plage [10h00,12h00] ;

· un Acteur d’Ajustement pourra redéclarer le DMO sur la plage [12h ;14h]

· le fichier CT_PROD_1 peut être redéclaré sans contraintes particulières

Si ces règles ne sont pas respectées, RTE refusera l’intégralité de la redéclaration du CT_PROD_2 concernant l’EDA.

C - Si RTE passe un ordre d’ajustement à 09h demandant le passage « dès maintenant passer à (200,10,20) jusqu’à nouvel avis», les fichiers CT_PROD_1 et CT_PROD_2 peuvent être redéclarés sans contraintes particulières sur le créneau [10h00,24h00].

D - Si RTE passe un ordre d’ajustement à 09h50 demandant le passage « dès maintenant jusqu’à 12h monter à (200,10,20)», une redéclaration du CT_PROD_1 au guichet de 10h pourrait être refusée si elle ne respecte pas les critères mentionnées dans le cas A.

Exemple 5 : Exemple de sequencement de redéclaration pour contraintes techniques ayant un impact sur les Conditions d’Utilisation des offres (sous lot 2)

Si RTE passe un ajustement à 09h30 pour passer un groupe à Pmax 250MW jusque 12h et que la Pmax de l’EDA est redéclarée à 09h45 à 230MW par téléphone (sans application du délai de neutralisation), RTE va tracer la nouvelle valeur de Pmax à 230MW dans son SI et ajuster l’ajustement à 230MW. 

Le Responsable de Programmation n’a pas obligation de redéclarer la nouvelle valeur de Pmax. En effet s’il redéclare la valeur de Pmax dans le fichier CT_PROD_1 au guichet de 10h, la redéclaration sera refusée car un ajustement à la hausse est en cours sur l’EDA. RTE aura toutefois bien pris en compte la nouvelle valeur de Pmax lors de l’appel téléphonique.

Si aucun ajustement n’est en cours et que le Responsable de Programmation souhaite redéclarer la valeur de Pmax au guichet, la redéclaration écrasera la traçabilité assurée par RTE lors de l’appel téléphonique.
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