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1. Objet du présent document  
Le présent document précise les catégories d’utilisateurs du Réseau public de Transport soumis à « la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production et de stockage d’électricité au réseau public de transport d’électricité (RPT) » et le cas échéant, les modalités spécifiques de sa mise en œuvre.  
La procédure décrite à l’article 1.2.2 de la DTR s’applique aux demandes tendant au raccordement ou à la modification du raccordement de plusieurs installations de production et de stockage raccordées en un point unique de raccordement.  
La présente procédure a été approuvée par la Commission de régulation de l’énergie par la délibération XXX. Elle entre en application à compter du XXX. 
 
2. Modalités de traitement des demandes de raccordement de plusieurs installations de production et stockage raccordées en un point unique de raccordement 
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production et de stockagerelative aux demandes de raccordement d’installations de production  décrite à l’article1. l’article 1.2.2 de la DTR est applicable au raccordement en un point unique du Réseau Public de Transport[footnoteRef:2]  :  [2:  « Le point unique de raccordement » désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement d’installations de production est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement et figurant dans les contrats définis à l'article D. 342-10 du code de l’énergie. ] 

· de plusieurs installations de production autorisées ou réputées autorisées, conformément aux articles L.311-5 à L.311-9 du Code de l’énergie[footnoteRef:3], qu’elles comprennent une ou plusieurs unités synchrones ou qu’elles participent à un parc non synchrone de générateurs.  ;   [3:  Autorisées ou réputées autorisées, conformément aux articles L.311-5 à L.311-9 du Code de l’énergie] 

· de plusieurs installations de stockage qu’elles comprennent une ou plusieurs unités synchrones ou qu’elles participent d’un sous-ensemble d’unité de stockage non synchrone ;
· De plusieurs installations de production et de stockage, qu’elles comprennent :
· une ou plusieurs unités de production synchrones ou qu’elles participent à un parc non synchrone de générateurs ;
· une ou plusieurs unités de stockage synchrones ou qu’elles participent d’un sous-ensemble d’unité de stockage non synchrone. 
2.1. Cadre juridique  
Le cadre règlementaire ainsi que les définitions applicables aux demandes de raccordement d’installations de production sont précisés à l’article 1.1 de la DTR. Les précisions apportées en matière de raccordement de plusieurs installations de production en un point unique au réseau se fondent sur les textes suivants :  
· Les articles D. 342-15-2 et suivants du code de l’énergie issus du décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative (...) aux raccordements multi-producteurs ; 
· Le règlement n°2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, dit code RfG ; 
· L’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité. 

En l’absence de dispositions réglementaires spécifiques applicables au raccordement des installations de stockage, le cadre contractuel applicable au raccordement de plusieurs installations de production en un point unique de raccordement définis dans la DTR s’applique transitoirement au raccordement de plusieurs installations de stockage ou au raccordement de plusieurs installations de production et de stockage en un point unique de raccordement au RPT.
2.2.  Les cas de plusieurs installations de production raccordées en un point de raccordement unique 

a. Les cas de plusieurs installations de production raccordées en un point raccordement unique 
Conformément à l’article 1.1 de la DTR, une Installation de production convertit de l’énergie primaire en énergie électrique, et se compose :  
· d’une ou de plusieurs unités de production d’électricité synchrones installées sur un même site, exploitées par le Producteur ;  
ou
· ou d’un parc ou d’un sous-ensemble d’un parc non synchrone de générateurs, installé sur un même site, exploité par le Producteur.  
L’Installation de production englobe tous les matériels et équipements exploités par le Producteur qui n’entrent pas dans la concession du Réseau Public de Transport. 
L'ensemble des installations raccordées en un point unique du RPT est considéré comme étant une seule « Installation de production »[footnoteRef:4] qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations de production à un Réseau public de transport.   [4:  En cas de plusieurs installations raccordées derrière un point unique au réseau, l’« Installation de production » désigne l’ensemble des installations de production raccordées en un point unique de raccordement. ] 

Par convention, on appelle « Installation de production », l’ensemble des « installations de production » raccordé en un point unique de raccordement au RPT. 
Il est ainsi possible de recenser les 3 cas-types suivants :  
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Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé au RPT et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement. 

b. Les cas de plusieurs installations de stockage raccordées en un point de raccordement unique
Conformément à la DTR, une Installation de stockage[footnoteRef:5] se compose :  [5:  Ces dispositions ne s’appliquent pas aux unités de stockage annexe.] 

· d’une ou de plusieurs unités de stockage synchrones installées sur un même site, exploitées par le Stockeur ;
ou
· d’une unité de stockage non synchrone ou d’un sous-ensemble d’unité de stockage non synchrone, installé sur un même site, exploité par le Stockeur.
L’Installation de stockage englobe tous les matériels et équipements exploités par le Stockeur qui n’entrent pas dans la concession du Réseau Public de Transport. 
L'ensemble des installations de stockage raccordées en un point unique du RPT est considéré comme étant une seule « Installation de stockage »  qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations de stockage à un Réseau public de transport.  
Par convention, on appelle « Installation de stockage », l’ensemble des « installations de stockage » raccordé en un point unique de raccordement au RPT.
Il est ainsi possible de recenser les cas-types suivants :  
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Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels l’Installation est raccordée au RPT et permettant l'évacuation et l’alimentation de la puissance de raccordement indiquée par le demandeur du raccordement. 

c. Les cas de plusieurs installations de production et de stockage raccordées en un point unique
En cas de plusieurs installations de production et de stockage raccordées en un point unique de raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité, l’ensemble de ces installations est considéré comme étant une seule installation qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l’ensembles des installations de production et de stockage à un Réseau public de transport. 
Par convention, on appelle « Installation » l’ensemble des « installations de production et de stockage » raccordé en un point unique de raccordement au RPT.
Il est ainsi possible de recenser les cas-types suivants :  
[image: ]
Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels l’Installation est raccordée au RPT et permettant l'évacuation et l’alimentation de la puissance de raccordement indiquée par le demandeur du raccordement. 

2.3. Les modalités d’application de la procédure de raccordement d’une installation de production ou de stockage au RPT

a. La demande de raccordement  
Le Demandeur du raccordement est un Producteur/Stockeur ou un Utilisateur du Réseau Public de Transport qui est désigné par les Producteurs/Stockeurs souhaitant se raccorder en un Point de raccordement unique au Réseau Public de Transport[footnoteRef:6]. La demande de raccordement précise :   [6:  Article D. 342-15-2 du code de l’énergie. ] 

· Pour le Demandeur du raccordement, sa dénomination sociale et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIREN) et le cas échéant, le numéro de l’établissement (SIRET) défini aux articles R. 123-220 et suivants du code de commerce ; 
· Pour chaque producteur/stockeur membre du groupement, sa dénomination sociale et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIREN), défini aux articles R. 123-220 et suivants du code de commerce. 
L’acte de désignation n’est pas exigé à la demande d’une étuded’étude exploratoire, de PEFA ou de PTF. Il doit être transmis au plus tard à la signature par le Demandeur du raccordement de la PEFA ou de la PTF ; à défaut, le projet d’Installation n’entre pas en file d’attente. L’acte de désignation est annexé à la PEFA et/ou à la PTF, puis à la Convention de Raccordement.  
La demande de raccordement précise la puissance de raccordement souhaitée. Elle doit être cohérente avec la description des installations de production et de stockage réalisée dans les fiches D1/D2 et les informations figurant dans l’acte de désignation du Demandeur du raccordement.  
 
	b. 	La file d’attente ou interclassement des demandes 
Le Demandeur du raccordement assure les fonctions dévolues au Producteur/Stockeur au titre de la réglementation en vigueur et au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de production et de stockage au RPT[footnoteRef:7].   [7:  Article D. 342-15-4 du code de l’énergie. ] 

Ainsi, en application de la procédure, : 
· il règle à RTE, à chaque étape du processus de raccordement, le montant dû. 
· il présente à RTE lors de l’entrée et de l’examen annuel de maintien en file d’attente les documents nécessaires ou verse la somme forfaitaire, pour la totalité des installations de production et de stockage souhaitant se raccorder en un Point unique au RPT (il est alors possible de combiner la présentation de documents et le paiement de la somme forfaitaire). 
· il est redevable de la contribution financière et de la quote-part qui sont liées au S3REnR pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement[footnoteRef:8].  [8:  Dans les conditions fixées par la DTR pour les installations composées d’installation de stockage et de production relevant d’un S3REnR.] 


La modification du projet après acceptation de la PTF :  
En cas de modification d’une ou plusieurs installations de production ou stockage raccordées en un point unique de raccordement après l’entrée en file d’attente de l’« Installation de production »[footnoteRef:9], le Demandeur du raccordement en informe RTE.   [9:  En cas de plusieurs installations raccordées derrière un point unique au réseau, l’« Installation » désigne l’ensemble des installations de production et stockage raccordées en un point unique de raccordement. ] 

Le projet d’Installation et notamment l’acte de désignation peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le §6 de la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production et de stockage d’électricité au Réseau public de transport ». 
La « puissance installée de l’Installation de production »[footnoteRef:10] et les engagements contractuels souscrits (PEFA, PTF ou Convention de raccordement) seront revus de la manière suivante :  [10:  En cas de plusieurs installations raccordées derrière un point unique au réseau, la « puissance installée de l’Installation » correspond à la somme des puissances installée de chaque installation de production et de stockage ainsi raccordée. ] 

· Si la modification s’accompagne d’une augmentation de la puissance installée, le projet initial conserve sa place en File d’attente pour le volume prévu dans la PTF initiale et l’augmentation est considérée comme un projet complémentaire auquel s’appliquent les règles définies au §  5 de la de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production et stockage d’électricité au réseau public de transport.  
· Si la modification s’accompagne d’une baisse de la puissance installée, la puissance de raccordement pourra le cas échéant être revue en conséquence. 

Changement de la composition du GMP : 
Le principe de la file d’attente impose que la place en file d’attente soit affectée à une installation de production ou stockage, membre du groupement, dont le producteur ou stockeur a signé l’acte de désignation du demandeur du raccordement tel que définie dans la demande de raccordement.
En cas de modification de l’installation et/ou du producteur/stockeur, membre du groupement, sont appliqués les principes suivants : 
· La cession d’une installation de production ou de stockage, membre du groupement, à un producteur/stockeur tiers : 
La cession de l’installation de production ou de stockage est réalisée sans modification substantielle des caractéristiques techniques et géographiques de ladite installation. 
Partant, le remplacement d’un producteur/stockeur, membre du groupement, par un autre producteur/stockeur est sans conséquence uniquement si il est réalisé au profit d’une société contrôlée par le producteur/stockeur ou à la société contrôlant le producteur/stockeur, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Le remplacement d’un producteur/stockeur, membre du groupement par une entreprise tierce, implique la « sortie » de la première installation de file d’attente et l’ « entrée » de la nouvelle installation en file d’attente.
Ces règles sont applicables au projet appartenant à une nouvelle société résultant de la scission d’une installation. 

· La substitution d’une installation de production/stockage, membre du groupement, par une autre installation de production/stockage :
La substitution d’une installation de production/stockage par une autre installation implique, par définition, que les caractéristiques techniques (technologie des générateurs ou des machines) et/ou géographiques (enveloppe géographique distincte) de l’installation sont substantiellement modifiées. 
Les principes applicables au cas de la cession d’une installation de production/stockage à un producteur/stockeur tiers s’appliquent au cas de la substitution d’une installation par une autre installation. 
La substitution d’une installation de production/stockage, membre du groupement, par une autre installation de production fait l’objet d’une sortie de file d’attente de la première installation et d’une entrée en file d’attente de la nouvelle installation. 
Le Demandeur du raccordement transmet alors à RTE l’acte de désignation amendé ainsi que les fiches D1 et D2 mises à jour. La modification fait l’objet d’un avenant. A la date de l’examen annuel de maintien en File d’attente, le Demandeur du raccordement atteste de l’avancée des installations de production/stockage souhaitant se raccorder en un Point unique au RPT et le cas échéant, verse la somme forfaitaire pour le maintien en file d’attente (tout ou partie de l’Installation multi-producteurs).). 
 
Sortie de file d’attente :  
Les dispositions du § 5.5 de la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production et de stockage d’électricité au réseau public de transport » s’appliquent.  
Conformément au 5.5.1 de l’article 1.2 de la DTR, le projet d’Installation est exclu de la file d’attente si l’Installation n’a pas injecté de puissance sur le RPT au plus tard deux ans après la mise à disposition des ouvrages de raccordement nécessaires à l’évacuation de sa productionson injection, sauf dans les cas où un délai plus long a été justifié par le Demandeur du raccordement. Ce délai est alors contractualisé dans la PTF ou la Convention de Raccordement ou dans le cadre d’un avenant à la PTF ou à la Convention de raccordement. 
Conformément au 5.5.2 de l’article 1.2 de la DTR, l’Installation de production/stockage doit être mise en service en totalité, au plus tard trois ans après la mise à disposition des ouvrages de raccordement, sauf dans les cas où un délai plus long a été justifié par le Demandeur du raccordement, notamment en cas de recours sur une partie des autorisations de l’installation. A défaut, la puissance correspondant à la part du projet qui n’a pas été mise en service est exclue de la file d’attente et la puissance mentionnée dans la convention de raccordement est alors fixée à la valeur de la puissance effectivement mise en service.  
Dans les cas où un délai plus long de mise en service des installations de production/stockage a été justifié par le Demandeur du raccordement dans les conditions mentionnées dans la Convention de raccordement, ce délai fait l’objet d’un avenant à la Convention de Raccordement. 
 
	c. 	La contractualisation du raccordement 
Le Demandeur du raccordement conclut la PEFA, la PTF et la Convention de raccordement.  
Au moment de la contractualisation de la Convention de raccordement, le Demandeur du raccordement transmet à RTE, les autorisations d’exploiter ou déclare s’être assuré que les installations de production raccordées sont réputées autorisées conformément aux dispositions des articles L311-1, L311-5, L311-6 et L312-2 du code de l’énergie. Ces informations doivent être cohérentes avec les informations des fiches D1/D2 et l’acte de désignation du Demandeur du raccordement.  
Le Demandeur du raccordement désigné par les Producteurs/Stockeurs peut céder la PTF ou la Convention de raccordement :  
· à l’un des Producteurs signataire/Stockeurs signataires de l’acte de désignation ; 
· ou à une société contrôlée par le Demandeur du raccordement ou à la société contrôlant le Demandeur du raccordement, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce.  
· ou à une société contrôlée par l’un des Producteurs signataire/Stockeurs signataire de l’acte de désignation ou à la société contrôlant l’un des Producteurs/Stockeurs signataire dudit acte, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce.  
Le Demandeur du raccordement en informe RTE préalablement par écrit. La cession est constatée dans un avenant à la PEFA, à la PTF ou à la Convention de raccordement signé par RTE, le Demandeur du raccordement cédant et le Demandeur du raccordement cessionnaire.  
Un producteur/stockeur peut également devenir un Demandeur du raccordement en joignant à sa demande l’acte de désignation ainsi que les fiches D1 et D2 mises à jour, c’est-à-dire contenant les informations relatives à chaque installation de production/stockage raccordée en un point unique du RPT.  
 
Focus sur les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité : 
· Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement applicables aux installations de production
Les exigences et prescriptions techniques relatives aux performances de l’Unité (ou des Unités) de production seront identiques à celles que RTE est en droit de demander à une Installation unique en application (Règlement n°2016/631 du 14 avril 2016 et Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité). Elles sont précisées à l’article 5.1 de la DTR et dans les cahiers des charges annexés aux Conditions particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement.  
Elles sont exprimées par RTE au Demandeur du raccordement dans les Conditions particulières «  Performances de l’Installation de production » de la Convention de raccordement :  
· à la maille de l’Unité ou des Unités de production pour les capacités constructives ;  
· à la maille de l’Installation de production, entendu comme l’ensemble des installations de production raccordées en un point unique de raccordement pour le système de protection et les liens de télécommunication et de téléconduite. 
En application de l’article D. 342-15-4 du code de l’énergie, les exigences techniques sont contractualisées par le Demandeur du raccordement qui les notifie aux Producteurs ayant signé l’acte de désignation.  
Les exigences sont vérifiées au point unique de raccordement au RPT. Le Demandeur du raccordement est responsable de la conformité du raccordement défini dans le Règlement n°2016/631 du 14 avril 2016 et à l'article D. 342-16 du code de l’énergie. Les modalités de contrôle initial sont définies à l’article 5.3.1 de la DTR et dans la trame de « Procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de production ». 
En cas de mise en service partielle de l’Installation de production, préalablement convenue entre le producteur et RTE, la trame de « procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de production » publiée dans le chapitre 8 de la DTR précise les essais à réaliser à la mise à disposition du raccordement et à chaque phase de mise en service partielle de l’Installation.  
·  Prescriptions spécifiques applicables aux installations de stockage
Les exigences et prescriptions techniques relatives aux performances de l’Unité (ou des Unités) de stockage seront identiques à celles que RTE est en droit de demander à une Installation de stockage unique en application des articles 1.2.4 et 8.3.4 de la DTR. Elles sont précisées dans les cahiers des charges annexés aux Conditions particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement.  
Elles sont exprimées par RTE au Demandeur du raccordement dans les Conditions particulières « Performances de l’Installation » de la Convention de raccordement :  
· à la maille de l’Unité ou des Unités de stockage pour les capacités constructives ;  
· à la maille de l’Installation, entendu comme l’ensemble des installations de production et de stockage raccordées en un point unique de raccordement pour le système de protection et les liens de télécommunication et de téléconduite. 
Les exigences techniques sont contractualisées par le Demandeur du raccordement qui les notifie aux Stockeurs ayant signé l’acte de désignation.  
Les exigences sont vérifiées au point unique de raccordement au RPT. Le Demandeur du raccordement est responsable de la conformité du raccordement. Les modalités de contrôle initial sont définies à l’article 1.2.4 de la DTR et dans la trame de « Procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de production ou de stockage ». 
En cas de mise en service partielle de l’Installation de stockage, préalablement convenue entre le client et RTE, la trame de « procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de production ou de stockage » publiée dans le chapitre 8 de la DTR précise les essais à réaliser à la mise à disposition du raccordement et à chaque phase de mise en service partielle de l’Installation.  
 
	d. 	La contractualisation de l’accès au réseau et au marché 
 
Le Demandeur du raccordement conclut le contrat pour l’accès au réseau (CART) ainsi que la convention pour l’exploitation et la conduite du site de productionl’Installation ; il est responsable vis-à-vis de RTE de l’exécution de ces contrats et conventions. Il désigne également un Responsable d’Equilibre  auquel son  site sera rattaché, conformément aux Règles RE-MA. 
Les Producteurs/Stockeurs du groupement non titulaires du CART peuvent disposer pour leur accès au marché d’un contrat de prestations annexes relatif au décompte de l’énergie produite par leur installation. Dans ce cadre, les flux mesurés sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au Réseau public de transport[footnoteRef:11] avant transmission vers le Responsable d’Equilibre du Producteur concerné.  [11:  Conformément à l’article D.342-15-7 du code de l’énergie ] 

 




image1.jpg




image2.jpeg




image2.jpg
Point de
raccordement

RPT

installation
‘ae N
Production 3

Cas de plusieurs unités synchrones
réparties dans deux Installations de production

Point de
raccordement

RPT

Cas d'un parc non synchrone
constitué de deux installations de production

Point de
raccordement

RPT

Parc non’
synchrone

Cas de deux unités synchrones.
dans une installation de production
‘etun Parc non synchrone constituant une
installation de production

«Installation de production » étant e regroupement de plusieurs installations de production.

«installation de production » (comprenant une Unité synchrone) appartenant ou exploitée par un Producteur

«installation de production » (intégrée & un Parc non synchrone) appartenant ou exploitée par un Producteur




image3.jpg
Point de
raccordement

RPT

installation
‘ae N
Production 3

installation g

Cas de plusieurs unités synchrones
réparties dans deux Installations de production

Point de
raccordement

RPT

Cas d'un parc non synchrone
constitué de deux installations de production

Point de
raccordement

RPT

Parc non’
synchrone

Cas de deux unités synchrones.
dans une installation de production
‘et un Parc non synchrone constituant une
installation de production

«Installation de production » étant e regroupement de plusieurs installations de production.

«installation de production » (comprenant une Unité synchrone) appartenant ou exploitée par un Producteur

«installation de production » (intégrée  un Parc non synchrone) appartenant ou exploitée par un Producteur




image4.png
unié
stockage

stockage
synorone

Unités de stockage synchrones réparties.
dans deux installations de stockage

Pointde
RET raccordement

Unité de stockage non synchrone constituse
de deux installations de stockage

Installation
Stockage

unié
Stoskage
synohrone.

Unité non synchrone, ”
N stockage s
Unités de stockage synchrones dans une
installation de stockage et Unité de
stockage non synchrone constituant une
installation de stockage




image5.png
()« nstalation » étant e regroupement de plusieurs nstalations de production et de stockage

«installation de stockage » (intégrée  une Unité de stockage non synchrone / sous-ensemble d'Unité de stockage non
synchrone) appartenant ou exploitée par un Stockeur

«installtion de stockage » (comprenant une Unité de stockage synchrone) appartenant ou exploitée par un Stockeur




image6.png
Pointde

RPT Point de
raccordement
RET raccordement
Py
nsinion (ERy
i NG

i
/
it g€ tockage

200 Gnchrons

Unités de production synchrones constituant .
e inetohation de pesdostion et omié ga. | Pare non synchrone de production consiitué
stookage synchrone consttuant une instalation] _de deu nstalatons de production et une.
e ctockope Unité de stockage non synohrone constituée
une installation de stockage

Pointde.
raccordement

RPT

7
N uniédestmciage
S monsychrone o

Unités de production synchrones
constituant une nstaltion de production et
Unité non synchrone de stockage
constituant une instaltion de stoskage




image7.jpg





 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Documentation Technique de Référence 


 


 


 


Chapitre 1 


–


 


Instruction des demandes de raccordement 


 


Article 1.2.1 


–


 


Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement 


 


des installations de production 


et de stockage


 


 


 


Document valide pour la période du 


XXX


 


à ce jour 


 


4 pages 


 


Utilisateur concerné


 


: Producteurs


 


et Stockeurs


 


 


 


 


 


 




                                         

Documentation Technique de Référence        Chapitre 1  –   Instruction des demandes de raccordement    Article 1.2.1  –   Utilisateurs soumis à la procédure de raccordement    des installations de production  et de stockage       Document valide pour la période du  XXX   à ce jour    4 pages   

Utilisateur concerné   : Producteurs   et Stockeurs            

