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Commentaires


	Paragraphe
	Commentaires

	4
	Supprimer la phrase : « Ce texte précise les ouvrages du RPT dont le financement peut être supporté par le demandeur au titre de son raccordement. »

Exposé des motifs :
· Le décret du 28 août 2007 ne précise pas le mode de financement des ouvrages faisant partie de l’extension.
· La participation financière des producteurs est décrite dans un autre document de RTE actuellement en vigueur « Détermination de la participation financière des producteurs à partir du 1er novembre 2002 » ; RTE devra préciser s’il a l’intention de remettre à jour ce document afin d’y introduire la notion de périmètre d’extension et de modifier le mode de financement des ouvrages de raccordement actuellement en vigueur

	4
	Modifier la phrase suivante :
« 
En synthèse, le réseau d’évacuation est constitué d’ouvrages, situés dans le périmètre de l’extension du producteur, dont la défaillance fortuite, hors situation de consignation, ne permet plus à un site de production de produire à pleine puissance. 
»

Par :
« 
En synthèse, le réseau d’évacuation est constitué d’ouvrages, situés dans le périmètre potentiel de l’extension du producteur, dont la défaillance fortuite, hors situation de consignation, ne permet plus à un site de production de produire à pleine puissance. 
»

Exposé des motifs : 
D’après le décret du 28 août 2007, « l’extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l’alimentation des installations du demandeur ou à l’évacuation de l’électricité produite par celles-ci ». Dès lors, les ouvrages qui n’ont pas été renforcés pour lever les contraintes d’évacuation de l’installation du producteur, bien que faisant partie du réseau d’évacuation, ne font pas partie de l’extension puisqu’ils n’ont pas été modifiés.

	6
	Ajouter la phrase :
 « Le réseau d’évacuation sera réactualisé en fonction des évolutions qui interviendront par exemple sur le RPT, dans la file d’attente ou dans le parc de production et susceptibles d’avoir un impact favorable et durable sur la capacité d’évacuation de l’énergie de l’installation. »

Exposé des motifs :
Les capacités d’évacuation de l’énergie produite par l’installation sont susceptibles d’évoluer dans le temps, notamment suite :
· Aux renforcements de réseau qui peuvent avoir lieu sur le RPT, soit liés au raccordement et entrepris par RTE notamment pour éliminer les limitations de type préventif, soit entrepris par RTE indépendamment du raccordement
· A la sortie de projets de la file d’attente
· A l’arrêt de centrales.
Ainsi, des ouvrages qui étaient en contraintes suite au raccordement de l’installation peuvent ne plus l’être suite à des événements comme ceux décrits ci-dessus. Par conséquence, des ouvrages qui faisaient partie du réseau d’évacuation sont susceptibles de ne plus en faire partie dans le temps. Aussi, d’après le principe du premier arrivé, premier servi, il ne faudrait pas qu’un autre producteur arrivant après dans la file d’attente, puisse avoir moins de limitations de production que le producteur placé devant en file d’attente. Ainsi, la capacité susceptible d’être libérée sur le réseau doit aller aux producteurs raccordés en premier.






