« Valorisation de l’énergie produite sur les sites consommateurs industriels »

RTE a élaboré dans le cadre des Commission Accès au Marché (CAM)  et Commission Accès au Réseau (CAR), les projets de documents suivants pour la mise en place d'un service permettant la valorisation sur le marché d'une production présente sur un site de consommation : 

· Trame-type de l'Avenant aux Conditions particulières du CART pour un site consommateur à un SIRET
· Trame-type de l'Avenant aux Conditions particulières du CART pour un site consommateur à deux SIRET
· Trame-type du Contrat de service de Décomptes pour un producteur installé sur un site consommateur

Dans le cadre de la consultation organisée par RTE sur le site du CURTE, EDF émet les observations suivantes sur les documents présentés.

1- Remarques générales

· Régulation :

EDF s’interroge sur les problèmes de régulation posés par l’application du dispositif sur les sites de consommation bénéficiant de tarifs réglementés pour la fourniture d’électricité. EDF a sollicité la DGEC pour connaître son avis.

· Données de décompte :
EDF rappelle que RTE est « responsable » des données de décompte publiées (article 20 du Cahier des charges du RPT complété par le chapitre B4 de la section 2 des Règles, qui stipule que les gestionnaires de réseaux sont responsables des conséquences dommageables vis-à-vis des RE, lorsque les données sont erronées).

EDF demande également que les coefficients de pertes transformateurs affectés aux données de décompte soient par défaut les coefficients normatifs utilisés par les gestionnaires de réseau. Il est par ailleurs précisé dans le contrat de service de décompte que ces coefficients correcteurs sont convenus entre le Client de Tête et RTE, ce qui nécessite une règle transparente et non discriminatoire.

· Gestion de l’îlotage volontaire :
EDF partage la proposition de position du groupe de concertation selon laquelle la séparation volontaire du réseau de l'installation de production interdit l’accès au marché à la production, comme le prévoit la gestion d’un îlotage volontaire total pour les flux affectés aux RE dans les projets de textes que RTE soumet à la consultation.  Même si EDF comprend les difficultés liées à la non visibilité par RTE des manœuvres sur les organes de coupure internes à l’installation du client, EDF estime que, par principe, l’accès de la production au marché devrait être également être suspendu en cas d’îlotage partiel, l'installation de production étant supposée découplée du réseau.

2- Remarques sur les documents soumis à consultation
2.1 Avenant au CART site consommateur (cas 1 SIRET)

Article 6 :

EDF demande que soit ajoutée la phrase suivante :

« En dehors des cas de modification technique des installations, toute modification des modalités de décompte des flux au titre du dispositif de RE est applicable pour une durée minimale de un (1) an. »

Exposé des motifs :

Les modalités de décompte définissent la répartition physique des flux au sein d’un site, et n’ont pas vocation à être modifiées si les installations de comptage ne subissent pas de modification technique. Les processus de validation des modalités de décompte et des données publiées par RTE (et affectées par ces modifications) étant parfois complexes, il convient de ne pas opérer de modifications conduisant à changer l’affectation des flux selon une périodicité inférieure à un an.

Article 11 : cas d’un îlotage volontaire total

· EDF demande que soit ajoutée la phrase suivante :

« Le Client est informé que des contrôles peuvent être menés par RTE à partir des informations dont il dispose, à la demande du (des) RE concerné(s). »

Exposé des motifs :

Les informations relatives aux îlotages étant déclaratives de la part du Client, il est nécessaire de l’informer que le RE peut demander des vérifications auprès de RTE, qui dispose de données contradictoires collectées au dispatching.

· EDF demande que soit ajoutée la phrase suivante :

«Le Client s’engage à définir avec le(s) RE concerné(s) les modalités d’information permettant l’équilibrage des périmètres ».

Exposé des motifs :

Les actions d’îlotage volontaire pouvant affecter les périmètres d’équilibre, les RE doivent pouvoir être informés des intentions du Client avec un préavis permettant, le cas échéant, de faire les redéclarations de programmes auprès de RTE.

Article 12

11bis 1 : Désignation du Responsable de Programmation

EDF demande que soient ajoutées les prestations suivantes :

« 
- gestion prévisionnelle

- participation aux services système, le cas échéant.

»

Exposé des motifs :
EDF  demande que le contrat-type prévoie les autres prestations assurées par le responsable de programmation, à savoir la gestion prévisionnelle, et, le cas échéant, la fourniture de services système (lorsque les groupes sont aptes à fournir ces services et si la réglementation l’impose).

2.2 Avenant au CART site consommateur – Service de décompte (cas 2 SIRET)
Article 4 :

· EDF demande que soit ajoutée la phrase suivante :

« En dehors des cas de modification technique des installations, toute modification des modalités de décompte des flux au titre du dispositif de RE est applicable pour une durée minimale de un (1) an. »

Exposé des motifs :

Les modalités de décompte définissent la répartition physique des flux au sein d’un site, et n’ont pas vocation à être modifiées si les installations de comptage ne subissent pas de modification technique. Les processus de validation des modalités de décompte et des données publiées par RTE (et affectées par ces modifications) étant parfois complexes, il convient de ne pas opérer de modifications conduisant à changer l’affectation des flux selon une périodicité inférieure à un an.

· EDF demande que soit traité dans cet article le cas de l’îlotage volontaire total tel que décrit dans l’avenant au CART site consommateur (cas 1 SIRET). En effet, c’est le client de tête (consommateur) qui devra opérer les manœuvres de séparation de réseau, c’est donc au client de tête d’informer les parties concernées par sa décision d’îlotage. De plus, les flux affectés au RE du client de tête sont modifiés pendant la période d’îlotage, ce qui justifie l’utilisation du « formulaire de déclaration d’îlotage ». A cet effet, il est également nécessaire d’ajouter une annexe pour le « formulaire de déclaration d’îlotage ».

Enfin, l’ensemble des remarques d’EDF relatives à l’article 11 du projet d’avenant au CART site consommateur (cas 1 SIRET) restent valables.

Annexe 8 : 

EDF demande que soit précisé que le coefficient correcteur pour les pertes d’énergie active s’applique au soutirage « et à l’injection » dans le tableau des coefficients correcteurs de pertes.
Exposé des motifs :

Les pertes joule et fer affectent réciproquement le soutirage et l’injection.

2.3 Contrat de service de décompte pour un site de production (cas 2 SIRET)

Sommaire - Article 4.5 : Cas particulier : décompte des flux pour le Responsable d’Equilibre par application d’une clé de répartition ou par le biais d’une déclaration par le Client de Tête. 

EDF s’oppose formellement à l’existence de cet article, à moins que RTE n’engage explicitement sa responsabilité sur la qualité de ces données.
Exposé des motifs :

Bien que retiré du corps de texte du projet de contrat de service de décompte, l’apparition de cet article dans le sommaire pose question. EDF rappelle à cet effet la responsabilité de RTE en matière de publication de données de décompte, comme indiqué dans les remarques générales.

Article 5.1 : Désignation du RE

· EDF demande que soit ajoutée la phrase suivante :

« Le Client est informé que des contrôles peuvent être menés par RTE à partir des informations dont il dispose, à la demande du(des) RE concerné(s). »

Exposé des motifs :

Les informations relatives aux îlotages étant déclaratives de la part du Client, il est nécessaire de l’informer que le RE peut demander des vérifications auprès de RTE, qui dispose de données contradictoires collectées au dispatching.

· EDF demande que soit ajoutée la phrase suivante :

« Le Client s’engage à définir avec le RE concerné les modalités d’information permettant l’équilibrage des périmètres ».

Exposé des motifs :

Les actions d’îlotage volontaire pouvant affecter les périmètres d’équilibre, le RE du producteur (comme le RE du Client de Tête) doit pouvoir être informé des îlotages avec un préavis permettant, le cas échéant, de faire les redéclarations de programmes auprès de RTE.

Article 6.1 : 

EDF demande que soient ajoutées les prestations suivantes :

« 
- gestion prévisionnelle

- participation aux services système, le cas échéant.

»

Exposé des motifs :
EDF  demande que le contrat-type prévoie les autres prestations assurées par le responsable de programmation, à savoir la gestion prévisionnelle, et, le cas échéant, la fourniture de services système (lorsque les groupes sont aptes à fournir ces services et si la réglementation l’impose).

