
Consultation sur le projet d’article 2.3 de la DTR – Commentaire du SER
p.6 : « 6. Les données communiquées »
« Le réseau d’évacuation d’un site ne peut être étendu du fait d’une modification de la consistance du RPT, sauf si celle-ci est à l’initiative du producteur »

Si, suite à des évolutions sur le RPT (renforcements, augmentation de la consommation…), un ouvrage faisant initialement parti du réseau d’évacuation d’une installation ne met plus celle-ci dans l’impossibilité de produire à pleine puissance en cas de défaillance fortuite, cet ouvrage ne doit plus faire parti de réseau d’évacuation. Le réseau d’évacuation doit être réduit en cas d’évolution favorable de la situation sur le RPT.
