
GT CONTRAINTES TECHNIQUES CUO - REUNION DU 10 Janvier 2012
Les participants à la réunion sont :

	Prénom
	Nom
	Société
	Présence 10/01/12
	mail

	Arnaud
	LAVOIX
	EDF
	 
	arnaud.lavoix@edf.fr

	Nicolas 
	MARY
	EDF
	X
	nicolas.mary@edf.fr

	Juan
	PAREJA
	EDF
	 
	juan.pareja@edf.fr

	Stéphanie
	BOUCHET
	POWEO
	X
	stephanie.bouchet@poweo-ccgt.com

	Nicolas 
	DEVEMY
	POWEO
	X
	nicolas.devemy@poweo-ccgt.com

	Emmanuel
	SBRAVATI
	GDFSUEZ
	X
	emmanuel.sbravati@gdfsuez.com

	Marc
	SCHICKS
	GDFSUEZ
	 
	marc.schicks@gdfsuez.com

	Maxime
	JAUBERT
	GDFSUEZ
	 
	maxime.jaubert@gdfsuez.com

	Véronique
	GRASSER
	CNR
	 
	v.grasser@cnr.tm.fr

	Frédéric
	STORCK
	CNR
	 
	f.storck@cnr.tm.fr

	Mickaël
	SIMON
	CNR
	 
	M.SIMON@cnr.tm.fr

	Bernard
	FOURNEL
	CNR
	 
	b.Fournel@cnr.tm.fr

	Grégoire
	TARTINVILLE
	ALPIQ
	 
	gregoire.tartinville@alpiq.com

	Franck
	SAINMONT
	ALPIQ
	 
	franck.sainmont@alpiq.com

	Julien
	QUAINON
	GRTGAZ
	X
	julien.quainon@grtgaz.com

	Emmanuel
	SARON
	GRTGAZ
	 
	emmanuel.saron@grtgaz.com

	Michel
	DRIESSENS
	EON
	X
	michel.driessens@eon.com

	Christian
	SCHAMBIL
	EON
	 
	Christian.Schambil@eon.com

	Emmanuelle
	JOUBERT
	EON
	 
	Emmanuelle.Joubert@eon.com

	Laure
	ARRIVE
	RTE
	X
	laure.arrive@rte-France.com

	Frédéric
	GALMICHE
	RTE
	X
	frederic.galmiche@rte-France.com


I/ Lettre de mission

Suite à la CAM du 15 décembre 2011, les acteurs enverront un mail à RTE (Frédéric Galmiche) présentant les sujets qu’ils souhaitent voir traiter au sein du GT Contraintes Techniques / Conditions d’Utilisation des Offres. Ces mails devront inclure une proposition de priorisation de ces demandes. Lors de la prochaine séance, RTE présentera sa proposition de sujets et sa priorisation qui pourra servir à la rédaction d’une lettre de mission pour le groupe de travail.
II/ Validation du Compte Rendu du 24 novembre 2011

RTE a reçu les remarques écrites d’EDF et les a pris en compte ainsi que celles formulées par certains acteurs lors de la séance dans le compte-rendu final. Le compte rendu du 24 novembre 2011 est validé et diffusé par mail ainsi que sur l’espace CURTE.

Pour EDF, la  dernière phrase  du § IV du CR transmis par RTE est mal placée : il s’agit d’une indication de RTE sur l’échéance de mise en œuvre de la solution proposée par RTE (et qui n’a pas fait l’objet d’un consensus contrairement à ce qui est écrit) et non une précision sur la remarque EDF. 

III/ Redéclarations des CUO

RTE a présenté le projet de formulation portant les Redéclarations des CUO dans le jeu de règles en cours de rédaction. Les acteurs ont pris connaissance en séance de ce document qui leur est envoyé par voie informatique également avec ce compte-rendu. RTE s’est attaché à rédiger un document conforme à l’esprit des discussions et des présentations qui avaient été faites au sein du GT au cours de l’année 2011 mais qui ne reprend pas la position d’EDF sur le sujet. RTE insiste sur le fait que cette automatisation des redéclarations ouvre de nouvelles possibilités pour les acteurs et améliore la traçabilité.

Dans le cas particulier d’un incident technique nécessitant une redéclaration hors guichet (Paragraphe C 3.7 des Règles), les acteurs auront toujours la possibilité d’appeler ou de faxer l’information à RTE comme cela était fait auparavant. Le guichet suivant l’incident sera alors le moyen naturel de tracer l’événement. Grâce à un « drapeau » spécifique cette régularisation ne sera pas décomptée du nombre limite de Redéclarations.

EDF reste favorable à la mise en place d’une informatisation de la transmission des redéclarations des CUO à des fins de traçabilité, tout en conservant le principe actuel de transmission par le producteur de la meilleure vision de l’état de son parc. 
EDF rappelle son opposition (déjà exprimée à de maintes reprises dans le cadre de ce GT) au principe même de restrictions (Nlimite, principe de rejet) pour des redéclarations de CUO relevant essentiellement de contraintes techniques/performances. Cela présenterait le grave risque que la vision de l'état du parc transmise par les acteurs à RTE soit incomplète ou faussée. RTE rappelle que les limitations ne couvrent pas les redéclarations liées à une contrainte technique déclarée, comme cela avait été discuté au sein du GT Contrainte Technique.
Pour EDF, les propositions de RTE ont été découvertes en direct par les acteurs en réunion et n'ont pas pu être discutées ni validées : elles devront donc être approfondies lors des prochaines réunions.

RTE rappelle que les propositions présentées en séance, reprennent les principes exposées depuis 2011 au sein du GT CT. Ces principes ne sont pas nouveaux.

Pour EDF : 

· Dans le cadrage actuel du GT, seul le texte portant sur la section 1 - § D.4.2.2 est légitime à être instruit dans ce GT CUO/CT en préalable aux discussions du GT Règles. Les autres thèmes devront être présentés directement en GT Règles.

· certaines des formulations du texte proposé par RTE sont des complètes nouveautés qui n’avaient pas été débattues au préalable dans le cadre de ce GT.

IV/ Les Délais de Prévenance
RTE va rédiger un projet de spécifications fonctionnelles permettant de prendre en compte les 4 délais de prévenance déterminés par GRT GAZ afin de présenter aux acteurs les évolutions précises des fichiers et les échéances associées (2013). 
Les modifications des Systèmes d’information porteront sur la mise en place de Délais de Préparation qui permettront, associés à un gradient de tracer les ajustements dans les plages de fonctionnement des groupes. Le DMO sera à partir de ce moment là réservé aux offres de démarrage (EDF considère que le DMO garde un sens et qu’il s’agit plutôt de le compléter et non de le supprimer). Les spécifications fonctionnelles reprendront les éléments présentés aux acteurs lors du GT de novembre 2011 et permettront d’informer les acteurs sur les échéances et le contenu de ces évolutions.
RTE analysera en outre les remarques suivantes des acteurs : souhait de voir le DMO qui est une donnée d’ajustement incluse dans le CT_PROD_1, avec le Gradient à la hausse et le Délai de préparation à la hausse. Les acteurs souhaiteraient également que le Délai de Prévenance de Qmax à à 0, même s’il n’est aujourd’hui pas utilisé par RTE, soit prévu dans le CT_PROD_2. Le CT_PROD_2 porterait également le Gradient à la baisse et le Délai de Préparation à la baisse. Les gradients et les délais de préparation seraient transmis sous forme de chroniques de 48 valeurs. Ces modifications permettront également de réinterroger certains champs et le cas échéant de les laisser vides.
V/ L’expérimentation 3h – 6h
Les résultats de l’expérimentation seront présentés lors du prochain GT du 6 mars 2012. EON demande à RTE d’analyser la possibilité d’utiliser les « impositions de marche » dans le fichier CT_PROD_5 sur ce créneau. RTE étudiera cette possibilité.

Cette proposition ne convient pas à EDF (complexité opérationnelle) et ne répond pas au problème posé.
V/ Le Détarage

La problématique du détarage a été traitée par le GT. Seuls reviendront des points réguliers d’informations des acteurs lorsque le SI de RTE sera prêt pour prendre en compte le coefficient de détarage à Pmin. Le SI de RTE ayant évolué à la fin du mois de novembre 2011, il peut dès aujourd’hui prendre en compte le coefficient de détarage à Pmax. RTE demande donc aux acteurs d’envoyer un courrier à leurs chargés de relation clientèle précisant les valeurs des coefficients de détarage. RTE vérifiera la complétude de ces données, les intégrera à son SI. Enfin, RTE informera les acteurs du passage à la prise en compte de ce coefficient qui sera une date unique pour tous les acteurs. A partir de cette date, il ne sera plus nécessaire de rentrer les caractéristiques du détarage à Pmax dans le CT_PROD_5.
Eon : RTE a demandé aux acteurs d’envoyer un courrier à leur responsable clientèle précisant les valeurs des coefficients de détarage

V/ Basse charge / Découplage

Les cas particuliers de basse charge et des profils de découplage demeureront traités à la manière actuelle.

IV/ Moyens non offerts

RTE présente la modification portant sur le prix de rémunération des moyens non offerts. La nouvelle formule serait :

Prix = Max [Prix Spot de Référence ;

Prix Marginal d’Ajustement ; dernier Prix d’Offre connu de RTE pour cette EDA sur la même plage d’Offre]
Les premiers retours semblent montrer que cette formulation répond à la demande des acteurs.

EDF : ce sujet n’est pas légitime à être abordé ici tant que la lettre de mission du GT et notamment son interaction avec le Gt Règles n’est pas précisée.
La prochaine réunion aura lieu Mardi 27 Mars 2012 à la Tour Initiale en salle 27-44

