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1. Participants

	Société
	Nom

	Direct Energie
	A . Coliche

	EDF
	F. Coursaux

	EDF
	J. Boursier

	EDF
	R. Simonnet

	URM (GRD du groupe UEM)
	D. Mathieu (pilote)

	ERDF
	S. Gosswiller

	Sicae Somme & Cambraisis
	C. Jouglet

	SNET
	E. Joubert

	Poweo
	M. Dauby

	Ergelis
	B. Duboistaine

	Dalkia
	A. Espinoza

	RTE
	B. Larripa

	RTE
	JC. Dourthe

	RTE
	C. Orgeret


Dans la suite du document, les abréviations suivantes se retrouvent : 

GRD : Gestionnaire de réseau de Distribution

RPD : Réseaux Publics de Distribution

RE : Responsable d’Équilibre

AA : Acteur d’Ajustement 

Ordre du jour

La première réunion a rassemblé les acteurs du marché afin de se pencher sur la problématique d’une segmentation des rôles AA et RE. Le GT a souhaité rencontrer des futurs acteurs d’ajustement intéressés pour faire des offres sur le mécanisme liées à de la clientèle exclusivement télérelevée sur le RPD.

L’ordre du jour de cette seconde rencontre est :

Présentation des sociétés Ergélis et Dalkia, puis échanges avec le GT

Exposition des contributions reçues (URM, EDF, RTE)

2. Présentation et échanges

Ergélis et Dalkia font état des principaux points suivants : 

· La variation de puissance d’une UA (site) de 1 MW telle que mentionnée dans la définition de la section I est trop importante car peu de sites de consommation tertiaires sur le RPD disposent de cette puissance d’effacement. Le souhait est d’abaisser cette variation à 100 kW.

· L’obligation d’avoir un CARD sur les réseaux de distribution exclut les sites au tarif régulé qui ne peuvent pas participer à la constitution d’une EDA. Comment peut-on faire évoluer ce point pour que les sites bénéficiant d’un tarif régulé puisse intégrer une EDA ? 

· Ils indiquent par ailleurs ne pas disposer du seuil des 10 MW, mais déclarent être en capacité de l’atteindre l’hiver prochain.

Le débat qui s’ensuit fait apparaître pour l’essentiel les questions suivantes :

Quelle est la maille d’une EDA ?

RTE exprime que pour la reconstitution des flux, il serait souhaitable de disposer d’information à la maille RE et GRD, et donc préconise une EDA mono-RE/mono-GRD. Ce point va être étudié par RTE pour revenir avec un éclairage sur les processus de calcul. Poweo et Direct Énergie souhaitent qu’une EDA puisse être multi-RE, et ce, dès le départ du processus.

Quels liens contractuels entre un RE et un AA ?

La question se pose de savoir quels sont les points à contractualiser. EDF indique que les discussions doivent avoir lieu dans ce GT.

Quel niveau d’industrialisation de ces futurs processus ?

Les GRD s’interrogent sur l’investissement à réaliser pour intégrer ces processus dans leur SI. Ils souhaitent disposer d’une vision de ce marché par les acteurs d’ajustement afin d’appréhender les évolutions à mettre en œuvre ainsi que les coûts de développement afférents. Les GRD rappellent que ce service pourrait donner lieu à une prestation particulière payante. 

Quels impacts ont les jours EJP ?

Les membres du GT demandent qu’une présentation soit faite sur les impacts EJP.

Le champ du GT semble large, quels sont les points structurants ?

Il convient de segmenter les points sur lesquels le GT souhaite se pencher avant de démarrer et les points qui sont jugés non structurants pour le démarrage de ces offres. La liste de ces points devra être fourni pour la prochaine séance par chacun des participants. L’étude de ces points permettra d’orienter les échanges sur les modalités d’insertion dans le nouveau jeu de  règles.

3. L’exposition des contributions reçues

3.1 URM

URM expose sa vision (voir document de position) en insistant sur le poids des investissements à consentir. A ce titre, il convient de s’assurer du gisement et de la valeur ajoutée pour le système électrique. 

3.2 EDF

EDF (voir document de position)  insiste sur le cycle de vie de l’EDA et les règles de gestion à mettre en œuvre. La gestion des processus liés à ce type d’UA reste à écrire et demande à être exhaustif. Un point de vigilance concerne l’adhérence potentielle avec les processus existant, notamment ceux liés au changement de fournisseur. EDF rappelle son souhait d’une cohérence avec les processus pour l’ajustement diffus.

3.3 RTE

RTE (voir document de position) propose sa vision qui mentionne un rattachement à un seul RE/GRD avec une segmentation site d’injection/site de soutirage nécessaire à la reconstitution des flux.

4. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre est fixée pour le mardi 02 Juin à 09h30, Tour Initiale, salle 01/078.

























































































































































































































�J’ai plutôt l’impression que c’est une demande d’un participant, mais je ne suis pas certain que cela vaille la peine de se pencher sur ce thème dans ce GT.
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