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1. Objet
Dans le cadre du processus ARENH qui découle de l’application du décret 2011-466, ce document a pour objet de décrire :

· Les données à transmettre à RTE par les Responsables d’Equilibre (RE) concernés,

· Les formats des fichiers à respecter devant contenir ces données,

· Les modalités d’envoi de ces données à RTE et la date limite de réception de ces données par RTE.
Cette note vient en complément de la note « Méthode de calcul de la consommation constatée d’un fournisseur dans le cadre de l’ARENH en application du décret 2011-466 » (note [1]).

2. Terminologie

ARENH : Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique

CRE : Commission de Régulation de l’Energie

GRD : Gestionnaire de Réseau de Distribution

NEB : Service de Notification d’Echange de Bloc d’énergie

RE : Responsable d’Equilibre

RPD : Réseau Public de Distribution

RPT : Réseau Public de Transport

3. Les données à transmettre par les RE concernés

Les RE concernés sont les RE qui ont dans leur périmètre des clients finals alimentés par plusieurs fournisseurs dont au moins un fournisseur ayant bénéficié de l’ARENH. Ces RE sont appelés RE multi fournisseurs.

Avant le 10 avril de l’année A+1, ces RE doivent transmettre à RTE, pour l’année de consommation A, pour chaque fournisseur, les données suivantes au pas demi-horaire :
1. La courbe de charge des grands clients RPT télérelevés moins les NEB RE-Site RPT en provenance d’autres RE (cf. §4.3.1 de la note [1])

2. La courbe de charge des NEB RE-Sites RPT livrées par le fournisseur sur des sites RPT non rattachés à son périmètre (cf. §4.3.1 de la note [1])

3. La courbe de charge des corrections EExcédent à affecter au fournisseur, liées aux NEB RE-Sites RPT livrées par le fournisseur en excédent des consommations réelles de sites RPT (cf. §4.3.1 de la note [1])

4. La courbe de charge agrégée calée des petits clients profilés RPD (cf. §4.3.2 de la note [1]). Cette courbe est à fournir jusqu’à l’année de consommation 2015 incluse.
5. La courbe de charge agrégée calée des grands clients profilés RPD (cf. §4.3.2 de la note [1]). Cette courbe est à fournir jusqu’à l’année de consommation 2015 incluse.
6. La courbe de charge agrégée calée des clients profilés RPD (cf. §4.3.2 de la note [1]). Cette courbe est à fournir à partir de l’année de consommation 2016.
7. La courbe de charge agrégée des grands clients télérelevés RPD moins les NEB RE-Site RPD en provenance d’autres RE (cf. §4.3.2 de la note [1])
8. La courbe de charge des NEB RE-Sites RPD déclarées par le RE pour le compte du fournisseur à destination de sites non rattachés à son périmètre (cf. §4.3.2 de la note [1])
9. La courbe de charge des corrections EExcédent à affecter au fournisseur, liées aux NEB RE-Sites RPD déclarées par le RE pour le compte du  fournisseur en excédent des consommations réelles de sites RPD (cf. §4.3.2 de la note [1]).

4. Origine des données

Comme indiqué dans le §4.2 de la note [1], les RE multi fournisseurs doivent souscrire :

· Lorsqu’elles existent, les prestations de publication de données des GRD,

· Les prestations du service Dat@RTE auprès de RTE. 

Les données ARENH publiées par RTE au travers du service Dat@RTE sont les suivantes :

· La courbe de charge des grands clients RPT télérelevés (moins les NEB RE-Site RPT en provenance d’autres RE) par site RPT

· La courbe de charge des NEB RE-Sites RPT par site RPT
· La courbe de charge des corrections EExcédent par site RPT
· La courbe de charge agrégée calée des petits clients profilés RPD par RE et par GRD
· La courbe de charge agrégée calée des grands clients profilés RPD par RE et par GRD
· La courbe de charge agrégée calée des clients profilés RPD par RE et par GRD
· La courbe de charge agrégée des grands clients télérelevés RPD (moins les NEB RE-Site RPD en provenance d’autres RE) par RE et par GRD
· La courbe de charge des corrections EExcédent par RE et par GRD.
· Le coefficient de calage ARENH appliqué aux courbes de charge des clients profilés (petits clients, grands clients et clients) afin de caler ces courbes.
RTE publie ces données au fil de l’eau. Les données relatives à l’année A sont figées au 20 mars de l’année A+1.
Les RE multi fournisseurs doivent se rapprocher des GRD pour obtenir la courbe de charge par site RPD des corrections EExcédent liées aux NEB RE-Sites RPD livrées en excédent des consommations réelles des sites, et au besoin la courbe de charge des NEB RE-Sites RPD par site RPD. 

5. Les fichiers à transmettre

Les fichiers à transmettre par les RE multi fournisseurs à RTE sont des fichiers au format CSV.

Chaque fichier est propre à un type de courbe.
Ainsi, pour les années de consommation de 2011 à 2015, les RE multi fournisseurs doivent transmettre 8 fichiers pour chaque mois de livraison ARENH. 

Puis, à compter de l’année de consommation 2016, les RE multi fournisseurs doivent transmettre 7 fichiers pour chaque mois de livraison ARENH.
Chaque fichier contient les données de TOUS les fournisseurs du RE multi fournisseurs pour UN MOIS CALENDAIRE de données.
ATTENTION : pour chaque type de courbe, le RE multi fournisseurs doit fournir les données pour CHAQUE fournisseur ayant obtenu de l’ARENH qui l’a désigné, ainsi que pour un fournisseur « Autres ». Le fournisseur « Autres » correspond à l’ensemble de tous les fournisseurs qui n’ont pas demandé de l’ARENH et qui sont hébergés dans le périmètre du RE multi fournisseurs.
Si pour un type courbe, un fournisseur n’a pas de données, le fichier doit contenir des valeurs à zéro pour ce fournisseur.

5.1 Les codes nécessaires pour la constitution des fichiers
Le nom du fichier contient un code identifiant le RE multi fournisseurs.

Ce code identifiant le RE (également appelé « code DECOMPTES ») est donné par RTE. Le RE multi fournisseurs doit s’adresser à son chargé relation clientèle.
Le contenu du fichier contient les codes des fournisseurs ayant obtenu de l’ARENH, et le code du fournisseur « Autres ».

Comme indiqué au §4.1 de la note [1], la CRE définit les codes des fournisseurs ayant obtenu de l’ARENH et ceux des fournisseurs « Autres ». Pour chaque RE multi fournisseurs, il est défini un code fournisseur « Autres ». Les RE multi fournisseurs doivent donc s’adresser à la CRE pour obtenir les codes des fournisseurs (fournisseurs ayant obtenu de l’ARENH et ayant désigné le RE multi fournisseurs, et fournisseur « Autres »).

5.2 Caractéristiques des fichiers
Les caractéristiques des fichiers sont les suivantes :

· Fichier au format CSV.

· Noms des fichiers :

RE_TypeCourbe_CodeRE_P_MMAAAA_G_DateHeureGeneration.csv 

Où,

· TypeCourbe est un libellé relatif à un type de courbe. Les valeurs possibles sont :

	Valeurs possibles du libellé de TypeCourbe
	Description fonctionnelle

	RPT-GCTF
	Courbe de charge des grands clients RPT télérelevés par fournisseur

	RPT-NEBF
	Courbe de charge des NEB Site RPT par fournisseur sans correction

	RPT-EEXCDF
	Courbe de charge des énergies excédantes des NEB Site RPT par fournisseur

	RPD-PCPCF
	Courbe de charge agrégée des petits clients profilés par fournisseur, calée 
NB : Ce type de courbe est à fournir jusqu’à l’année de consommation 2015 incluse (cf. §3 du présent document)

	RPD-GCPCF
	Courbe de charge agrégée des grands clients profilés par fournisseur, calée 
NB : Ce type de courbe est à fournir jusqu’à l’année de consommation 2015 incluse (cf. §3 du présent document)

	RPD-CPCF
	Courbe de charge agrégée des clients profilés par fournisseur, calée 
NB : Ce type de courbe est à fournir à partir de l’année de consommation 2016 (cf. §3 du présent document)

	RPD-GCTF
	Courbe de charge agrégée des grands clients RPD télérelevés par fournisseur

	RPD-NEBF
	Courbe de charge des NEB Site RPD par fournisseur sans correction

	RPD-EEXCDF
	Courbe de charge des énergies excédantes des NEB Site RPD par fournisseur


· CodeRE est le code du RE (appelé également « code DECOMPTES »), voir le §5.1 du présent document,

· MMAAAA est le mois et l’année de consommation. MM est le numéro du mois sur 2 chiffres. AAAA est l’année sur 4 chiffres. MMAAAA définit le MOIS de données contenues dans le fichier, 

· DateHeureGeneration est la date /heure de génération du fichier au format YYYYMMDDHHMMSS

· Contenu des fichiers :

· Ligne d’entête : DATE;POS;PAS;VAL;CODE_FOURNISSEUR;

· 1ère colonne : Date de mesure au format JJ/MM/AAAA, où :

· JJ est le numéro du jour dans le mois sur 2 chiffres
· MM est le numéro du mois sur 2 chiffres

· AAAA est le numéro de l’année sur 4 chiffres

· 2ème colonne : position du pas demi-horaire :

· Ce champ position prend les valeurs de 1 à 48 pour un jour normal.
· Ce champ position prend les valeurs de 1 à 46 pour un jour de changement d’heure Hiver > Eté. 
· Ce champ position prend les valeurs 1 à 50 pour un jour de changement d’heure Eté > Hiver). Pour la journée de 25 heures (changement d’heure Eté > Hiver), l’heure en double est positionnée chronologiquement.
La correspondance entre le numéro de la position et le pas demi-horaire est la suivante selon le type de jour :
Jour normal (24 heures, 48 pas demi-horaires) :
	Position
	1
	2
	3
	4
	…….
	45
	46
	47
	48

	Pas demi-horaire
	00h00
	00h30
	01h00
	01h30
	…….
	22h00
	22h30
	23h00
	23h30


Jour de changement d’heure Hiver > Eté (23 heures, 46 pas demi-horaires) :

	Position
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	…….
	45
	46

	Pas demi-horaire
	00h00
	00h30
	01h00
	01h30
	03h00
	03h30
	04h00
	…….
	23h00
	23h30


Jour de changement d’heure Eté > Hiver (25 heures, 50 pas demi-horaires) :

	Position
	1
	……
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…….
	49
	50

	Pas demi-horaire
	00h00
	…….
	02h00
	02h30
	02h00
	02h30
	03h00
	03h30
	…….
	23h00
	23h30


· 3ème colonne : puissance moyenne en MW correspondant au pas demi-horaire repéré par le numéro de la position (nombre décimal positif avec une virgule comme séparateur de décimales et 3 décimales)

· 4ème colonne : Code du Fournisseur, voir le §5.1 du présent document
· Toutes les lignes se terminent par un point-virgule et le retour chariot est au format windows ou Unix

Un fichier doit contenir tous les fournisseurs du RE multi fournisseurs (fournisseurs ayant reçu de l’ARENH et fournisseur « Autres »).

Pour chaque fournisseur, le fichier doit contenir les données pour chaque jour du mois en question et pour chaque demi-heure.

Si pour un type de courbe, un fournisseur n’a pas de données (par exemple pas de courbe de charge des petits clients profilés calée), les valeurs doivent être renseignées à zéro.
5.3 Exemples de nom de fichier
Soit un RE multi fournisseurs ayant pour code RE : RE_NOMRE
Les fichiers suivants concernent le mois de consommation de juillet 2011 :

· Courbes de charge des grands clients RPT télérelevés par fournisseur

· type de courbe : RPT-GCTF

· Nom du fichier :

RE_RPT-GCTF_RE_NOMRE_P_072011_G_20120410140000.csv
· Courbes de charge des NEB Site RPT par fournisseur sans correction
· type de courbe : RPT-NEBF
· Nom du fichier :

RE_RPT-NEBF_RE_NOMRE_P_072011_G_20120410140000.csv
· Courbes de charge des énergies excédantes des NEB Site RPT par fournisseur
· type de courbe : RPT-EEXCDF
· Nom du fichier :

RE_RPT-EEXCDF_RE_NOMRE_P_072011_G_20120410140000.csv
· Courbes de charge agrégée des petits clients profilés par fournisseur, calée
· type de courbe : RPD-PCPCF
· Nom du fichier :

RE_RPD-PCPCF_RE_NOMRE_P_072011_G_20120410140000.csv
· Courbes de charge agrégée des grands clients profilés par fournisseur, calée
· type de courbe : RPD-GCPCF
· Nom du fichier :

RE_RPD-GCPCF_RE_NOMRE_P_072011_G_20120410140000.csv
· courbes de charge agrégée des clients profilés par fournisseur, calée
· type de courbe : RPD-CPCF
· Nom du fichier :

RE_RPD-CPCF_RE_NOMRE_P_072011_G_20120410140000.csv
· Courbes de charge agrégée des grands clients RPD télérelevés par fournisseur 

· type de courbe : RPD-GCTF
· Nom du fichier :

RE_RPD-GCTF_RE_NOMRE_P_072011_G_20120410140000.csv
· Courbes de charge des NEB Site RPD par fournisseur sans correction
· type de courbe : RPD-NEBF
· Nom du fichier :

RE_RPD-NEBF_RE_NOMRE_P_072011_G_20120410140000.csv
· Courbes de charge des énergies excédantes des NEB Site RPD par fournisseur
· type de courbe : RPD-EEXCDF
· Nom du fichier :

RE_RPD-EEXCDF_RE_NOMRE_P_072011_G_20120410140000.csv
5.4 Exemple de contenu du fichier
Le contenu de fichier suivant concerne le mois de consommation de juillet 2011, pour 2 fournisseurs ayant pour code : 17XEIC-FOURNISS1 (fournisseur ayant obtenu de l’ARENH) et  17XEIC-FRN-AUTRE (fournisseur « Autres »).
DATE;POS;VAL;CODE_FOURNISSEUR;

01/07/2011;1;154,254;17XEIC-FOURNISS1;

01/07/2011;2;155,021;17XEIC-FOURNISS1;

01/07/2011;3;154,001;17XEIC-FOURNISS1;

……………

01/07/2011;46;155;17XEIC-FOURNISS1;
01/07/2011;47;156;17XEIC-FOURNISS1;
01/07/2011;48;148;17XEIC-FOURNISS1;
……………

……………

31/07/2011;1;241,001;17XEIC-FOURNISS1;
31/07/2011;2;145,457;17XEIC-FOURNISS1;

31/07/2011;3;215,024;17XEIC-FOURNISS1;

……………

31/07/2011;46;155;17XEIC-FOURNISS1;
31/07/2011;47;156;17XEIC-FOURNISS1;
31/07/2011;48;148;17XEIC-FOURNISS1;
……………

……………

01/07/2011;1;51;17XEIC-FRN-AUTRE;
01/07/2011;2;51,45;17XEIC-FRN-AUTRE;
01/07/2011;3;50,001;17XEIC-FRN-AUTRE;
……………

01/07/2011;46;47;17XEIC-FRN-AUTRE;
01/07/2011;47;45,258;17XEIC-FRN-AUTRE;
01/07/2011;48;40,154;17XEIC-FRN-AUTRE;

……………

……………

31/07/2011;1;51;17XEIC-FRN-AUTRE;
31/07/2011;2;51,45;17XEIC-FRN-AUTRE;
31/07/2011;3;50,001;17XEIC-FRN-AUTRE;
……………

31/07/2011;46;47;17XEIC-FRN-AUTRE;
31/07/2011;47;45,258;17XEIC-FRN-AUTRE;
31/07/2011;48;40,154;17XEIC-FRN-AUTRE;
6. Modalités de transmission à RTE

Avant le 10 avril de l’année A+1, les RE multi fournisseurs doivent avoir transmis à RTE les fichiers des différentes courbes de charge par fournisseur pour l’année A de consommation.
Cette transmission des fichiers doit se faire en utilisant le service de Poste Restante de RTE qui permet de déposer les fichiers destinés à RTE.
La procédure est la suivante :

· Pour limiter le nombre de fichiers à déposer sur le site Poste Restante de RTE, il est préférable de constituer un fichier zippé contenant les fichiers à transmettre.

· Le site Internet de la Poste Restante de RTE est accessible à l’adresse internet suivante :

https://www.uploads.rte-france.com/
La page suivante est affichée :
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· Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier à envoyer. 
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Les fichiers seront consenvés sur natre senveur pendant 30 jours

Envoyer




Vous pouvez déposer jusqu’à 10 fichiers en une seule fois. Compte tenu du nombre de fichiers à transmettre à RTE, il est préférable de constituer un fichier ZIP contenant les fichiers à déposer.
· Cliquez sur le bouton « Envoyer » situé sous la liste de fichiers pour la prise en compte des fichiers à envoyer par le site de Poste Restante.

· Patientez pendant la prise en compte du ou des fichier(s). Suivant la taille et le nombre des fichiers, l’opération peut prendre quelques minutes.

· Un formulaire s’affiche avec les champs suivants :

· Description : Facultatif. Il s’agit d’un commentaire.
· Votre adresse mail : OBLIGATOIRE. Veillez à bien la renseigner car c’est à cette adresse que le site Poste Restante de RTE va vous envoyer un mail pour confirmer la dépose des fichiers sur le site de la poste restante.

· Envoyer un mail à : OBLIGATOIRE. Il s’agit d’indiquer l’adresse de RTE dédiée à la réception des fichiers ARENH. 

Cette adresse est RTE-CNES-ARENH@rte-france.com
Veillez à bien la renseigner sinon RTE ne recevra pas le mail d’invite pour retirer les fichiers déposés par vos soins. Les fichiers ne seront pas transmis à RTE.
· Sujet du message : Facultatif. Il est préférable que vous renseigniez ce champ pour que RTE reçoive un mail d’invite indiquant de quoi il s’agit.

· Objet du message : Facultatif. Il s’agit du texte que RTE recevra dans le mail d’invite pour retirer les fichiers déposés par vos soins. 

Nous vous invitons à indiquer dans ce commentaire l’adresse mail à laquelle vous souhaitez que RTE vous envoie un mail de retour pour vous indiquer si vos fichiers ont bien été intégrés dans le SI de RTE.
· Protéger avec un mot de passe : Facultatif, à éviter. Il n’est pas nécessaire de protéger la dépose de vos fichiers avec un mot de passe car le site Poste Restante de RTE est déjà protégé. ATTENTION, si vous mettez un mot de passe, vous devez communiquer ce mot de passe à RTE via un mail, indépendamment du site Poste Restante.
Voici ci-dessous une illustration du formulaire renseigné.
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Envoi de fichier | FAQ
Fichier(s)
Nom Fichiers ARENH 2011_RE nomRE zip
Taille: 11.80KB
Anthinus oK
Description [Fichiers ARENH 2011 - RE nomRE
Compresser les fichiers: Aucune compression x|
E-Mail

Pour utiliser ce service il faut que soit lexpéditeur, soit la totalité des destinataires disposent
dune adresse électronique dans un des domaines du groupe RTE.
Les noms de domaines suivants sont considérés omme faisant partie du groupe RTE

+ @tefrance com
Pour saisir plusieurs destinataires, séparez les adresses mail par un *"

Votre adresse mail [nom prenom@societeRE com
Envoyer un mail & [RTE-CNES-ARENH@rte-france com|
Stjet du message [Fichiers ARENH 2011 de nomRE

Objet du message: [Bon3jour =]
lLes fichiers ARENH de juillet

& aécembre 2011 ont été
|aéposeés p;:‘ le RE Multi

Merci de nous indiquer leur
lbonne intégration & 1'adresse
lprenom. nomgsociete . com
|cozdialement

Durée de vie
Expire le: 20120107

Protection par mot de passe

Préger awc nmatdepasse: [T

Menvoyer le mot de passe par mail





· Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur le bouton « Envoi complet ». 

· Le site Poste Restante de RTE va envoyer un mail à l’adresse mail indiquée dans le champ « Votre adresse mail » que vous avez renseignée dans le formulaire. Ce mail fait un récapitulatif des informations saisies dans le formulaire de la Poste Restante et vous demande de confirmer la dépose du (ou des) fichier(s). 

· Une fois que vous avez confirmé la dépose du (ou des) fichier(s), le site Poste Restante envoie un mail d’invite de retrait du (ou des) fichier(s) à l’adresse mail indiquée dans le champ « Envoyer un mail à ». Ce mail d’invite de retrait des fichiers déposés par vos soins est indispensable à RTE pour retirer vos fichiers. C’est pourquoi, il est important que cette adresse soit bien renseignée avec l’adresse 

RTE-CNES-ARENH@rte-france.com
· Il ne reste plus à RTE qu’à retirer vos fichiers à partir de ce mail d’invite de retrait des fichiers.
FIN DU DOCUMENT
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