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Groupe de Travail
de la Commission Accès au Réseau

GT EnR « Insertion et Gestion de la production EnR »


Relevé de conclusions de la réunion du 13 avril 2012
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ordre du jour
1. Présentation du travail à mener en 2012 sur l’évolution du système de sauvegarde (Règles Générales d’Exploitation, SACIS)
1. Echanges concernant le projet de contrat de participation aux services système décliné pour l’éolien et le photovoltaïque (déclinaison du contrôle de performances)
1. Autres points (dont programme de travail 2012 du GT EnR, schéma mandataire…)

Releve de conclusions
· Projet de relevé de conclusions de la réunion du GT EnR du 6 janvier 2012 

· Aucune remarque sur le projet de relevé de conclusions. Le relevé de conclusions définitif sera mis à disposition sur le site du CURTE à la date du 6 janvier 2012.

· Présentation du projet SACIS

Présentation, par RTE, du travail à mener en 2012 sur l’évolution du système de sauvegarde [projet SACIS] : Règles Générales d’Exploitation (RGE), outil iSave.

Plusieurs axes de travail sont proposés par RTE :
1. Métier : rédaction des RGE EnR (Eolien, PV…)
-> Objectif octobre 2013 : avant le début du déploiement de l’architecture contractuelle
2. Outil : présentation pour remarques de la maquette de l’outil iSave
-> Objectif octobre 2012 : avant le début de la réalisation de l’outil
3. Télécom -> préparation du raccordement aux Centres de Conduite
-> Objectif janvier 2014 : fin de l’installation de l’infrastructure (avec un premier site pilote en avril 2014)

RTE rappelle que :
1. Les centres de conduite et parcs éoliens ne sont pas équipés de système de sauvegarde car le système actuel (SAS) va être renouvelé. En complément du système de sauvegarde, les centres de conduite doivent se doter d’un Système de Téléphonie de Sécurité (STS) dédié à l’exploitation du Système Electrique.
1. les RGE ne sont pas publiées dans la Documentation Technique de Référence (DTR) pour des raisons de confidentialité et font l’objet de contrats entre RTE et chaque client éligible au dispositif de sauvegarde sur la base de trames communes à chaque filière de production (Nucléaire, Thermique à Flamme, Hydraulique, Eolien…).

Le travail sur les RGE débute en priorité sur les filières éolienne et photovoltaïque (PV) car, contrairement aux filières plus anciennes (hydraulique, thermique ou nucléaire), il n’y a pas encore de RGE éolien ou photovoltaïque. 
Les producteurs demandent que l’insertion du nouvel outil (iSave) relatif aux installations hydrauliques soit également abordée dans le cadre de ce GT.

RTE propose la constitution, au sein du GT Insertion des EnR, de deux groupes ad hoc :
1. Un Groupe RGE éolien et PV constitué d’EDF EN, de GDF SUEZ et du SER qui se réunira courant mai 2012 ;
1. Un Groupe de travail hydraulique dont la liste des participants reste à caler (CNR, SER, Shem ?, EDF ?) qui sera réunie par RTE mi-2012.

RTE organisera les réunions de travail sur le sujet (lots Métier, Outil et Télécom) et préparera le volet contractuel (incluant notamment l’installation et la maintenance de l’outil).

1. Un retour des travaux des deux Groupes sera fait en GT EnR pour échanges plus larges. Les travaux seront présentés en CAR.

· Services système

Le projet d’annexes permettant de décliner le contrat en vigueur aux EnR de type éolienne et PV et a été transmis aux acteurs avant la réunion. 
RTE a présenté les grandes lignes de ses propositions, notamment en matière de contrôle de réalisé.

Premières remarques formulées en séance :
1. Rédaction de l’annexe 8 à modifier : les diagrammes UQ sont fournis par le producteur dans le cadre du dossier intermédiaire et confirmés à l’issue de la phase d’essais (et non pas transmis dans la phase d’essais, comme dans le projet transmis).
1. RTE demande l’ajout d’exigences supplémentaires en matière de données (TM « tension de consigne » et TS « butées de réactif »). Ces données permettraient de vérifier les performances dynamiques vis à vis de la loi de réglage en U+λQ = Cste. RTE prévoit d’ajouter ces exigences au cahier des charges des capacités constructives figurant dans la DTR mais elles ne sont pas encore exigées pour les parcs prochainement mis en service. Les producteurs vont estimer le coût et les délais associés à la mise en place des nouvelles remontées d’informations. 
1. Introduction dans le contrat d’une phase de calage de six mois qui permettra d’affiner la rédaction des conditions associées au contrôle du réalisé, afin de pouvoir profiter du retour d’expérience sur la mise en œuvre pour les premières installations (en particulier, les modalités d’ajustement de la ZEC RPT au nombre de générateurs élémentaires en service). Pendant cette période de calage, les conséquences financières du contrôle ne seront pas appliquées.

1. Les producteurs feront part de leurs remarques avant le 15 mai 2012.
1. Le projet d’annexes permettant de décliner le contrat en vigueur aux EnR de type éolienne et PV sera mis en consultation sur l’espace CURTE à l’été 2012.


· Points divers

Programme de travail du GT EnR 2012 :
· Déclinaison du contrat de participation aux services systèmes pour l’éolien et le photovoltaïque (suite des travaux 2011)
· Evolution du système de sauvegarde avec la rédaction des Règles Générales d’Exploitation devant être finalisées avant le déploiement du nouvel outil SACIS à l’horizon 2014
· Concertation sur les schémas de raccordement EnR et le projet de décret mutualisation (S3REnR) (aspects ciblés en cohérence avec le GT1 du CURTE)

Evolution de la procédure raccordement et Schéma mandataire :
Le projet d’évolution de la procédure de raccordement présenté en GT1 et en CAR a fait l’objet de remarques qui ont été analysées et intégrées, le cas échéant. 
Le projet de dispositif « schéma mandataire » a également été discuté en GT1. Il sera mis en consultation sous peu et les producteurs pourront transmettre à RTE leurs observations. Ce texte pourrait être intégré dans la DTR à l’horizon mi-2012.

· Prochaine réunion : RTE proposera une date de réunion en fonction des besoins

Ordre du jour de cette réunion à confirmer ultérieurement. 



· Actions

RTE :
· Lancera les réunions du Groupe RGE SAS éolien et PV (mai 2012) et du Groupe de travail hydraulique (juin 2012)
· Analysera les remarques reçues concernant le contrat de participation aux services systèmes puis proposera une version amendée en consultation (été 2012)
· Mettra en consultation le dispositif « schéma mandataire »

Les acteurs : avant le 15 mai 2012
· Transmettront leurs remarques sur le projet de contrat de participation aux services systèmes 
· Feront un retour à RTE concernant le coût et les délais correspondant à la mise en place de remontées d’informations supplémentaires (TM « tension de consigne » et TS « butées de réactif ») 
· Feront part à RTE de leurs remarques concernant le présent relevé de conclusions et les propositions discutées en séance 
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