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Groupe de Travail
de la Commission Accès au Réseau

GT EnR « Insertion et Gestion de la production EnR »


Relevé de conclusions de la réunion du 31 mai 2012




Participants (hors RTE) 

	NOM
	SOCIETE

	Antoine GICQUEL
	EDF EN

	Jacques CREUSY
	GDF SUEZ

	Philippe GOUILLART
	EON/SNET

	Yves ZONTA
	ERDF

	Sedrick DJANKO NOUTONG
	SOLAIRE DIRECT




Participants RTE
Pascal BERTOLINI
Gaëla FRIGNANI
Nathalie LEMAITRE
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ordre du jour
1. Echanges concernant le projet de contrat de participation aux services système décliné pour l’éolien et le photovoltaïque (remarques des acteurs)
1. Présentation Operation Network Codes en cours au niveau européen
1. Points divers :
2. Modèles de fichiers d’échanges relatifs à la gestion prévisionnelle (GP) pour le PV et l’éolien
2. Retours sur la mise en place des GT SAS décidés lors du dernier GT EnR
2. Pas de temps pour la Puissance maximale électrique du PV
2. Evolution des formules de décompte pour les multi-parcs EnR

Releve de conclusions
· Projet de relevé de conclusions de la réunion du GT EnR du 13 avril 2012 

· Aucune remarque sur le projet de relevé de conclusions. 


· Services système

Le projet de contrat de participation aux services système (SSY) décliné pour l’éolien et le PV a fait l’objet de remarques de GDF SUEZ.
GDF SUEZ a proposé de faire une trame spécifique à l’éolien ne faisant plus référence aux groupes thermiques et hydrauliques. 
1. Remarque non prise en compte. RTE souhaite en effet qu’un même responsable de programmation puisse gérer dans le même contrat plusieurs types d’installations, comme c’est déjà le cas entre des moyens thermiques et hydrauliques. Certains éléments relatifs aux groupes qui participent au réglage de la fréquence ou qui ont la fonction de compensation synchrone ont été supprimés afin de mettre en évidence les aspects qui concernent le plus l’éolien et le PV aujourd’hui mais, si besoin, les éléments seront ajoutés au contrat sur la base des annexes de la trame non déclinée figurant dans la DTR.

GDF SUEZ a également demandé d’affiner la description du mode de calcul de l’ajustement de la ZEC RPT.
1. RTE est conscient que la méthode actuelle contient des incertitudes mais la période de 6 mois sans conséquence financière permettra d’affiner les critères. Cette période transitoire est précisée dans le projet de déclinaison du contrat.


1. Les participants n’ayant pas d’autre remarque, RTE transmettra le projet de contrat aux membres du GT1 et du GT Services système pour remarques éventuelles.
1. Passé le délai pour remarques éventuelles, le projet de contrat sera mis en consultation sur l’espace CURTE.
1. Le modèle de déclinaison du contrat pour l’éolien et le PV sera ensuite mis à disposition dans la DTR.

· Operation Network Codes

(Présentation par Nathalie Lemaitre)
Des codes sont en cours d’élaboration au niveau européen, au sein d’ENTSOE, sur la base des lignes directrices (framework guidelines) adoptées par l’ACER. Ces codes visent à définir des principes communs en terme de sureté, les rôles et responsabilités des différents acteurs du système et les échange de données.
La rédaction d’un Operational Security Network Code, qui définira les exigences minimales en termes de sûreté, a débuté en mars 2012 et s’achèvera en mars 2013. Le développement de ce code se fera avec une phase de consultation publique en septembre-octobre 2012 et quatre réunions avec les acteurs.
La rédaction de l’Operational Planning and Scheduling Code, qui traite de la manière dont les gestionnaires de réseau et acteurs doivent se préparer en amont du temps réel, a débuté en avril 2012 et se fait selon un planning similaire : consultation en novembre-décembre 2012 et quatre réunions avec les acteurs jusqu’en avril 2013.
RTE souhaite sensibiliser les producteurs EnR sur le développement de ces codes et sur les conséquences pratiques éventuelles pour eux, notamment en matière d’échanges de données prévisionnelles et temps réel (cf. art 17 à 30 de l’Operational Security Network Code).
1. Les projets de codes sont mis à disposition des acteurs sur le site d’ENTSOE qui recueille les remarques et questions des acteurs.

· Points divers

Modèles de fichiers d’échanges relatifs à la gestion prévisionnelle (GP) pour le PV et l’éolien :
Préalablement à la réunion, RTE a envoyé des projets de modèles de fichiers d’échanges dans le cadre de la gestion prévisionnelle entre RTE et le responsable de programmation des installations PV et éoliennes.
L’objectif est d’éviter la multiplication de formats différents, ce qui serait susceptible d’impliquer des erreurs d’interprétation et des difficultés opérationnelles.
RTE a reçu une remarque de CNR préalablement à la réunion. CNR n’a pas pu participer au GT EnR. CNR précise qu’il dispose d’un outil existant qui traite d’autres types de productions et qu’il va faire évoluer pour traiter aussi la production éolienne et PV. Toutefois, il alerte sur le fait que la faisabilité de l’ensemble des modifications nécessaires n’est pas avérée bien qu’il souhaite se rapprocher au plus près des modèles.
1. RTE précise que lorsqu’un acteur dispose déjà d’un système qu’il utilise pour d’autres types de production et que des évolutions sont nécessaires, l’acteur étudie la faisabilité des évolutions et échange avec RTE sur les possibilités d’aménagement des modèles sans risque de mauvaise interprétation.
Les participants ont demandé à RTE en séance de préciser si le nom de l’installation à indiquer dans les fichiers correspond au libellé long du contrat ou au code de l’EDPrev.
1. Hors réunion : c’est le code de l’EDPrev.

1. Les acteurs ont jusqu’au 15 juillet pour transmettre à RTE leurs remarques sur les modèles de fichiers d’échanges.

Retours sur la mise en place des GT SACIS décidés lors du dernier GT EnR 
1. Première réunion du GT RGE SACIS éolien le 25 mai 2012
Ont participé EDF EN et GDF SUEZ. Le SER n’était pas représenté.
Cette réunion a permis de présenter aux participants le projet SACIS, la maquette du futur outil iSave et d’initier les échanges sur les attentes de RTE suite aux ordres. Un focus a été fait sur l’ordre « Situation critique pour la sûreté du Système Electrique » afin de caler les attentes de RTE dans cette situation, comprendre les contraintes opérationnelles des chargés de conduite et le type de remarques attendu des participants sur le projet de RGE.
Des réunions ont été planifiées le 14 septembre et le 9 octobre 2012 pour poursuivre le travail sur les RGE.


1. GT SACIS Hydraulique planifié le 28 juin 2012
Cette réunion a pour objectif de présenter le projet SACIS et la maquette de l’outil iSave, de répondre aux questions, recueillir les premières remarques des participants et de définir le cadre et l’organisation des échanges sur ce sujet.

Pas de temps pour la Puissance maximale électrique du PV :
Lors du GT EnR du 6 janvier 2012, RTE a proposé que le producteur détermine lui-même la Puissance maximale électrique (Pmax) pour une installation photovoltaïque selon des contraintes définies. Cette proposition avait recueilli l’accord des producteurs. Toutefois, il avait été demandé à RTE de préciser le pas de temps considéré pour déterminer la Pmax.
1. Réponse de RTE : la Pmax électrique définie pour le PV est l'équivalent de la Puissance installée pour les autres technologies de production. C'est sur cette valeur que doit être dimensionné le raccordement du producteur.
Cette Pmax, même mesurée en instantané, ne peut donc être dépassée dans aucune condition (risque sur la sécurité des personnes et des biens, risque de déclenchement des ouvrages par protection de surcharge). Le producteur assume toutes les conséquences d’une mauvaise estimation de la Pmax.

Evolution des formules de décompte pour les multi-parcs EnR :
RTE informe les producteurs que les formules de décompte pour tous les parcs PV vont évoluer de manière à introduire un « terme de bouclage » qui permettra de répartir intégralement les flux mesurés en limite de propriété entre contrats d’OA et de fourniture. En effet, RTE doit s’assurer que toute l’énergie mesurée en limite de propriété est bien affectée au(x) Responsable(s) d’Equilibre (RE) et le REX sur la méthode actuelle montre qu’il existe un biais qui doit être levé.
RTE se rapprochera d’EDF Obligations d’Achat et du(des) RE concerné(s) par la fourniture des auxiliaires afin de s’assurer que les modifications envisagées ne sont pas incompatibles avec des évolutions des contrats.
Ce sujet sera détaillé lors d’un prochain GT EnR.

· Prochaine réunion : RTE proposera une date de réunion en fonction des besoins

Ordre du jour de cette réunion à confirmer ultérieurement. 

· Actions

RTE :
· Transmettra au GT1 et au GT Services Système le projet de contrat SSY 
· Mettra en consultation le projet de déclinaison du contrat SSY
· Ajoutera à la DTR le modèle de contrat SSY, décliné pour l’éolien et le PV
· Précisera les attentes en matière de désignation de l’installation pour les échanges GP

Les acteurs : avant le 15 juillet 2012
· Transmettront à RTE leurs remarques sur les modèles de fichiers proposés pour les échanges GP (semestriel et hebdomadaire)
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